____________________________________________________________
Systém ASPI - stav k 22.1.2022 do částky 7/2022 Sb. a 27/2021 Sb.m.s. - RA1914
361/2007 Sb. - , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci - stav k 17. 1.2023

361/2007 Sb. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 

ze dne 12. prosince 2007, 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

Změna: 68/2010 Sb. 
Změna: 93/2012 Sb. (část) 
Změna: 93/2012 Sb. 
Změna: 9/2013 Sb. 
Změna: 32/2016 Sb. 
Změna: 246/2018 Sb. 
Změna: 41/2020 Sb. 
Změna: 467/2020 Sb. 
Změna: 195/2021 Sb. 
 
	Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů: 

ČÁST PRVNÍ 

PŘEDMĚT ÚPRAVY 

§ 1 

	(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie21) 
 
a) rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, metody a způsob jejich zjišťování, hygienické limity, 
 
b) způsob hodnocení rizikových faktorů z hlediska ochrany zdraví zaměstnance (dále jen "hodnocení zdravotního rizika"), 
 
c) minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, 
 
d) podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a jejich údržby při práci s olovem, chemickými látkami nebo směsmi, které se vstřebávají kůží nebo sliznicemi, a chemickými látkami, směsmi nebo prachem, které mají dráždivý účinek na kůži, karcinogeny, mutageny a látkami toxickými pro reprodukci, s azbestem, biologickými činiteli a v zátěži chladem nebo teplem, 
 
e) bližší podmínky poskytování ochranných nápojů, 
 
f) bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, 
 
g) bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů při zátěži teplem nebo chladem, při práci s chemickými látkami, směsmi, prachem, olovem, azbestem, biologickými činiteli a při fyzické zátěži, 
 
h) bližší požadavky na práci se zobrazovacími jednotkami, 
 
i) některá opatření pro případ zdolávání mimořádné události, při které dochází ke zvýšení expozice na úroveň, která může vést k bezprostřednímu ohrožení zdraví nebo života (dále jen "nadměrná expozice") zaměstnance exponovaného chemické látce, směsi nebo prachu, 
 
j) rozsah informací k ochraně zdraví při práci s olovem, při nadměrné expozici chemickým karcinogenům, mutagenům nebo látkám toxickým pro reprodukci, s biologickými činiteli a při fyzické zátěži, 
 
k) minimální požadavky na obsah školení zaměstnance při práci, která je nebo může být zdrojem expozice azbestu nebo prachu z materiálu obsahujícího azbest. 
 
	(2) Na práce vykonávané na pracovišti, které není nebo je jen částečně chráněno před venkovními vlivy (dále jen „venkovní pracoviště“), se nevztahují podmínky upravené v § 36 až 38, 41, 42, 47, 51, 52 a v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části C. Za venkovní pracoviště se považuje i pracoviště v podzemí. 
 
	(3) Na práce vykonávané jako umělecká činnost, s výjimkou dílen umělecké výroby, se nevztahují podmínky upravené v § 13 až 21, § 36 až 39, § 43, 48, 49, 51, 52, v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části C a v přílohách č. 2, 4, 7 a 9 k tomuto nařízení. 
 
	(4) Toto nařízení se použije na právní vztahy týkající se ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy v rozsahu, který stanoví zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci2). 
 
	(5) Podle tohoto nařízení se hodnotí podmínky ochrany zdraví žáků středních škol při praktickém vyučování, studentů vyšších odborných škol při praktické přípravě a studentů vysokých škol při praktické výuce a praxi. 
 
	(6) Tímto nařízením nejsou dotčeny obecné technické požadavky na výstavbu3). Toto nařízení se nepoužije, jsou-li zvláštní požadavky na pracovní prostředí a pracoviště a postupy při zjišťování a hodnocení rizikových faktorů pracovních podmínek upravené zvláštním právním předpisem4) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie5). 
 
ČÁST DRUHÁ 

RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍCH PODMÍNEK, JEJICH ČLENĚNÍ, ZJIŠŤOVÁNÍ, HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO RIZIKA A PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Hlava I 

Členění rizikových faktorů pracovních podmínek, jejich zjišťování a hodnocení 

§ 2 

Základní členění 

	(1) Rizikové faktory mikroklimatických podmínek se člení na zátěž teplem a zátěž chladem; chemické faktory se člení na látky a směsi obecně, olovo, prach, karcinogeny, mutageny, látky toxické pro reprodukci a azbest; biologické činitele se člení na skupiny; fyzická zátěž se člení na celkovou fyzickou zátěž, lokální svalovou zátěž, pracovní polohy a ruční manipulaci s břemeny. 
 
	(2) Není-li možné při zjišťování a hodnocení rizikových faktorů pracovních podmínek postupovat podle tohoto nařízení, postupuje se podle metody obsažené v české technické normě, která tyto metody obsahuje6), při jejímž použití se má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. Při použití jiné metody než metody obsažené v české technické normě musí být doloženo, že použitá metoda je stejně spolehlivá. 
 
	(3) Rizikové faktory hluku, vibrací, neionizujícího záření, optického záření a ionizujícího záření, způsob jejich zjišťování a hodnocení, jejich hygienické limity a podmínky ochrany zdraví zaměstnance při práci exponovaného těmto rizikovým faktorům upravují zvláštní právní předpisy7). 
 
Hlava II 

Podmínky ochrany zdraví při práci s rizikovými faktory mikroklimatických podmínek 

	Díl 1 

	Zátěž teplem 

	§ 3 

	Hodnocení zátěže teplem 

	Zátěž teplem při práci je určena množstvím metabolického tepla vznikajícího svalovou prací a faktory prostředí, kterými se rozumí teplota vzduchu (ta), výsledná teplota kulového teploměru (tg), rychlost proudění vzduchu (va), relativní vlhkost vzduchu (Rh) a stereoteplota (tst). 
 
	§ 3a 

	Vymezení pojmů 

	Pro účely hodnocení zátěže teplem podle tohoto nařízení vlády se rozumí 
 
a) dlouhodobě přípustnou zátěží teplem zátěž limitovaná množstvím tekutin ztracených při práci z organizmu potem a dýcháním, která činí pro aklimatizovanou ženu nebo muže maximálně 2 160 g.m-2, což odpovídá ztrátě 3,9 litrů tekutin za osmihodinovou směnu pro standardní osobu o ploše povrchu těla 1,8 m2, 
 
b) krátkodobě přípustnou zátěží teplem zátěž limitovaná množstvím akumulovaného tepla v organizmu, které nesmí překročit pro zaměstnance aklimatizovaného i neaklimatizovaného 180 kJ.m-2. Této hodnotě odpovídá vzestup teploty vnitřního prostředí organizmu o 0,8 °C, vzestup průměrné teploty kůže o 3,5 °C a vzestup srdeční frekvence nejvýše na 150 tepů.min-1, 
 
c) dlouhodobě přípustnou dobou práce doba, během níž je dosažena dlouhodobě přípustná zátěž teplem, 
 
d) krátkodobě přípustnou dobou práce doba, během níž je dosažena krátkodobě přípustná zátěž teplem, 
 
e) metabolickým teplem množství tepla vytvářeného organizmem zaměstnance při práci, které odpovídá energetickému výdeji spojenému s touto prací, 
 
f) stereoteplotou tst směrová radiační teplota měřená kulovým stereoteploměrem, která charakterizuje radiační účinek okolních ploch ve sledovaném prostorovém úhlu, 
 
g) energetickým výdejem (M) výdej vyjádřený v brutto hodnotách, kterými jsou hodnoty zahrnující i bazální metabolizmus BM, přičemž jednotkou je 1 watt na 1 m2 tělesného povrchu muže nebo ženy; energetický výdej se stanoví měřením nebo orientačně pomocí tabelárních hodnot podle české technické normy o ergonomii tepelného prostředí22), k orientačnímu určení energetického výdeje lze použít údaje uvedené pro příkladmé druhy prací v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 1, 
 
h) nevenkovním pracovištěm s neudržovanou teplotou uzavřené pracoviště, přirozeně větrané nebo pracoviště, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání, 
 
i) nevenkovním pracovištěm s udržovanou teplotou jako technologickým požadavkem pracoviště s udržovanou teplotou nezbytnou k vytvoření a udržení standardizovaných tepelně-vlhkostních podmínek pro ochranu výroby, výrobku nebo produktu, 
 
j) klimatizovaným pracovištěm nevenkovní pracoviště s udržovanou teplotou, na němž je k větrání použito nucené větrání zajišťující požadovanou čistotu, teplotu a vlhkost vzduchu. 
 
	§ 3b 

	Zátěž teplem na pracovišti 

	(1) Zátěž teplem při práci na pracovišti podle § 3a písm. h) nebo na pracovišti podle § 3a písm. i) se hodnotí podle průměrné operativní teploty (to), kterou se rozumí teplota vypočtená jako časově vážený průměr za efektivní dobu práce, kterou je doba snížená o dobu trvání přestávky na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávku nebo průměr z jednotlivých měřených časových intervalů v průběhu celé osmihodinové nebo delší směny, jde-li o pracoviště s měnícími se teplotami, z teploty vzduchu ta, výsledné teploty kulového teploměru tg, rychlosti proudění vzduchu va a stereoteploty tst. Hodnocení podle průměrné operativní teploty lze za podmínky rychlosti proudění vzduchu va rovné nebo menší než 0,2 m.s-1 nahradit hodnocením podle výsledné teploty kulového teploměru. 
 
	(2) Zátěž teplem pro práci zařazenou do třídy I až V podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 vykonávanou na pracovišti uvedeném v odstavci 1 se hodnotí z hlediska dodržení přípustných hodnot upravených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 2. 
 
	(3) Přípustné hodnoty nastavení mikroklimatických podmínek pro klimatizované pracoviště třídy I a IIa jsou upraveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 3. Zároveň musí být splněny požadavky na přípustnou horizontální a vertikální nerovnoměrnost teplot upravené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulkách č. 4 a 5. Požadavky uvedené v tabulkách č. 4 a 5 musí být dodrženy i na pracovišti podle § 3a písm. h), na němž je vykonávána práce zařazená do třídy I a IIa podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1. 
 
	(4) K průběžnému nebo opakovanému sledování úrovně zátěže teplem při práci, která již byla vyhodnocena na základě měření podle metodiky upravující měření mikroklimatických parametrů pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb, uveřejňované ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, je možno použít jen měření teploty vzduchu kalibrovaným teploměrem, který splňuje požadavky zvláštního právního předpisu7a). Měření teploty vzduchu se provádí na místech, kde bylo provedeno předchozí měření výsledné teploty podle uvedené metodiky. Ověřené výsledky se považují za validní, pokud se nezměnily podmínky určující podíl sálavé složky a podíl energetického výdeje zaměstnanců na jejich celkové tepelné zátěži. Měření kalibrovaným teploměrem se za těchto podmínek použije i pro ověření úrovně zátěže teplem pro zjištění ztráty tekutin. 
 
	(5) Zátěž teplem na venkovním pracovišti se hodnotí podle výsledné teploty kulového teploměru. Proudění vzduchu a relativní vlhkost se nezohledňují. 
 
	§ 4 

	Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce, režim práce a bezpečnostní přestávky 

	(1) V případě, že nejsou při práci zařazené do třídy IIb až V podle přílohy č. 1, části A, tabulky č. 1, vykonávané na pracovišti podle § 3a písm. h), § 3a písm. i) nebo na venkovním pracovišti dodrženy přípustné hodnoty zátěže teplem pro aklimatizovaného zaměstnance upravené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 2, musí být uplatněn režim střídání práce a bezpečnostní přestávky v rámci dodržování dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce ve směně. Dodržení přípustných hodnot podle tabulky č. 2 se nevyžaduje u práce zařazené do třídy I a IIa na pracovišti podle § 3a písm. h) za mimořádně teplého dne, kterým se rozumí den, kdy nejvyšší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty vyšší než 30 °C; v takovém případě musí být poskytnuta náhrada ztráty tekutin v rozsahu uvedeném v tabulce č. 6; v případě překročení teploty na pracovišti 36 °C musí být navíc uplatněn režim střídání práce a bezpečnostní přestávky stanovený podle výpočtu upraveného v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části B. 
 
	(2) Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce ve směně pro aklimatizovaného zaměstnance je upravena v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části B, tabulkách č. 1a až 2c. 
 
	(3) Dlouhodobě přípustná zátěž teplem se hodnotí rozdílně pro zaměstnance aklimatizovaného a neaklimatizovaného na tepelné podmínky na posuzovaném pracovišti. Za aklimatizovaného zaměstnance se považuje zaměstnanec vykonávající práci po dobu alespoň 3 týdnů od nástupu na posuzované pracoviště. U neaklimatizovaného zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy IIb až V, pokud jsou při ní na pracovišti překračovány přípustné hodnoty zátěže teplem, uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 2, se po dobu 3 týdnů od nástupu na takové pracoviště dlouhodobě přípustná doba práce upravená v příloze č. 1 k tomto nařízení, části B, tabulkách 1a až 2c sníží o 30 %. 
 
	(4) Nejde-li při hodnocení dlouhodobě a krátkodobě přípustné zátěže teplem vycházet z tabulek 1a až 2c z důvodu jiných zadávacích parametrů, kterými jsou jiná rychlost proudění vzduchu, jiný tepelný odpor oděvu nebo je-li vlhkost vzduchu vyšší než 70 %, stanoví se dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce pomocí výpočtu tepelné bilance podle české technické normy o ergonomii tepelného prostředí7b) nebo na základě měření ztráty vody potem a dýcháním, teploty vnitřního prostředí organizmu a srdeční frekvence. Metoda měření ztráty vody potem a dýcháním, teploty vnitřního prostředí organizmu a srdeční frekvence se použije i pro stanovení dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce u zaměstnance, který musí používat speciální ochranný reflexní oděv, oděv s aktivním chlazením a větráním nebo oděv nepromokavý. 
 
	§ 4a 

	Ztráta tekutin 

	(1) Hygienický limit ztráty tekutin v zátěži teplem je 1,25 litru za osmihodinovou směnu. Náhrada ztráty tekutin a minerálních látek se uplatňuje v případě, že u práce zařazené podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 dojde ke ztrátě tekutin překračující hygienický limit 1,25 litru. Náhrada ztráty tekutin se poskytuje v rozsahu upraveném v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 6. 
 
	(2) Zjištění ztráty tekutin při zátěži teplem se provede měřením jen tehdy, jde-li o práci vykonávanou ve speciálním ochranném reflexním oděvu, oděvu s aktivním chlazením a větráním, v pracovním oděvu, který omezuje odpařování potu, nebo je-li práce vykonávaná v prostředí, v němž je relativní vlhkost pracovního ovzduší vyšší než 80 %. 
 
	§ 5 

	Minimální opatření k ochraně zdraví a bližší požadavky na způsob organizace práce 

	(1) Dodržení dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce se zajišťuje střídáním pracovních cyklů (c) a bezpečnostní přestávky (tp). Počet pracovních cyklů (c) a délka bezpečnostní přestávky (tp) se vypočte podle postupu upraveného v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části B. 
 
	(2) Je-li podle § 4a odst. 2 zjištěná ztráta tekutin za osmihodinovou směnu u zaměstnance rovna nebo vyšší než 3,9 litru, stanoví se dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce individuálním výpočtem7b). 
 
	(3) Na pracovišti s délkou směny delší než 8 hodin nesmí ztráta tekutin potem a dýcháním v důsledku pracovní a tepelné zátěže za směnu překračovat přípustný limit ztráty tekutin 3,9 litru o více než 20 % a nesmí být překračovány krátkodobě přípustné doby práce. 
 
	(4) Při práci, při níž zaměstnanec přichází do kontaktu s povrchem pevného materiálu, jehož teploty překračují hodnoty upravené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části E, musí být zajištěno, aby nechráněná kůže zaměstnance s ním nepřicházela do přímého styku. 
 
	(5) Dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce v zátěži teplem na pracovišti hlubinných dolů a postup pro výpočet pracovních cyklů a bezpečnostní přestávky upravuje příloha č. 1 k tomuto nařízení, část C. 
 
	Díl 2 

	Zátěž chladem 

	§ 6 

	Hodnocení zátěže chladem a bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů 

	(1) Zaměstnanec může být exponován zátěži chladem jen tehdy, vykonává-li práci odpovídající energetickému výdeji 106 W.m-2 a vyššímu na nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek nižší, než je minimální teplota upravená v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 2, nebo vykonává-li práci na venkovním pracovišti s korigovanou teplotou vzduchu 4 °C a nižší, nebo v případě zdolávání mimořádných událostí. 
 
	(2) Teplota vzduchu korigovaná účinkem proudícího vzduchu je upravena v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části D. 
 
	§ 7 

	Minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště 

	(1) Pokud udržovaná operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek nebo korigovaná teplota vzduchu na pracovišti poklesne pod 10 °C, musí být zaměstnanec vybaven pracovním oděvem, který musí mít takové tepelně izolační vlastnosti, které postačují k zajištění tepelně neutrálních podmínek lidského organizmu vyjádřených teplotou vnitřního prostředí organizmu 36 až 37 °C. Při poklesu teploty vzduchu na pracovišti na 4 °C a nižší musí být zaměstnanec vybaven také rukavicemi a pracovní obuví chránící před chladem. Pro stanovení potřebných tepelně izolačních vlastností pracovního oděvu, postačujících k zajištění tepelně neutrálních podmínek lidského organizmu, se postupuje podle příslušné technické normy o ergonomii tepelného prostředí7b) a normy o stanovení a interpretaci stresu z chladu pomocí potřebné izolace oděvu a místních účinků chladu8). 
 
	(2) Při práci vykonávané po dobu delší než 2 hodiny za směnu v udržované operativní nebo výsledné teplotě jako technologickém požadavku nebo v korigované teplotě 4 °C a nižší má zaměstnanec právo na bezpečnostní přestávku v ohřívárně; ohřívárna se vybavuje zařízením pro prohřívání rukou. Bezpečnostní přestávka musí trvat nejméně 10 minut. 
 
	(3) Nejde-li u práce spojené s manipulací s materiálem, jehož teplota je 10 °C a nižší, používat rukavice proti chladu a druh práce vyžaduje přímý kontakt tepelně nechráněné kůže ruky, musí být zaměstnanci umožněna po ukončení takové práce bezpečnostní přestávka určená pro prohřátí rukou v trvání minimálně 5 minut. 
 
	(4) Při práci v udržované operativní nebo výsledné teplotě jako technologickém požadavku nebo korigované teplotě musí být práce zaměstnance upravena tak, aby doba jejího nepřetržitého trvání při teplotě od 4 do -10 °C nepřesáhla 2 hodiny, při teplotě vzduchu od -10,1 do -20 °C 1 hodinu a od -20,1 do -30 °C 30 minut. 
 
	(5) Práce musí být upravena tak, aby ji zaměstnanec nekonal na venkovním pracovišti, na kterém je korigovaná teplota vzduchu nižší než -30 °C, nejde-li o naléhavé provádění oprav, odvracení nebezpečí pro život nebo zdraví, při živelních a jiných mimořádných událostech; ochrana zdraví zaměstnanců se pro tyto účely zajišťuje střídáním zaměstnanců nebo jinou organizací práce podle konkrétních podmínek práce. Při korigované teplotě vzduchu -30 °C a nižší nesmí být nechráněná kůže exponována po dobu delší než 10 minut. 
 
	(6) Vstupy na pracoviště, na němž je práce vykonávaná po dobu 4 hodiny za směnu a delší (dále jen „trvalá práce“), které se během pracovní doby otevírají přímo do venkovního prostoru, musí být v zimním a přechodném období, kdy korigovaná teplota venkovního vzduchu je nižší než minimální teplota upravená v příloze č. 1, části A, tabulce č. 2 nebo nižší než udržovaná operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek, zabezpečeny proti vnikání venkovního vzduchu. 
 
	Díl 3 

	Ochranné nápoje 

	§ 8 

	Bližší podmínky poskytování ochranných nápojů 

	(1) K ochraně zdraví před účinky zátěže teplem nebo chladem se poskytuje zaměstnanci ochranný nápoj. Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, může však obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 1 hmotnostní procento; ochranný nápoj pro mladistvého zaměstnance však nesmí obsahovat alkohol. Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje v množství odpovídajícím nejméně 70 % ztráty tekutin a minerálních látek potem a dýcháním za osmihodinovou směnu. Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje teplý, v množství alespoň půl litru za osmihodinovou směnu. 
 
	(2) V případě, že jde o práci zařazenou podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1, do třídy I až IIIa, se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, pramenitá voda nebo voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky jako u jmenovaných vod. 
 
	(3) U práce zařazené podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1, do třídy IIIb až V se jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda středně mineralizovaná nebo voda s obdobnou celkovou mineralizací. Množství tohoto ochranného nápoje se omezuje na polovinu ze 70 % náhrady ztráty tekutin, druhou polovinou ochranného nápoje je ochranný nápoj podle odstavce 2. 
 
	(4) Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se dále poskytuje při trvalé práci v zátěži teplem zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví9) do kategorie čtvrté. 
 
	(5) Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při práci na 
 
a) nevenkovním pracovišti, na němž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek nižší než 4 °C, 
 
b) venkovním pracovišti, na němž je korigovaná teplota vzduchu nižší než 4 °C. 
 
Hlava III 

Podmínky ochrany zdraví při práci s chemickými faktory a prachem 

	Díl 1 

	Obecné postupy a ochrana před nadměrnou expozicí 

	§ 9 

	Hygienické limity, způsob jejich zjišťování a hodnocení 

	(1) Hygienickým limitem chemické látky v pracovním ovzduší je přípustný expoziční limit a nejvyšší přípustná koncentrace. Hygienickým limitem prachu v pracovním ovzduší je přípustný expoziční limit. 
 
	(2) Přípustný expoziční limit chemické látky nebo prachu je celosměnový časově vážený průměr koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž může být podle současného stavu znalostí exponován zaměstnanec v osmihodinové nebo kratší směně týdenní pracovní doby, aniž by u něho došlo i při celoživotní pracovní expozici k poškození zdraví, k ohrožení jeho pracovní schopnosti a výkonnosti. Přípustný expoziční limit je stanoven pro práci, při které průměrná plicní ventilace zaměstnance nepřekračuje 20 litrů za minutu za osmihodinovou směnu. Koncentrace chemické látky nebo prachu v pracovním ovzduší, jejímž zdrojem není technologický proces, nesmí překročit 1/3 jejich přípustných expozičních limitů. 
 
	(3) Postup při stanovení přípustného expozičního limitu směsi chemických látek, stanovení přípustného expozičního limitu chemické látky při vyšší plicní ventilaci a postup při stanovení přípustného expozičního limitu v delší než osmihodinové směně, jsou upraveny v příloze č. 2 k tomuto nařízení, části B. 
 
	(4) Nejvyšší přípustná koncentrace je taková koncentrace chemické látky, které mohou být zaměstnanci exponováni nepřetržitě po krátkou dobu, aniž by pociťovali dráždění očí nebo dýchacích cest nebo bylo ohroženo jejich zdraví a spolehlivost výkonu práce. Při hodnocení pracovního ovzduší lze porovnávat s nejvyšší přípustnou koncentrací časově vážený průměr koncentrace této látky měřené po dobu nejvýše 15 minut, pokud není v příloze č. 2 k tomuto nařízení, části A stanoveno jinak. Takové 15minutové úseky s průměrnou koncentrací vyšší než hodnota přípustného expozičního limitu, ale nepřesahující nejvyšší přípustnou koncentraci, smí být během osmihodinové směny nejvýše 4 s odstupem nejméně jedné hodiny. Přitom nesmí časově vážený průměr koncentrací pro celou směnu překročit hodnotu přípustného expozičního limitu. 
 
	(5) Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace jsou upraveny v příloze č. 2 k tomuto nařízení, části A. Seznamy prachů a jejich přípustné expoziční limity jsou upraveny v příloze č. 3 k tomuto nařízení, části A, tabulkách č. 1 až 5. 
 
	(6) Způsob měření a hodnocení inhalační expozice chemickým látkám a prachům v pracovním ovzduší je upraven v příloze č. 3 k tomuto nařízení, části C. Inhalační expozicí se rozumí expozice chemickým látkám měřená v dýchací zóně zaměstnance. 
 
	(7) Způsob měření vdechovatelné a respirabilní frakce polétavého prachu gravimetricky je upraven v příloze č. 3 k tomuto nařízení, části D. 
 
	(8) Způsob odběru vzorků prachu obsahujícího azbest v pracovním ovzduší a jejich zpracování je upraveno v příloze č. 3 k tomuto nařízení, části B. 
 
	(9) Limitní hodnoty pro plyny a páry se udávají buď jako objemová koncentrace v ppm nezávislá na okamžité teplotě a tlaku, nebo jako koncentrace hmotnosti v mg.m-3 při teplotě 20 °C a tlaku 101,3 kPa na těchto veličinách závislá. Limitní hodnoty pro aerosoly se udávají v mg.m-3 pro skutečné podmínky prostředí, pokud jde o teplotu a tlak. Limitní hodnoty pro vlákna se udávají v počtu vláken/cm3 nebo v počtu vláken/cm3 pro skutečné podmínky prostředí, pokud jde o teplotu a tlak na pracovišti. 
 
	§ 10 

	Hodnocení zdravotního rizika 

	(1) Hodnocení zdravotního rizika pro zaměstnance, který je při práci exponován chemické látce, směsi nebo prachu, zahrnuje 
 
a) zjištění přítomnosti chemické látky, směsi nebo prachu na pracovišti, 
 
b) zjištění nebezpečných vlastností chemické látky, směsi nebo prachu, které mohou mít vliv na zdraví zaměstnance, 
 
c) využití údajů z bezpečnostního listu a z dalších zdrojů týkajících se chemické bezpečnosti, 
 
d) zjištění úrovně, typu a trvání expozice, 
 
e) popis technologických a pracovních operací s chemickou látkou, směsí nebo spojených s vývinem prachu, 
 
f) využití dat o přípustných expozičních limitech, nejvyšších přípustných koncentracích nebo o monitorování expozice z dostupných zdrojů, 
 
g) posouzení účinku opatření, která byla přijata k ochraně zdraví zaměstnance při práci, 
 
h) využití závěrů z již provedených lékařských prohlídek a vyšetření, využití závěrů z mimořádných událostí a dalších informací z dostupných zdrojů, 
 
i) podmínky, za nichž může v důsledku mimořádné události dojít k nadměrné expozici chemické látce nebo směsi. 
 
	(2) Hodnocení zdravotního rizika chemické látky, směsi nebo prachu musí dále zahrnovat i práce spojené s údržbou nebo úklidem a práce, při nichž může být zaměstnanec exponován nadměrné expozici chemické látce, směsi nebo prachu. 
 
	§ 11 

	Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 

	(1) U chemické látky nebo směsi, která se vstřebává kůží nebo sliznicemi, a u chemické látky, směsi nebo prachu, které mají dráždivý nebo senzibilizující účinek na kůži, je nezbytné zajistit, aby zaměstnanec byl vybaven vhodným osobním ochranným pracovním prostředkem. 
 
	(2) Při práci s chemickou látkou, směsí nebo prachem musí být zajištěno dostatečné a účinné větrání a místní odsávání od zdroje chemické látky, směsi nebo prachu a uplatněna technická a technologická opatření, která napomáhají ke snížení úrovně chemické látky, směsi nebo prachu v pracovním ovzduší. 
 
	§ 12 

	Minimální opatření k ochraně zdraví před účinky nadměrné expozice 

	(1) Pokud v případě mimořádné události nepostačují dostupná technická opatření k omezení nadměrné expozice zaměstnance chemické látce nebo prachu na přijatelnou míru, musí být 
 
a) do doby odstranění příčin stavu, který v důsledku mimořádné události vedl k nadměrné expozici chemické látce nebo prachu, na tomto pracovišti omezen počet zaměstnanců na ty, kteří provádějí nezbytné práce, 
 
b) zaměstnanci, který provádí práci podle písmena a), poskytnuty osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající chemické látce nebo prachu a očekávané míře expozice, 
 
c) kontaminovaný prostor vymezen kontrolovaným pásmem, jde-li o mimořádnou událost spojenou s únikem chemické látky, směsi nebo prachu do pracovního prostředí a vymezení kontrolovaného pásma je účelné vzhledem k povaze uniklé látky, směsi a jejímu množství, 
 
d) doba expozice chemické látce nebo prachu zaměstnance, který vykonává v kontrolovaném pásmu nezbytné práce, zkrácena na co nejmenší míru, 
 
e) po odstranění příčin mimořádné události zajištěno kontrolní měření chemické látky, směsi nebo prachu vždy, pokud lze očekávat jejich přítomnost v pracovním prostředí i po ukončení všech opatření směřujících k likvidaci mimořádné události. 
 
	(2) Přijatelnou mírou podle odstavce 1 se rozumí snížení expozice chemické látce, směsi nebo prachu nepřekračující jejich přípustný expoziční limit nebo, jde-li o chemickou látku nebo směs, 1/3 její nejvyšší přípustné koncentrace. 
 
	§ 12a 

	Mladiství žáci smějí pouze v rámci přípravy na povolání, v rozsahu nezbytném pro naplnění rámcových vzdělávacích programů a při zachování ochrany zdraví nakládat s 
 
a) nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické, látkami a směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích24), které mají přiřazenu třídu nebo třídy a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 3 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 2, látkami a směsmi klasifikovanými jako žíravé, jakožto i látkami a směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích24), které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314, látkami a směsmi klasifikovanými jako vysoce hořlavé a extrémně hořlavé, jakožto i látkami a směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích24), které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti hořlavé kapaliny kategorie 1 nebo 2 nebo hořlavé plyny kategorie 1 nebo 2 nebo aerosoly kategorie 1 pouze pod přímým soustavným dohledem odpovědné osoby, 
 
b) chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické nebo látkami a směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích24), které mají přiřazenu třídu a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 pouze pod přímým soustavným dozorem osoby s odbornou způsobilostí podle jiného právního předpisu25). Omezení nebo zákazy stanovené v jiných právních předpisech týkající se nakládání s chemickými látkami nebo chemickými směsmi uvedenými v písmenech a) a b) se nepoužijí. Ochrana těhotných mladistvých žákyň, mladistvých žákyň kojících a mladistvých žákyň do konce devátého měsíce po porodu tím není dotčena. 
 
	Díl 2 

	Olovo

	§ 13 

	Hodnocení zdravotního rizika, informace k ochraně zdraví 

	(1) Při práci s olovem, při které může dojít k absorpci olova do lidského organizmu, musí být posouzen způsob a míra expozice zaměstnance olovu a musí být vyhodnocena z toho vyplývající zdravotní rizika. 
 
	(2) Pro hodnocení expozice zaměstnance olovu je rozhodujícím ukazatelem biologický expoziční test pro stanovení koncentrace olova v krvi (dále jen "plumbémie"). Limitní hodnota plumbémie je 400 µg/l krve. 
 
	(3) Příkladmý seznam činností, při kterých může docházet k expozici zaměstnance olovu, je upraven v příloze č. 4 k tomuto nařízení. 
 
	§ 14 

	Zjišťování a hodnocení expozice, informace k ochraně zdraví 

	(1) Jestliže koncentrace olova v pracovním ovzduší je vyšší než 1/3 přípustného expozičního limitu upraveného v příloze č. 2 k tomuto nařízení, části A, ale je nižší než tento přípustný expoziční limit, musí být zajištěno, aby byla u zaměstnance plumbémie stanovena nejméně jednou ročně a měření olova v pracovním ovzduší provedeno nejméně jednou ročně. 
 
	(2) Sdělí-li zařízení závodní preventivní péče zaměstnavateli podle zákona o ochraně veřejného zdraví11), že došlo k překročení limitní hodnoty plumbémie u zaměstnance, a je-li koncentrace olova v pracovním ovzduší vyšší než přípustný expoziční limit upravený v příloze č. 2 k tomuto nařízení, části A, musí být zajištěno, aby plumbémie u zaměstnance byla stanovena v rozmezí 2 až 6 měsíců a měření koncentrace olova v pracovním ovzduší bylo prováděno každé 3 měsíce. Frekvence měření olova v pracovním ovzduší se sníží na jedno ročně, pokud nedošlo při dvou po sobě jdoucích stanoveních k překročení limitní hodnoty plumbémie. 
 
	(3) Hodnocení zdravotního rizika musí být opakováno vždy, když vznikne podezření, že je dosavadní hodnocení rizika nesprávné nebo došlo-li na pracovišti ke změnám technologie, použitého materiálu nebo organizace práce. 
 
	§ 15 

	Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy 

	(1) Tam, kde účinná opatření k omezení expozice olovu nemohou být přijata vzhledem k jejich povaze či náročnosti během 30 kalendářních dnů a další stanovení plumbémie prokazuje u zaměstnance překročení limitní hodnoty plumbémie, musí zaměstnavatel zajistit, aby zaměstnanec v žádném úseku směny nebyl exponován olovu. 
 
	(2) Je-li u zaměstnance zjištěno opakované překročení limitní hodnoty plumbémie, musí být neprodleně provedena opatření potřebná ke zjištění příčin tohoto překročení a k jejich odstranění. 
 
	(3) Pro omezení rizika vstupu olova do organizmu zaměstnance musí být zajištěn vyčleněný prostor, v němž může zaměstnanec jíst a pít, aniž je exponován riziku expozice olovem. 
 
	(4) Zaměstnanec musí být vybaven vyhovujícím pracovním oděvem pro práci s olovem a dalšími potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky. Praní a čištění pracovního oděvu může být prováděno jen v prádelně nebo čistírně, které jsou pro tento druh práce určeny a vybaveny. Při převážení z pracoviště musí být pracovní oděv uložen v uzavřeném kontejneru. 
 
	Díl 3 

	Chemické látky a směsi klasifikované jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci 

	§ 16 

	Karcinogeny, mutageny a látky toxické pro reprodukci 

	(1) Mezi chemické karcinogeny, mutageny nebo látky toxické pro reprodukci se řadí 
 
a) látky klasifikované jako chemické karcinogeny kategorie 1 a 2, mutageny kategorie 1 a 2 a látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2 podle zákona o chemických látkách, 
 
b) látky klasifikované jako chemické karcinogeny kategorie 1A a 1B, mutageny kategorie 1A a 1B a látky toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B upravené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, 
 
c) cytostatika a prach tvrdých dřev upravených v bodu b) vysvětlivek uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení, části A, k tabulce č. 4, je-li práce s tvrdým dřevem zařazena do kategorie třetí nebo čtvrté podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 
 
	(2) Za karcinogeny kategorie 1 a 2, mutageny kategorie 1 a 2 a látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2, uvedené na trh před 1. prosincem 2010, karcinogeny kategorie 1A a 1B, mutageny kategorie 1A a 1B a látky toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B podle přímo použitelného předpisu Evropské unie se považují též směsi karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B, jestliže obsah těchto látek je nad koncentračním limitem obecným nebo specifickým stanoveným podle přímo použitelného předpisu Evropské unie. 
 
	§ 17 

	Hodnocení zdravotního rizika 

	(1) Pokud může být jakákoli činnost spojena s expozicí zaměstnance látkám uvedeným v § 16, musí být stanoveny typ, výše a trvání této expozice, aby mohla být vyhodnocena veškerá nebezpečí pro zdraví zaměstnance a stanovena odpovídající opatření k ochraně jeho zdraví. 
 
	(2) Hodnocení podle odstavce 1 se opakuje pravidelně nejméně jedenkrát ročně a dále vždy, když dojde ke změně pracovních podmínek, která může mít vliv na výši expozice zaměstnance. 
 
	(3) Při hodnocení míry rizika musí být zhodnoceny všechny způsoby expozice zaměstnance včetně vstřebávání kůží a další skutečnosti, které mohou mít vliv na zdraví zaměstnance. 
 
	§ 18 

	Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické požadavky na pracoviště, informace k ochraně zdraví 

	(1) Pokud je to technicky možné, musí být používání látek uvedených v § 16 na pracovišti omezeno zejména použitím látek, přípravků nebo postupů, které nejsou rizikové nebo jsou méně rizikové pro zdraví zaměstnance. 
 
	(2) Jestliže z výsledků hodnocení vyplyne, že používání chemických látek uvedených v § 16 odst. 1 písm. a) nelze z technických důvodů nahradit chemickou látkou nebo postupem podle odstavce 1, musí zaměstnavatel zajistit, aby jejich používání nebo výroba byly prováděny, pokud je to technicky uskutečnitelné, v technologicky uzavřeném systému. Není-li zavedení uzavřeného systému technicky uskutečnitelné, musí být expozice zaměstnance snížena na co nejnižší technicky dosažitelnou úroveň a práce prováděna pouze v kontrolovaném pásmu28). Zřízení kontrolovaného pásma se nevyžaduje u prací, které jsou vykonávány krátkodobě, to je méně než 4 hodiny za směnu. Zřízení kontrolovaného pásma se dále nevyžaduje u prací ve venkovním prostředí v případě expozice emisním výfukovým plynům ze vznětových motorů anebo při používání ropných uhlovodíků, pokud jsou ropné uhlovodíky používány k pohonu spalovacích motorů. 
 
	(3) Kdekoliv jsou používány látky uvedené v § 16, musí zaměstnavatel provést tato ochranná opatření: 
 
a) omezit jejich množství na pracovišti, 
 
b) omezit počet exponovaných nebo pravděpodobně exponovaných zaměstnanců na co nejnižší míru, 
 
c) upravit pracovní proces tak, aby bylo možné vyloučit nebo minimalizovat únik těchto látek z pracoviště, 
 
d) zachycovat je u zdroje, zajistit místní odsávání a celkové větrání, 
 
e) zabezpečit vhodné analytické postupy pro jejich měření v pracovním ovzduší, zvláště pro včasnou detekci nadměrné expozice v důsledku mimořádné události, 
 
f) používat vhodné pracovní postupy a metody práce, 
 
g) poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky, 
 
h) zabezpečit kontrolu funkčnosti pracovního oděvu a jeho čištění před a po každém použití, 
 
i) zabezpečit účelná hygienická opatření, zejména pravidelné čištění podlahy, stěn a povrchů pracoviště, 
 
j) vypracovat plán pro případ mimořádné události, která může mít za následek nadměrnou expozici a seznámit s ním zaměstnance, 
 
k) zajistit bezpečné skladování, uchovávání, přepravu a zacházení s nimi včetně používání těsně uzavřených kontejnerů a zařízení. Kontejnery a obaly, které obsahují látky uvedené v § 16 odst. 1, musí být jasně, čitelně a viditelně označeny, 
 
l) viditelně označit, stanovit a kontrolovat zákaz jídla, pití a kouření na pracovišti, kde je riziko kontaminace látkami uvedenými v § 16; pro účely jídla a pití vyhradit zvláštní prostory mimo kontrolované pásmo, 
 
m) zajistit pravidelné sledování zdravotního stavu zaměstnance. 
 
	(4) Zaměstnavatel musí informovat zaměstnance o nadměrné expozici látkám uvedeným v § 16, o jejích příčinách a opatřeních k jejímu odstranění. 
 
	(5) Při práci, u níž lze z její povahy usuzovat, že může být spojena s nadměrnou expozicí zaměstnance látkám uvedeným v § 16 nebo při mimořádné události spojené s nadměrnou expozicí těmto látkám, má na pracoviště přístup pouze zaměstnanec ve vyhovujícím pracovním oděvu, vybavený osobními ochrannými pracovními prostředky k ochraně dýchacího ústrojí; po dobu trvání nadměrné expozice musí být kontaminovaný prostor vymezen kontrolovaným pásmem a musí být učiněna nezbytná opatření ke zkrácení doby expozice. 
 
	(6) Kontrolované pásmo při práci s látkami uvedenými v § 16 se trvale zřizuje tehdy, jde-li o práci, při níž se zachází s chemickými karcinogeny kategorie 1, 1A, s mutageny kategorie 1, 1A, s látkami toxickými pro reprodukci kategorie 1, 1A nebo při práci s cytostatiky na pracovištích přípravy jejich roztoků. 
 
	(7) V laboratoři se trvale zřizuje kontrolované pásmo, jsou-li karcinogeny kategorie 1, 1A, mutageny kategorie 1, 1A, látky toxické pro reprodukci kategorie 1, 1A používány k jiným účelům než jako reagenční činidla nebo pro účely kalibrace. 
 
	Díl 4 

	Azbest

	§ 19 

	Zjišťování a hodnocení expozice azbestu 

	(1) Azbestem se rozumí vláknité silikáty, kterými jsou 
 
a) aktinolit CAS 77536-66-4, 
 
b) amosit CAS 12172-73-5, 
 
c) antofylit CAS 77536-67-5, 
 
d) chrysotil CAS 12001-29-5, 
 
e) krokydolit CAS 12001-28-4, 
 
f) tremolit CAS 77536-68-6. 
 
	(2) Sledovaným ukazatelem expozice zaměstnance azbestu je početní koncentrace vláken o rozměrech délky větší než 5 µm, průměru menším než 3 µm a poměru délky k průměru větším než 3 : 1 v pracovním ovzduší. 
 
	§ 20 

	Hodnocení zdravotního rizika 

	(1) Hodnocení zdravotního rizika při práci s azbestem zahrnuje 
 
a) ověření jeho přítomnosti na pracovišti a formu, v níž se nachází, 
 
b) předpokládaný rozsah práce s azbestem, 
 
c) dobu trvání práce s azbestem. 
 
	(2) K ověření přítomnosti azbestu na pracovišti lze využít informace od vlastníka stavby nebo z jiných ověřitelných zdrojů, a pokud tyto informace nejsou dostupné, je nutné materiály, o nichž se má za to, že obsahují azbest, analyzovat. 
 
	§ 21 

	Minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy, obsah školení 

	(1) Jestliže z hodnocení podle § 20 vyplývá, že koncentrace azbestu v pracovním ovzduší je nebo může být překročena, měření se provádí nejméně každé 3 měsíce a dále vždy, když dojde k provedení technické nebo technologické změny vykonávané práce. Četnost měření může být snížena na jedno za rok, nedošlo-li k podstatné změně pracovních podmínek a výsledky dvou předcházejících měření nepřekročily polovinu přípustného expozičního limitu upraveného v příloze č. 3 k tomuto nařízení, tabulce č. 5. 
 
	(2) Při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující azbest, musí být dodržena tato minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnance 
 
a) technologické postupy používané při zacházení s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest musí být upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového prachu do pracovního ovzduší, 
 
b) azbest a materiály obsahující azbest musí být odstraněny před odstraňováním stavby nebo její části, pokud z hodnocení rizika nevyplývá, že expozice zaměstnanců azbestu by byla při tomto odstraňování vyšší, 
 
c) odpad obsahující azbest musí být sbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji a ukládán do neprodyšně utěsněného obalu opatřeného štítkem obsahujícím upozornění, že obsahuje azbest, 
 
d) prostor, v němž se provádí odstraňování azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, musí být vymezen kontrolovaným pásmem, 
 
e) zaměstnanec v kontrolovaném pásmu musí být vybaven pracovním oděvem a osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím. Pracovní oděv musí být ukládán u zaměstnavatele na místě k tomu určeném a řádně označeném. Po každém použití musí být provedena kontrola, zda není pracovní oděv poškozen, a provedeno jeho vyčištění. Je-li pracovní oděv poškozen, musí být před dalším použitím opraven. Bez kontroly a následně provedené opravy nebo výměny poškozené části nelze pracovní oděv znovu použít. Pokud praní nebo čištění pracovního oděvu neprovádí za těchto podmínek zaměstnavatel sám, přepravuje se k praní nebo čištění v uzavřeném kontejneru, 
 
f) pro zaměstnance musí být zajištěno sanitární a pomocné zařízení potřebné s ohledem na povahu práce. 
 
	(3) Před odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby nebo její části, musí být vypracován plán prací s údaji o 
 
a) místu vykonávané práce, 
 
b) povaze a pravděpodobném trvání práce, 
 
c) pracovních postupech používaných při práci s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest, 
 
d) zařízení používaném pro ochranu zdraví zaměstnance vykonávajícího práci s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest a pro ochranu jiných osob přítomných na pracovišti, 
 
e) opatřeních k ochraně zdraví při práci. 
 
	(4) Po ukončení prací spojených s odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest ze stavby nebo její části musí být provedeno kontrolní měření úrovně azbestu v pracovním ovzduší, nejde-li o práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu; v práci pak lze pokračovat, je-li zjištěná hodnota azbestu v pracovním ovzduší nižší než přípustný expoziční limit. 
 
	(5) Opatření podle odstavců 2 až 4 musí být přijata i pro jiné práce, které mohou být zdrojem expozice azbestu. 
 
	(6) Pro zaměstnance, který je nebo může být exponován azbestu nebo prachu z materiálu obsahujícího azbest, musí být zajištěno v pravidelných intervalech školení, které umožní získávání znalostí a dovedností k uplatňování správné prevence ohrožení zdraví, a to zejména o 
 
a) vlastnostech azbestu a jeho účincích na zdraví včetně součinného účinku kouření, 
 
b) typech materiálů nebo předmětů, které mohou obsahovat azbest, 
 
c) činnostech, u nichž je pravděpodobnost expozice azbestu, 
 
d) významu kontrolních mechanizmů vedoucích k minimalizaci expozice azbestu, 
 
e) bezpečných pracovních postupech, ochranných opatřeních a kontrole jejich dodržování, 
 
f) výběru vhodného osobního ochranného pracovního prostředku k ochraně dýchacích cest včetně podmínek jeho používání, 
 
g) správných pracovních postupech při mimořádné události spojené s únikem azbestu nebo prachu z materiálu obsahujícího azbest, při údržbě nebo opravě, 
 
h) pracovních postupech při dekontaminaci prostor zasažených prachem obsahujícím azbest, 
 
i) správném postupu při ukládání a likvidaci prachu obsahujícího azbest, 
 
j) pracovnělékařských službách poskytovaných v rozsahu daném poskytovatelem pracovnělékařských služeb u exponovaného zaměstnance. 
 
Hlava IV 

Podmínky ochrany zdraví při práci s fyzickou zátěží 

	Díl 1 

	Celková fyzická zátěž 

	§ 22 

	Vymezení celkové fyzické zátěže 

	Za celkovou fyzickou zátěž se považuje zátěž při dynamické fyzické práci vykonávané velkými svalovými skupinami, při které je zatěžováno více než 50 % svalové hmoty. 
 
	§ 23 

	Hygienický limit, zjišťování a hodnocení celkové fyzické zátěže 

	(1) Celková fyzická zátěž se posuzuje z hlediska energetické náročnosti práce pomocí hodnot energetického výdeje vyjádřených v netto hodnotách a pomocí hodnot srdeční frekvence. 
 
	(2) Hygienickými limity celkové fyzické zátěže se rozumí hodnoty energetického výdeje směnové průměrné, směnové přípustné, minutové přípustné, průměrné roční a dále přípustné hodnoty srdeční frekvence v průměrné směně. Přípustnými hygienickými limity se rozumí limity, které se v průměrné směně bez ohledu na její délku nenavyšují. Za průměrnou směnu se pokládá osmihodinová směna, která probíhá za obvyklých pracovních podmínek, při níž doba výkonu práce jednotlivých pracovních operací odpovídá skutečné míře zátěže. 
 
	(3) Průměrné a přípustné hygienické limity pro hodnoty energetického výdeje při práci s celkovou fyzickou zátěží podle odstavce 2 jsou upraveny odděleně podle pohlaví a věku v příloze č. 5 k tomuto nařízení, části A, tabulkách č. 1 až 3. 
 
	(4) Přípustné hygienické limity pro hodnotu srdeční frekvence při práci s celkovou fyzickou zátěží jsou upraveny v příloze č. 5 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 4. Pro mladistvé se přípustné hodnoty srdeční frekvence při práci nestanoví. 
 
	(5) Jde-li o práci ve směně delší než osmihodinové, odpovídá hodnota navýšení průměrného hygienického limitu v procentech skutečné době výkonu práce; u směny dvanáctihodinové nesmí být průměrné hodnoty energetického výdeje navýšeny o více než 20 %. Procentuální navýšení průměrného hygienického limitu je posuzováno vždy v závislosti na konkrétní délce směny a činí 5 % za každou hodinu nad osmihodinovou směnu. 
 
	Díl 2 

	Lokální svalová zátěž 

	§ 24 

	Vymezení lokální svalové zátěže 

	Lokální svalová zátěž je zátěž malých svalových skupin při výkonu práce končetinami. 
 
	§ 25 

	Hygienický limit lokální svalové zátěže 

	(1) Při hodnocení lokální svalové zátěže se zjišťují a posuzují vynakládané svalové síly, počty pohybů a pracovní polohy končetin v závislosti na rozsahu statické a dynamické složky práce při práci v průměrné osmihodinové směně. 
 
	(2) Hygienickými limity lokální svalové zátěže se rozumí hodnoty vynakládaných svalových sil, hodnoty směnových počtů pohybů ruky a předloktí vztažené k průměrné směnové časově vážené hodnotě vynakládaných svalových sil a hodnoty průměrných minutových počtů pohybů drobných svalů rukou a prstů v průměrné osmihodinové směně. 
 
	(3) Přípustné hygienické limity pro průměrné směnové časově vážené hodnoty vynakládaných svalových sil vyjádřené v procentech maximální svalové síly (Fmax) jsou upraveny v příloze č. 5 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 5. 
 
	(4) Průměrný hygienický limit pro počet vynakládaných svalových sil v rozmezí 55 až 70 % Fmax u práce s převahou dynamické složky je 600krát za průměrnou osmihodinovou směnu při použité frekvenci měření vynakládaných svalových sil jedenkrát za sekundu. 
 
	(5) Přípustný hygienický limit pro použitou svalovou sílu jako pravidelnou součást výkonu práce u práce s převažující dynamickou složkou je 70 % Fmax a u práce s převažující statickou složkou je 45 % Fmax. Průměrný hygienický limit se nestanoví. 
 
	(6) Průměrnými hygienickými limity lokální svalové zátěže se rozumí průměrné směnové počty pohybů ruky a předloktí v průměrné osmihodinové směně vztažené na průměrnou směnovou časově váženou hodnotu procentně vyjádřené maximální svalové síly (Fmax) upravené v příloze č. 5 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 6. 
 
	(7) Přípustný hygienický limit pro průměrné minutové počty pohybů drobných svalů ruky a prstů při průměrné směnové hodnotě vynakládaných svalových sil 3 % Fmax je 110 pohybů za minutu a při průměrně směnové hodnotě vynakládaných svalových sil 6 % Fmax je 90 pohybů za minutu. 
 
	(8) Jde-li o práci ve směně delší než osmihodinové, odpovídá hodnota navýšení průměrného hygienického limitu v procentech skutečné době výkonu práce; u směny dvanáctihodinové nesmí být průměrný celosměnový počet vynakládaných svalových sil v rozmezí 55 až 70 % Fmax a průměrné směnové hodnoty počtu pohybů ruky a předloktí navýšeny o více než 20 %. Procentuální navýšení průměrného hygienického limitu je posuzováno vždy v závislosti na konkrétní délce směny a činí 5 % za každou hodinu nad osmihodinovou směnu. 
 
	(9) Pro rizikové faktory, jimiž jsou fyzická zátěž nebo pracovní poloha, může zaměstnavatel zařadit práce do druhé kategorie na základě odborného hodnocení provedeného držitelem autorizace k vyšetření v oboru fyziologie práce podle § 83a odst. 1 písm. i) zákona o ochraně veřejného zdraví9). Odborné hodnocení musí obsahovat údaje o charakteru práce, místu výkonu práce, době výkonu práce, směnnosti, informace o manipulovaném materiálu, režimu práce a odpočinku v průběhu konání práce, používaném nářadí, pohlaví zaměstnanců a jejich rotaci na jednotlivých pracovních pozicích a fotodokumentaci vztahující se k pracovnímu prostředí, pokud byla pořízena. Věta první se nepoužije, jde-li o vyřazení práce z rizikových prací pro rizikové faktory fyzická zátěž nebo pracovní poloha. Jestliže se pro rizikový faktor fyzická zátěž nebo pracovní poloha vyskytne na pracovišti nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, zaměstnavatel v době 6 měsíců ode dne uznání nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání provede měření uvedeného rizikového faktoru podle zákona o ochraně veřejného zdraví9). Měření a hodnocení lokální svalové zátěže je upraveno v příloze č. 5 části B k tomuto nařízení. 
 
	§ 25a 

	Minimální opatření k ochraně zdraví při práci s celkovou fyzickou a lokální svalovou zátěží 

	Práce spojená s celkovou fyzickou zátěží a lokální svalovou zátěží, překračující hygienické limity, musí být přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců. 
 
	Díl 3 

	Pracovní poloha 

	§ 26 

	Hodnocení pracovní polohy 

	Zdravotní riziko pracovní polohy se hodnotí při trvalé práci vykonávané zaměstnancem, zejména provádí-li opakující se pracovní úkony, při nichž si nemůže pracovní polohu volit sám, ale tato je přímo závislá na konstrukci stroje, uspořádání pracovního místa a pracoviště a charakteru prováděné práce. 
 
	§ 27 

	Hodnocení zdravotního rizika, bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovní postupy 

	(1) Hodnocení zdravotního rizika pracovní polohy se provádí na základě jejího zařazení mezi přijatelnou, podmíněně přijatelnou a nepřijatelnou pracovní polohu podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, části C, bodů 1 až 3. 
 
	(2) Při hodnocení pracovní polohy se používá dvoukrokový systém. První krok zahrnuje hodnocení poloh jednotlivých částí těla podle úhlů, druhý krok určuje podmínky práce, za kterých lze pracovní polohu označenou v prvním kroku za podmíněně přijatelnou zařadit mezi pracovní polohu přijatelnou nebo pracovní polohu nepřijatelnou mezi pracovní polohu podmíněně přijatelnou. 
 
	(3) Průměrný hygienický limit pro dobu práce v jednotlivých nepřijatelných pracovních polohách v průměrné osmihodinové směně je 30 minut. Doba trvání jednotlivých nepřijatelných pracovních poloh nesmí být delší než 1 až 8 minut v závislosti na typu pracovní polohy. Hodnocení doby trvání jednotlivých nepřijatelných pracovních poloh se provádí podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, části C, obrázků č. 1 až 4. 
 
	(4) Průměrný hygienický limit pro dobu práce v jednotlivých podmíněně přijatelných pracovních polohách v průměrné osmihodinové směně je 160 minut. Doba trvání jednotlivých podmíněně přijatelných pracovních poloh pak nesmí být delší než 1až 8 minut v závislosti na typu pracovní polohy. Hodnocení doby trvání jednotlivých podmíněně přijatelných pracovních poloh se provádí podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, části C, obrázků č. 1 až 4. 
 
	(5) Jde-li o práci ve směně delší než osmihodinové, odpovídá hodnota navýšení průměrného hygienického limitu v procentech skutečné době výkonu práce; u směny dvanáctihodinové nesmí být průměrný hygienický limit práce v podmíněně přijatelné a nepřijatelné pracovní poloze navýšen o více než 20 %. Procentuální navýšení průměrného hygienického limitu je posuzováno vždy v závislosti na konkrétní délce směny a činí 5 % za každou hodinu nad osmihodinovou směnu. 
 
	§ 27a 

	Minimální opatření k ochraně zdraví při práci v podmíněně přijatelných a nepřijatelných pracovních polohách 

	Práce spojená se zaujímáním podmíněně přijatelných a nepřijatelných pracovních poloh po dobu překračující stanovené hygienické limity musí být přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců. 
 
	Díl 4 

	Ruční manipulace s břemenem 

	§ 28 

	Vymezení ruční manipulace s břemenem 

	Ruční manipulací s břemenem se rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním nebo současně více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování, při kterém v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře zaměstnance nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže. Za ruční manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a přenášení živého břemene. 
 
	§ 29 

	Hodnocení zdravotního rizika, hygienické limity, bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovní postupy a informace k ochraně zdraví 

	(1) Hodnocení zdravotního rizika při ruční manipulaci s břemenem zahrnuje mimo posouzení hmotnosti ručně manipulovaného břemene, kumulativní hmotnosti a vynakládaného energetického výdeje nebo srdeční frekvence a vyhodnocení pracovních podmínek, za kterých k ruční manipulaci dochází. 
 
	(2) Přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného mužem při občasném zvedání a přenášení je 50 kg, při častém zvedání a přenášení 30 kg. Při práci vsedě je přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene mužem 5 kg. 
 
	(3) Průměrný hygienický limit pro celosměnovou kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen v průměrné osmihodinové směně mužem je 10 000 kg. 
 
	(4) Přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného ženou při občasném zvedání a přenášení je 20 kg, při častém zvedání a přenášení 15 kg. Při práci vsedě je přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene ženou 3 kg. 
 
	(5) Průměrný hygienický limit pro celosměnovou kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen v průměrné osmihodinové směně ženou je 6 500 kg. 
 
	(6) Občasným zvedáním a přenášením břemene se rozumí zvedání a přenášení břemene nepřesahující souhrnně 30 minut v průměrné osmihodinové směně. Častým zvedáním a přenášením břemene se rozumí zvedání a přenášení břemene přesahující souhrnně 30 minut v průměrné osmihodinové směně. Uvedená celková doba přenášení a zvedání břemene v průměrné osmihodinové směně je průměrným hygienickým limitem. 
 
	(7) Hygienické limity pro přípustné hodnoty energetického výdeje nebo srdeční frekvence při ruční manipulaci s břemeny pro muže a ženy jsou upraveny v příloze č. 5 k tomuto nařízení, části A, tabulkách č. 1 až 4. 
 
	(8) Hmotnost břemen a podmínky ruční manipulace s břemeny těhotnými ženami, kojícími ženami, matkami do konce devátého měsíce po porodu a mladistvými jsou upraveny zvláštním právním předpisem13). 
 
	(9) Přípustný hygienický limit pro tlačné a tažné síly při manipulaci s břemenem pomocí jednoduchého bezmotorového prostředku je 
 
a) pro muže tlačné 310 N a tažné 280 N, 
 
b) pro ženy tlačné 250 N a tažné 220 N. 
 
	(10) Jde-li o práci ve směně delší než osmihodinové, odpovídá hodnota navýšení průměrného hygienického limitu v procentech skutečné době výkonu práce; u směny dvanáctihodinové nesmí být průměrný hygienický limit při ruční manipulaci s břemenem navýšen o více než 20 %. Procentuální navýšení průměrného hygienického limitu je posuzováno vždy v závislosti na konkrétní délce směny a činí 5 % za každou hodinu nad osmihodinovou směnu. 
 
	§ 30 

	Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy 

	(1) Před zahájením práce spojené s ruční manipulací s břemenem musí být zaměstnanec seznámen, pokud možno, s přesnými údaji o hmotnosti a vlastnostech břemene, o umístění jeho těžiště, nejtěžší straně břemene, o jeho správném uchopení a zacházení s břemenem a s rizikem, jemuž může být zaměstnanec vystaven při nesprávné ruční manipulaci s břemenem, zejména 
 
a) s možností poškození bederní páteře při otáčení trupu, prudkém pohybu břemene, při vratkém postoji, při zvýšené fyzické námaze nebo při excentrickém umístění těžiště břemene, 
 
b) s nedostatky, které ztěžují manipulaci, zejména s nedostatkem prostoru ve svislém směru, s prací na nerovném, kluzkém nebo vratkém povrchu nebo v nevyhovujících mikroklimatických podmínkách, 
 
c) se stavy, které zvyšují riziko poškození páteře vlivem příliš časté nebo příliš dlouho trvající fyzické námahy, nedostatečného tělesného odpočinku, nedostatečné doby na zotavení nebo práce ve vnuceném pracovním tempu. 
 
	(2) Manipulace s břemenem vykonávaná zaměstnancem vstoje nebo vsedě se organizuje tak, aby byla časově ve směně rovnoměrně rozložena. 
 
	(3) Práce spojená s ruční manipulací s břemenem překračující stanovené hygienické limity musí být přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců. 
 
Hlava V 

Podmínky ochrany zdraví při práci s psychickou zátěží 

§ 31 

Vymezení psychické zátěže 

	(1) Prací s psychickou zátěží se rozumí práce 
 
a) spojená s monotonií, 
 
b) ve vnuceném pracovním tempu, 
 
c) v třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu, 
 
d) vykonávaná pouze v noční době 
 
	.

	(2) Prací spojenou s monotonií se rozumí práce, při níž je charakteristické opakování stejných pohybových nebo úkolových úkonů s omezenou možností zásahu zaměstnance do jejich průběhu. Monotonie se člení na 
 
a) pohybovou, kterou se rozumí taková činnost, při které se opakují jednoduché pohybové manuální úkony stejného typu, 
 
b) úkolovou, kterou se rozumí taková činnost, při které se vyskytuje nízký počet a malá proměnlivost úkolů. 
 
	(3) Prací ve vnuceném pracovním tempu se rozumí práce, při níž si zaměstnanec nemůže volit její tempo sám a musí se podřídit rytmu strojového mechanizmu, úkolu nebo rytmu jiného zaměstnance. 
 
§ 32 

Hodnocení zdravotního rizika 

	Při hodnocení zdravotního rizika psychické zátěže se zjišťuje zdroj jejího vzniku a hodnotí se ostatní okolnosti a vlivy, které vedou k jejímu vzniku. 
 
§ 33 

Minimální opatření k ochraně zdraví při práci 

	Práce spojené s monotonií, jakož i práce ve vnuceném pracovním tempu, musí být k omezení jejich nepříznivého vlivu na zdraví přerušovány bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců. 
 
Hlava VI 

Podmínky ochrany zdraví při práci se zrakovou zátěží 

§ 34 

Vymezení zrakové zátěže 

	(1) Prací se zrakovou zátěží se rozumí trvalá práce 
 
a) spojená s náročností na rozlišení detailů, 
 
b) vykonávaná za zvláštních světelných podmínek, 
 
c) spojená s používáním zvětšovacích přístrojů, sledováním monitorů nebo se zobrazovacími jednotkami, 
 
d) spojená s neodstranitelným oslňováním. 
 
	(2) Prací spojenou s náročností na rozlišení detailů se rozumí práce, při níž je vidění zaměstnance ztíženo velikostí či tvarem detailu, jeho pohybem14) nebo jasovým či barevným kontrastem v místě zrakového úkolu. 
 
	(3) Prací vykonávanou za zvláštních světelných podmínek se rozumí práce vykonávaná při určené barvě světla nebo při neodstranitelném kolísání jasu v prostoru zrakového úkolu nebo jeho okolí. 
 
	(4) Prací se zobrazovací jednotkou se rozumí práce vykonávaná zaměstnancem jako pravidelná součást jeho obvyklé pracovní činnosti na soustavě zařízení, které obsahuje zobrazovací jednotku, klávesnici nebo jiné vstupní zařízení, software nebo další volitelné příslušenství. 
 
§ 35 

Minimální opatření k ochraně zdraví při práci 

	Práce se zrakovou zátěží musí být v zájmu omezení jejího nepříznivého vlivu na zdraví zaměstnance přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců. 
 
Hlava VII 

Podmínky ochrany zdraví při práci s biologickými činiteli 

§ 36 

Vymezení biologických činitelů 

	(1) Biologickými činiteli jsou všechny mikroorganismy, buněčné kultury a endoparaziti, kteří mohou vyvolat infekční onemocnění a alergické nebo toxické projevy v živém organizmu. Mikroorganizmem se rozumí mikrobiologický objekt buněčný nebo nebuněčný, schopný replikace nebo přenosu genetického materiálu; buněčnou kulturou se rozumí buňky pocházející z mnohobuněčného organizmu, které rostou in vitro. 
 
	(2) Biologické činitele se člení podle míry rizika infekce na biologické činitele 
 
a) skupiny 1, u nichž není pravděpodobné, že by mohly způsobit onemocnění člověka, 
 
b) skupiny 2, které mohou způsobit onemocnění člověka a mohou být nebezpečím pro zaměstnance, je však nepravděpodobné, že by se rozšířily do prostředí mimo pracoviště; účinná profylaxe nebo léčba případného onemocnění jsou obvykle dostupné, 
 
c) skupiny 3, které mohou způsobit závažné onemocnění člověka a představují závažné nebezpečí pro zaměstnance i nebezpečí z hlediska možnosti rozšíření do prostředí mimo pracoviště; účinná profylaxe nebo léčba případného onemocnění jsou obvykle dostupné, 
 
d) skupiny 4, které způsobují u člověka závažné onemocnění a představují závažné nebezpečí pro zaměstnance i nebezpečí rozšíření do prostředí mimo pracoviště; účinná profylaxe nebo léčba případného onemocnění jsou obvykle nedostupné. 
 
	(3) Seznam biologických činitelů s jejich zařazením do skupin 2, 3 a 4 je uveden v příloze č. 7 k tomuto nařízení, části A. 
 
	(4) Viry, které byly izolovány u člověka a nejsou zařazeny do seznamu biologických činitelů v příloze č. 7 k tomuto nařízení, části A, se zařazují minimálně do skupiny 2, mimo ty případy, kdy je prokázáno, že vznik onemocnění u člověka je nepravděpodobný. 
 
§ 37 

Hodnocení zdravotního rizika 

	(1) Při činnosti, která je spojena s možností ohrožení zdraví zaměstnance biologickým činitelem, musí být stanovena povaha, míra a doba expozice biologickému činiteli tak, aby bylo možné zhodnotit veškerá rizika pro zdraví zaměstnance a rozhodnout o nezbytných opatřeních k ochraně jeho zdraví. 
 
	(2) Při činnostech, které zahrnují expozici několika skupinám biologických činitelů, musí být vyhodnoceno riziko na základě nebezpečí, které představují všechny přítomné biologické činitele, přičemž míru rizika určuje nejnebezpečnější činitel. 
 
	(3) Hodnocení musí být obnovováno vždy, kdykoliv dojde ke změně podmínek, která může mít vliv na expozici zaměstnance biologickému činiteli. 
 
	(4) Hodnocení musí vycházet ze všech dostupných informací včetně údajů o 
 
a) zařazení biologických činitelů do skupin 2, 3 nebo 4 podle seznamu uvedeného v příloze č. 7 k tomuto nařízení, části A, 
 
b) onemocněních souvisejících s prací s biologickými činiteli skupin 2, 3 nebo 4, jimiž může být zaměstnanec postižen, 
 
c) potenciálních senzibilizujících nebo toxických účincích, které se mohou vyskytnout u zaměstnance jako důsledek práce s biologickým činitelem, 
 
d) výskytu nemocí z povolání, jejichž příčinou byl biologický činitel skupin 2, 3 nebo 4. 
 
	(5) Při hodnocení rizika biologických činitelů ve zdravotnickém nebo veterinárním zařízení musí být věnována zvláštní pozornost nebezpečí představovanému biologickým činitelem, o kterém je známo, že je přítomen, nebo je podezření, že může být přítomen u lidí, zvířat nebo v materiálech, které jsou jim odebírány, jakož i dalším rizikům daným povahou práce v těchto zařízeních. 
 
	(6) Při hodnocení rizika biologických činitelů při průmyslových procesech musí být věnována zvláštní pozornost nebezpečí představovanému biologickým činitelem, o kterém je známo, že je přítomen jako nedílná součást zpracování nebo výroby. Za průmyslový proces se pro účely tohoto nařízení považují zpracování a výroba, při nichž jsou biologické činitele skupin 2, 3 nebo 4 surovinou, meziproduktem nebo produktem. 
 
§ 38 

Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické požadavky na pracoviště a jeho označení, bližší požadavky na pracovní postupy, informace k ochraně zdraví 

	(1) Při činnosti, která je spojena s možností ohrožení zdraví zaměstnance biologickým činitelem, musí opatření k ochraně jeho zdraví zahrnovat 
 
a) zákaz jídla, pití a kouření na pracovišti, kde je nebezpečí kontaminace biologickým činitelem, a zákaz vstupu v osobních ochranných pracovních prostředcích do prostor mimo vymezené pracoviště, 
 
b) zajištění sanitárního zařízení odpovídajícího povaze práce, 
 
c) poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků, 
 
d) ukládání osobních ochranných pracovních prostředků na místě k tomu určeném, jejich kontrolu, čištění a dezinfekci, pokud možno před každým použitím, avšak vždy po použití; opravu vadných osobních ochranných pracovních prostředků nebo jejich výměnu před dalším použitím, 
 
e) vypracování postupů pro bezpečné odebírání, manipulaci a zpracování vzorků materiálů lidského nebo živočišného původu, 
 
f) odstraňování osobních ochranných pracovních prostředků, které mohou být kontaminovány biologickým činitelem; před dekontaminací, vyčištěním nebo zničením se osobní ochranné pracovní prostředky ukládají odděleně od civilního oděvu, 
 
g) vybavení pracoviště písemnou instrukcí obsahující postup při mimořádné události při manipulaci s biologickým činitelem a postup při práci s biologickým činitelem skupiny 4, 
 
h) očkování, pokud je účelné, zvláště u toho zaměstnance, který není imunní vůči biologickému činiteli, jemuž je nebo může být při práci exponován, 
 
i) informování zaměstnance o každé mimořádné události při manipulaci s biologickým činitelem. 
 
	(2) Dovoluje-li to povaha činnosti, je nutno se používání biologického činitele skupin 2, 3 nebo 4 vyhnout a nahradit ho biologickým činitelem, který podle současného stavu poznání není v podmínkách, v nichž je používán, rizikový, případně je méně rizikový pro zdraví zaměstnance. 
 
	(3) Jestliže při výkonu činnosti 
 
a) v potravinářských podnicích, 
 
b) v zemědělství, 
 
c) při níž dochází ke kontaktu se zvířaty nebo produkty zvířecího původu, 
 
d) ve zdravotnictví včetně prosektur, 
 
e) v klinických, veterinárních a diagnostických laboratořích, s výjimkou diagnostických mikrobiologických laboratoří přesto, že práce zde vykonávané náleží svým charakterem mezi činnosti s vědomým záměrem pracovat s biologickými činiteli skupin 2, 3 nebo 4, 
 
f) v zařízeních na odstraňování odpadu, 
 
g) v zařízeních na čištění odpadních vod, nelze vyloučit možnou expozici biologickým činitelům skupin 2 až 4, uplatňují se vedle opatření podle odstavce 1 i další opatření uvedená v odstavci 4 písm. a) až h), nebo 
 
h) v jiných zařízeních, kde dochází k nezáměrné expozici biologickým činitelům, 
 
	(4) Při výkonu činnosti s vědomým záměrem pracovat s biologickým činitelem skupin 2, 3 nebo 4 musí být expozice zaměstnance zamezena technickými opatřeními. Pokud technická opatření nejsou dostačující, musí být riziko expozice vždy sníženo na úroveň potřebnou k ochraně zdraví zaměstnance. Za tím účelem se vedle opatření podle odstavce 1 uplatňují tato další opatření k ochraně zdraví 
 
a) udržování počtu exponovaných nebo pravděpodobně exponovaných zaměstnanců na co nejnižší možné úrovni, 
 
b) úprava pracovních procesů a technických ochranných opatření, která směřují k vyloučení nebo minimalizaci úniku biologického činitele do pracovního prostředí, 
 
c) používání osobních ochranných pracovních prostředků, nelze-li jiným způsobem vyloučit expozici zaměstnance biologickému činiteli, 
 
d) dodržování hygienických návyků, jejichž cílem je prevence nebo snížení nahodilého přenosu nebo úniku biologického činitele z pracoviště, 
 
e) označení pracoviště, na kterém je vykonávána práce s biologickým činitelem skupin 2, 3 nebo 4, zařazená podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté9), značkou pro biologické riziko, 
 
f) provádění zkoušek na přítomnost biologického činitele používaného při práci mimo uzavřený systém, pokud je to nezbytné a technicky možné, 
 
g) zajištění prostředků pro snadné shromažďování, ukládání a likvidaci odpadu do bezpečného a identifikovatelného nebo i příslušně upraveného kontejneru, 
 
h) úpravy nutné pro bezpečnou manipulaci s biologickým činitelem a jeho přepravu v rámci pracoviště. 
 
	(5) Při práci s biologickým činitelem skupin 3 nebo 4, zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do třetí nebo čtvrté kategorie9), se zřizuje kontrolované pásmo. Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti osob podle zvláštního právního předpisu 15). 
 
Hlava VIII 

Bezpečnostní přestávky při práci s rizikovými faktory 

§ 39 

Zařazení bezpečnostních přestávek 

	(1) Pokud je při trvalé práci, zařazené jako riziková podle zákona o ochraně veřejného zdraví, nezbytné nepřetržité používání osobních ochranných pracovních prostředků k omezení působení rizikového faktoru nebo při trvalé práci, kde musí zaměstnanec povinně používat po celou dobu směny jiné ochranné prostředky určené zaměstnavatelem a tyto ztěžují zaměstnanci pohyb, dýchání, vidění a jiné fyziologické funkce, musí být v průběhu směny zařazeny bezpečnostní přestávky, při nichž si je může zaměstnanec odložit. První přestávka při trvalé práci zařazené jako riziková se zařazuje nejpozději po 2 hodinách od započetí výkonu práce v trvání nejméně 15 minut. Následné přestávky se zařazují nejpozději po každých dalších 2 hodinách od ukončení předchozí přestávky v trvání nejméně 10 minut. Poslední přestávka v trvání nejméně 10 minut se zařazuje nejpozději 1 hodinu před ukončením směny. 
 
	(2) Po dobu trvání bezpečnostních přestávek nesmí být zaměstnanec v žádném úseku směny exponován rizikovému faktoru překračujícímu hygienický limit. 
 
ČÁST TŘETÍ 

DALŠÍ BLIŽŠÍ HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

Hlava I 

Bližší hygienické požadavky na mikroklimatické podmínky na pracovišti 

§ 40 

zrušen

§ 41 

Větrání pracovišť 

	(1) Na pracovišti musí být k ochraně zdraví zaměstnance zajištěna dostatečná výměna vzduchu přirozeným, nuceným nebo kombinovaným větráním. Množství vyměňovaného vzduchu se určuje s ohledem na vykonávanou práci a její fyzickou náročnost tak, aby bylo, pokud je to možné, zajištěno dodržování požadavků upravených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 2 již od počátku směny. 
 
	(2) Minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště musí být 
 
a) 25 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy I nebo IIa podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 na pracovišti bez přítomnosti chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů znečištění, 
 
b) 50 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy I nebo IIa podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 na pracovišti s přítomností chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů znečištění, 
 
c) 70 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do tříd IIb, IIIa nebo IIIb podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1, 
 
d) 90 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do tříd IVa, IVb nebo V podle přílohy č. 1, části A, tabulky č. 1. 
 
	(3) Minimální množství venkovního vzduchu podle odstavce 2 musí být zvýšeno při další zátěži větraného prostoru pracoviště, například teplem nebo pachy. V takovém případě se zvyšuje množství přiváděného venkovního vzduchu o 10 m3/h podle počtu přítomných zaměstnanců. 
 
	(4) Pro pracoviště s přístupem veřejnosti se zvyšuje množství přiváděného venkovního vzduchu úměrně předpokládané zátěži 0,2 až 0,3 osoby/m2 nezastavěné podlahové plochy místnosti. Při venkovních teplotách vyšších než 26 °C a nižších než 0 °C může být množství venkovního vzduchu zmenšeno, nejvýše však na polovinu. 
 
	(5) Proudění vzduchu musí zabezpečovat dobré provětrávání pracoviště a nesmí přispívat k šíření škodlivin na jiné pracoviště. 
 
	(6) Na pracovišti, na kterém může v důsledku mimořádné události dojít k úniku těkavé chemické látky v míře, která může způsobit akutní poškození zdraví, musí být zřízeno havarijní větrání. Havarijní větrání musí být zajištěno tak, aby jeho spouštění bylo snadno dostupné před vstupem na pracoviště. Havarijní větrání musí být podtlakové tak, aby při jeho chodu nemohla těkavá chemická látka pronikat do prostor jiných pracovišť. Množství odváděného vzduchu musí být voleno tak a výduch umístěn v takové výši, aby při chodu havarijního větrání nemohlo dojít k ohrožení zdraví osob na ostatních pracovištích a ve venkovním prostoru. 
 
§ 42 

Nucené větrání 

	(1) Nucené nebo kombinované větrání musí být použito vždy, pokud přirozené větrání prokazatelně nepostačuje k celoročnímu zajištění ochrany zdraví zaměstnance podle § 41 odst. 2 až 5. 
 
	(2) Vzduch přiváděný na pracoviště vzduchotechnickým zařízením musí obsahovat takový podíl venkovního vzduchu, který postačuje pro snížení koncentrace chemické látky pod hodnotu přípustného expozičního limitu i nejvyšší přípustné koncentrace a prachu pod hodnotu přípustného expozičního limitu. Množství přiváděného venkovního vzduchu na jednoho zaměstnance však nesmí být nižší než množství upravené v § 41 odst. 2 až 4. Větrací zařízení nesmí nepříznivě ovlivňovat mikrobiální čistotu vzduchu a musí být upraveno tak, aby zaměstnanci nebyli vystaveni průvanu. Při nuceném větrání musí být přiváděný vzduch filtrován a v zimě ohříván. Oběhový vzduch musí být vyčištěn tak, aby zpětný vzduch přiváděný na pracoviště neobsahoval chemickou látkou nebo prach v koncentraci vyšší než 5 % jejich přípustného expozičního limitu. Při použití teplovzdušného větrání nebo klimatizace nesmí podíl venkovního vzduchu poklesnout pod 15 % celkového množství přiváděného vzduchu. 
 
	(3) Chemická látka a prach musí být podle technických možností zachyceny přímo u zdroje. Zachycení se provede zakrytím zdroje nebo jeho vybavením místním odsáváním. Místní odsávání musí být v provozu souběžně s technickým výrobním zařízením a musí být zabezpečeno tak, aby při vypnutí odsávacího zařízení bylo souběžně zastaveno technické výrobní zařízení. Místní odsávání u zdrojů škodlivin musí být vybaveno sacím nebo hermetizačním nástavcem nebo zařízením, například skříní, kapotou zamezujícími šíření chemické látky a prachu do pracovního ovzduší. Vývody odváděného vzduchu do venkovního prostoru musí být umístěny tak, aby nedocházelo k zpětnému nasávání chemické látky a prachu do prostoru pracoviště větracím zařízením. Při místním odsávání s odvodem vzduchu do venkovního prostoru musí být zajištěn přívod venkovního vzduchu tak, aby byly dodrženy požadavky na mikroklimatické podmínky a na tlakové poměry ve větraném prostoru. Přiváděný vzduch nesmí zhoršovat kvalitu pracovního ovzduší. 
 
	(4) Větrací zařízení a zařízení k místnímu odsávání, u kterých by porucha funkce mohla způsobit vzestup koncentrace chemické látky a prachu v pracovním ovzduší, musí být vybavena signalizací chodu a signalizací poruchy řídicího systému. 
 
	(5) Nánosy i nečistoty, které by mohly znečišťovat ovzduší pracoviště, a tím představovat riziko pro zdraví zaměstnance, musí být neprodleně odstraňovány. 
 
§ 43 

zrušen

§ 44 

Ohřívárna

	Ohřívárna musí být vytápěna nejméně na 22 °C a musí být vybavena sedacím nábytkem, stolem a věšáky na pracovní oděv. Ohřívárnou může být i místnost pro odpočinek podle § 55 odst. 3. 
 
Hlava II 

Bližší hygienické požadavky na osvětlení pracoviště 

§ 45 

Osvětlení pracoviště 

	(1) K osvětlení pracoviště včetně spojovacích cest se užívá denní, umělé nebo sdružené osvětlení. Osvětlení pracoviště a spojovacích cest mezi jednotlivými pracovišti denním, umělým nebo sdruženým osvětlením musí odpovídat náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost a ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami a požadavky. Normovou hodnotou se rozumí konkrétní hodnota denního, umělého nebo sdruženého osvětlení obsažená v příslušné české technické normě upravující hodnoty denního, sdruženého a umělého osvětlení16) Normovým požadavkem se rozumí technický požadavek obsažený v příslušné české technické normě16). Osvětlení nesmí být příčinou oslňování. 
 
	(2) Pracoviště, které je osvětlováno denním osvětlením, pokud na něm může docházet ke zvýšené tepelné zátěži nebo oslnění, musí mít osvětlovací otvory vybaveny clonícími zařízeními umožňujícími regulaci přímého slunečního záření. U bočního osvětlovacího otvoru na pracovišti umožňujícího pohled ven nesmí jejich výplně tomu bránit. 
 
	(3) Na pracovišti, na němž je vykonávána trvalá práce, osvětlovaném denním osvětlením, musí být dodrženy tyto minimální hodnoty: 
 
a) denní osvětlení vyjádřené činitelem denní osvětlenosti D, minimální Dmin = 1,5 %, při horním nebo kombinovaném denním osvětlení i průměrný Dm = 3 %, 
 
b) celkové umělé osvětlení vyjádřené udržovanou osvětleností Em = 200 lx. 
 
	(4) Na pracovišti, na němž je vykonávána trvalá práce, osvětlovaném sdruženým osvětlením musí být dodrženy tyto minimální hodnoty: 
 
a) denní složka sdruženého osvětlení vyjádřená činitelem denní osvětlenosti D, minimální Dmin 0,5 % a průměrná Dm 1 % musí být splněna ve všech případech, tedy i při bočním nebo kombinovaném osvětlení, 
 
b) doplňující celkové umělé osvětlení vyjádřené udržovanou osvětleností Em = 200 lx. 
 
	(5) Hodnoty celkového umělého osvětlení podle odstavců 3 a 4 se použijí za předpokladu, že příslušná česká technická norma nestanoví s ohledem na zrakovou náročnost vyšší hodnotu. 
 
	(6) Pracoviště, na němž je vykonávána trvalá práce a na kterém nemohou být splněny hodnoty pro denní ani pro sdružené osvětlení podle odstavců 3 a 4, se může zřizovat a provozovat jen v případě, že jde o pracoviště 
 
a) pouze s nočním provozem, 
 
b) které musí být z technologických důvodů umístěno pod úrovní terénu, 
 
c) jehož účel nebo konstrukční požadavky neumožňují zřídit dostačující počet nebo dostatečnou velikost osvětlovacích otvorů, 
 
d) na němž zpracovávaný materiál, povaha výrobků nebo činnosti vyžadují vyloučení denního světla nebo zvláštní požadavky na osvětlení, například použití technologicky nutných vlnových délek spektrálního složení světla, které nelze docílit denním osvětlením, 
 
e) kde je nutné zajištění ochrany zdraví zaměstnance před pronikáním chemické látky, aerosolu nebo prachu z výrobní nebo jiné činnosti, jejichž zdrojem je technologie. 
 
	(7) Na pracovišti uvedeném v odstavci 6, na němž je vykonávána trvalá práce, musí být dodržena minimální hodnota celkového umělého osvětlení vyjádřeného udržovanou osvětleností Em = 300 lx; osvětlovací soustavy se zde zřizují tak, aby hodnoty udržované osvětlenosti byly nejméně takové, jako stanoví příslušná česká technická norma k osvětlování vnitřních pracovních prostorů17). U udržovaných osvětleností 300 až 500 luxů včetně se však navýší osvětlenost o 1 stupeň řady osvětlenosti. 
 
	(8) V místnosti pro odpočinek podle § 55 odst. 3 denní osvětlení vyjádřené minimálním činitelem denní osvětlenosti musí být Dmin = 1,0 %. 
 
	(9) Osvětlovací otvory, osvětlovací soustavy zajišťující umělé osvětlení a části vnitřních prostor pracoviště odrážející světlo musí být pravidelně čištěny a trvale udržovány v takovém stavu, aby vlastnosti osvětlení byly zachovány. Osvětlovací otvory včetně ochranných prvků musí umožňovat jejich bezpečné používání, údržbu a čištění a nesmí ohrožovat další osoby zdržující se v objektu nebo v jeho okolí během údržby a čištění. Zaměstnanci musí být umožněno manipulovat s okny nebo světlíky, pokud jsou otevíratelné, otevírat, zavírat, nastavovat nebo zajišťovat z podlahy bezpečným způsobem; jsou-li otevřeny, musí být zajištěny v takové poloze, aby se předešlo riziku úrazu. 
 
	(10) Na pracovišti bez technologického zdroje prachu a chemických látek se čištění provádí minimálně jednou za 2 roky, na pracovišti s technologickým zdrojem prachu a chemických látek jako sekundárních produktů z technologického procesu se čištění provádí zpravidla dvakrát ročně a na pracovišti s technologickým zdrojem prachu a chemických látek jako nedílné součásti technologického procesu se čištění provádí zpravidla čtyřikrát ročně. Lhůty pro čištění se mohou rovněž stanovit podle činitele znečištění upraveného v české technické normě pro denní a umělé osvětlení18). 
 
	(11) Pracoviště včetně spojovacích cest, na kterých je zaměstnanec při výpadku umělého osvětlení vystaven ve zvýšené míře možnosti úrazu nebo jiného poškození zdraví, musí být vybaveno vyhovujícím nouzovým osvětlením podle příslušné české technické normy upravující nouzové osvětlení19). 
 
§ 45a 

Osvětlení venkovních pracovišť 

	Umělé osvětlení venkovních pracovišť a spojovacích cest musí odpovídat náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost a ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami a požadavky české technické normy na osvětlení venkovních pracovních prostor 23). 
 
Hlava III 

Bližší hygienické požadavky na prostory pracoviště 

§ 46 

Světlá výška prostor určených pro práci 

	(1) Světlá výška prostoru určeného pro trvalou práci musí být při ploše 
 
a) do 20 m2 nejméně 2,50 m, 
 
b) do 50 m2 nejméně 2,60 m, 
 
c) od 51 do 100 m2 nejméně 2,70 m, 
 
d) od 101 do 2000 m2 nejméně 3,00 m, 
 
e) více než 2000 m2 nejméně 3,25 m. 
 
	(2) Světlá výška prostoru určeného pro práci se šikmým stropem při ploše do 20 m2, na kterém se vykonává trvalá práce, musí být nejméně nad polovinou podlahové plochy 2,30 m. Prostory určené pro pracovní činnost v odstavci 1 písm. b) až e) musí mít světlé výšky upravené v tomto ustanovení nejméně nad polovinou podlahové plochy. Světlá výška prostoru určeného pro práci, na kterém se vykonává práce výjimečně nebo po dobu kratší než 4 hodiny za směnu, nesmí být nižší než 2,10 m. 
 
	(3) Světlé výšky uvedené v odstavci 1 písm. c) až d) mohou být v prodejním prostoru, kanceláři a v jiném obdobném prostoru určeném pro práci, v němž se vykonává práce zařazená do třídy I nebo IIa podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 sníženy za předpokladu, že bude zajištěn pro každého zaměstnance objemový prostor podle § 47 odst. 1 písm. a) nebo b), bude vyloučeno oslňování zaměstnance a světlá výška nebude nižší než 2,60 m. 
 
§ 47 

Objemový prostor 

	( 
 
	1) Objemový prostor určený pro práci musí být pro jednoho zaměstnance 
 
a) 12 m3 při práci zařazené do tříd I nebo IIa podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1, 
 
b) 15 m3 při práci zařazené do tříd IIb, IIIa nebo IIIb podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1, 
 
c) 18 m3 při práci zařazené do tříd IVa, IVb nebo V podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1. 
 
	(2) Objemový prostor podle odstavce 1 nesmí být zmenšen stabilním provozním zařízením. 
 
	(3) Odstavce 1 a 2 se nevztahují na ovládací stanoviště a kabiny strojního zařízení, boxy pokladen a pracovní prostory obdobné povahy. 
 
§ 48 

Rozměry podlahové plochy 

	Pro jednoho zaměstnance musí být v prostoru určeném pro trvalou práci volná podlahová plocha nejméně 2 m2, mimo stabilní provozní zařízení a spojovací cesty. Šíře volné plochy pro pohyb nesmí být stabilním zařízením v žádném místě zúžena pod 1 m. 
 
§ 49 

Rozměry pracovní roviny, pracovního místa a požadavky na ovladače 

	(1) Výška pracovní roviny musí odpovídat tělesným rozměrům zaměstnance, základní pracovní poloze, hmotnosti předmětů a břemenům, se kterými je v rámci pracovní činnosti manipulováno, a zrakové náročnosti při práci. Optimální výška pracovní roviny při práci muže a ženy vstoje se řídí jejich antropometrickými rozměry a zpravidla se stanoví mezi 800 až 1 000 mm. Při práci vsedě je optimální výška pracovní roviny nad sedákem u mužů 220 až 310 mm, u žen 210 až 300 mm. Základní výška sedáku nad podlahou je 400 + 50 mm. Pokud jsou při práci používány například svěráky a jiná technická zařízení, pak výškou pracovní roviny se rozumí místo, na němž jsou nejčastěji vykonávány pohyby končetin zaměstnance při manipulaci s nimi. 
 
	(2) Při práci vyžadující zvýšenou náročnost na zrak, například při manipulaci s drobnými předměty nebo součástkami, se výška pracovní roviny zvětšuje o 100 až 200 mm. Při práci, při níž se manipuluje s předměty o hmotnosti větší než 2 kg při práci převážně vstoje, se manipulační rovina snižuje o 100 až 200 mm. 
 
	(3) Pracovní místo musí být uspořádáno tak, aby manipulační roviny, pohybové prostory a vynakládané síly odpovídaly tělesným rozměrům a přirozeným drahám pohybů končetin zaměstnance a aby nedocházelo k zaujímání nepřijatelných pracovních poloh. Dosahy horních končetin při práci vsedě a vstoje jsou upraveny v příloze č. 8 k tomuto nařízení, na obrázcích č. 1 až 3. 
 
	(4) Pracovní místo, u něhož je základní pracovní poloha trvale vstoje a nevyžaduje se trvalé sledování chodu zařízení, musí být, pokud to umožňuje technologie a prostorové podmínky, vybaveno pro krátkodobý odpočinek vsedě. Pracovní místo, na němž je zvýšena pracovní rovina, se vybavuje pracovním sedadlem s výškou sedáku odpovídající výšce pracovní roviny nad podlahou a zrakové náročnosti při práci. Musí být vybaveno opěrou pro dolní končetiny. 
 
	(5) Sedadlo musí být při sezení stabilní, musí umožňovat snadné seřízení výšky sedáku a sklon zádové opěrky a musí odpovídat podmínkám práce, zvláště pokud jde o jejich poréznost a omyvatelnost. Prostor pro dolní končetiny na pracovním místě musí umožňovat pohyb dolních končetin vpřed a do stran. 
 
	(6) Požadavky na rozměry volného pohybového prostoru pro dolní končetiny při práci vsedě jsou tyto: 
 
a) nejmenší výška nad podlahou 600 mm, 
 
b) nejmenší celková šířka 500 mm, 
 
c) nejmenší hloubka od přední hrany stolu či zařízení 500 mm, 
 
d) optimální hloubka od přední hrany stolu či zařízení 700 mm, 
 
e) nejmenší vzdálenost roviny sedadla od dolní plochy pracovního stolu 200 mm. 
 
	(7) Požadavky na pohybový prostor pro nožní ovladače jsou tyto: 
 
a) nejvýše 400 mm od roviny h, 
 
b) nejméně 200 mm od roviny h vpřed, 
 
c) nejvýše 250 mm nad základnou, 
 
d) nejvýše 350 mm do stran od svislé roviny procházející středem sedadla, kolmé k rovině h, 
	přičemž rovinou h se rozumí svislá rovina proložená místem nejvíce vystupující hrany pracovní roviny, kolmá k vodorovné rovině - podlaze. 
 
	(8) Hodnoty uvedené v odstavci 7 platí v případě, že přední hrana sedadla je 100 mm vzdálena od roviny h. V případě jiné vzdálenosti mezi přední hranou sedadla a rovinou h se musí pohybový prostor pro nožní ovladače posunout vpřed nebo vzad. 
 
	(9) Při používání nožního ovladače při trvalé práci vstoje nesmí docházet k nerovnoměrnému rozložení hmotnosti těla na dolní končetiny. Ovladače obsluhované jinak než rukama a chodidly, například loketní a kolenní, se nesmí používat při trvalé práci. Přípustné síly pro ovladače jsou upraveny v příloze č. 9 k tomuto nařízení. 
 
	(10) Na montážních linkách v pásové a proudové výrobě s trvalým i přerušovaným sedem a v případě, kdy provádění pracovního úkonu je spojeno s natáčením trupu nebo s prováděním úkonu mimo dosah horních končetin podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení, obrázku č. 2, se pracovní místo vybavuje otočným nebo pojíždějícím sedadlem. 
 
Hlava IV 

Podmínky ochrany zdraví při práci se zobrazovacími jednotkami 

§ 50 

Bližší hygienické požadavky na zobrazovací jednotky 

	(1) Na obrazovce zobrazovací jednotky se nesmí vyskytovat kmitání, plavání či poskakování znaků, řádků, střídání jasů a podobně. Jas a kontrast mezi znaky a pozadím na obrazovce musí být snadno regulovatelný i vzhledem k okolním podmínkám. Obrazovka musí svou konstrukcí umožňovat posunutí, natáčení a naklánění podle potřeby zaměstnance. Musí být umístěna tak, aby na ní nevznikaly reflexy ze svítidel či z jiných zdrojů, jako jsou okenní otvory, světlé stěny, nábytek a podobně. Vzdálenost obrazovky od očí pro obvyklou kancelářskou práci nesmí být menší než 400 mm, jas obrazovky nesmí být menší než 35 cd/m2. 
 
	(2) Klávesnice musí být při trvalé práci oddělena od obrazovky, aby zaměstnanci umožnila zvolit nejvhodnější pracovní polohu. Volná plocha mezi předním okrajem desky stolu a spodní hranou klávesnice musí umožňovat opření rukou i zápěstí. Povrch klávesnice musí být matný, aby na něm nevznikaly reflexy. Písmena, číslice a symboly na tlačítkách musí být dobře čitelné a kontrastní proti pozadí. 
 
	(3) Rozměry desky stolu musí být zvoleny tak, aby bylo možné proměnlivé uspořádání obrazovky, klávesnice a dalšího zařízení. Deska pracovního stolu a dalšího zařízení musí být matná, aby na ní nevznikaly reflexy. Držák pro písemnosti musí být umístěn co nejblíže k obrazovce, tak aby pohyby hlavy a očí byly omezeny na minimum. Opěrka pro dolní končetiny musí být poskytnuta každému, kdo ji vyžaduje. 
 
Hlava V 

Prostor určený pro práci s biologickými činiteli 

§ 51 

Prostor určený pro práci ve zdravotnickém a veterinárním zařízení 

	Prostor určený pro práci ve zdravotnickém nebo veterinárním zařízení mimo diagnostických laboratoří, v němž je vykonávána vědomá činnost s biologickými činiteli skupin 2, 3 nebo 4, a prostor určený v tomto zařízení pro izolaci pacientů nebo zvířat, u nichž je podezření na nákazu biologickým činitelem skupin 3 nebo 4, musí odpovídat požadavkům upraveným v příloze č. 7 k tomuto nařízení, části B, tabulce č. 1 podle daného nebo předpokládaného biologického činitele. 
 
§ 52 

Prostor určený pro práci v laboratořích a v místnostech pro laboratorní zvířata a v průmyslových procesech 

	(1) Prostor laboratoře, v níž se pracuje s materiálem, u něhož není jisté, zda neobsahuje biologické činitele, který může být příčinou onemocnění člověka, musí odpovídat požadavkům pro biologické činitele skupiny 2 upraveným v příloze č. 7 k tomuto nařízení, části B, tabulce č. 2. 
 
	(2) Prostor laboratoře včetně diagnostické, prostor pro laboratorní zvířata, která byla záměrně infikována, jsou nositelem nebo podezřelá z nosičství biologického činitele skupin 2, 3 nebo 4, nebo pracoviště průmyslového procesu podle § 37 odst. 6, musí odpovídat požadavkům přičleněným k dané skupině biologického činitele podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení, části B, tabulky č. 2. 
 
Hlava VI 

Bližší hygienické požadavky na zásobování vodou 

§ 53 

Zásobování pitnou vodou a vodou pro zajištění osobní hygieny zaměstnanců 

	(1) Prostor určený pro práci musí být zásoben pitnou vodou v množství postačujícím pro potřeby pití zaměstnance a zajištění předlékařské pomoci a teplou tekoucí vodou pro zajištění osobní hygieny zaměstnance. Při práci s biologickými činiteli a s látkami a směsmi, působícími dráždění pokožky nebo senzibilizaci, s toxickými a vysoce toxickými chemickými látkami a směsmi, s látkami a směsmi, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 a 2, s látkami uvedenými v § 16, s chemickými látkami nebo směsmi žíravými nebo chemickými látkami nebo směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314, při práci ve výrobě kosmetických prostředků, v úpravnách vod a vodovodů, holičství, kadeřnictví, pedikúře, manikúře, kosmetických, masérských regeneračních a rekondičních službách, v provozovnách živností, při nichž je porušována integrita kůže nebo ve kterých se používají k péči o tělo speciální přístroje, například solária nebo myostimulátory, musí být zajištěna tekoucí pitná voda přímo na pracovišti. Pokud to povaha práce na těchto pracovištích vyžaduje, mimo pracovišť určených pro výkon činnosti epidemiologicky závažné, zřizují se ruční sprchy. Na pracovištích s žíravinami musí být zajištěna i možnost vyplachování oka pitnou vodou. 
 
	(2) Voda pro technologické účely, která přichází do kontaktu s povrchem lidského těla, musí mít teplotu nejméně 32 °C, a přichází-li do kontaktu se sliznicemi, musí vyhovovat požadavkům na teplou vodu podle zákona o ochraně veřejného zdraví9). 
 
Hlava VII 

Rozměry, provedení a vybavení sanitárních a pomocných zařízení 

§ 54 

Sanitární zařízení 

	(1) Sanitárním zařízením pracoviště se rozumí šatna, umývárna, sprcha a záchod. Prostor sanitárního zařízení musí mít světlou výšku nejméně 2,30 m; pokud je jeho plocha větší než 30 m2, musí být nejméně 2,50 m. Provedení a vybavení sanitárního zařízení pracoviště musí odpovídat příslušné technické normě upravující požadavky na provedení a vybavení šaten, umýváren a záchodů20). Požadavky na výslednou teplotu a výměnu vzduchu v sanitárním zařízení jsou upraveny v příloze č. 10 k tomuto nařízení, tabulce č. 1. Během směny nesmí být výsledná teplota v sanitárním zařízení nižší než teplota uvedená v příloze č. 10 k tomuto nařízení, tabulce č. 1. 
 
	(2) Šatna musí být zřízena pro zaměstnance, který musí nosit pracovní oděv a nemůže se z hygienických, epidemiologických nebo jiných důvodů převlékat v jiném prostoru; šatny musí být odděleny podle pohlaví. Na pracovištích do 5 zaměstnanců lze používání šaten muži a ženami oddělit časově. Na pracovištích, kde zaměstnanci nemusí používat pracovní oděv nebo obuv, musí být vyčleněn prostor pro ukládání civilního oděvu a obuvi. 
 
	(3) Šatna se umísťuje v prostoru snadno přístupném a stavebně odděleném od pracoviště a umývárny. Šatna, v níž se ukládá pracovní oděv, který může být znečištěn prachem, olovem, azbestem a látkami uvedenými v § 16, a pracovní oděv určený pro práci s biologickým činitelem skupin 2, 3 nebo 4, musí mít omývatelné stěny nejméně do 1,80 m. Šatna musí být vybavena uzamykatelnými skříňkami tak, aby bylo každému zaměstnanci umožněno bezpečné ukládání civilního oděvu, a lavicí nebo jiným sedacím nábytkem. Jestliže to povaha znečištění pracovního oděvu vyžaduje nebo jde-li o činnost epidemiologicky závažnou, musí být zajištěno oddělené ukládání pracovního a civilního oděvu. Pro zaměstnance, který si při práci silně znečistí obuv, se umísťuje před vstupem do šatny vhodné zařízení k jejímu očištění a umytí. Podlaha šatny musí být snadno omyvatelná. Požadavky na způsob ukládání pracovního oděvu zaměstnance při práci jsou upraveny v příloze č. 10 k tomuto nařízení, tabulce č. 2 a odpovídají nejpočetněji zastoupené směně. 
 
	(4) Řetízková šatna se může zřizovat a používat pouze na pracovištích, kde je vykonávána práce hornickým způsobem. 
 
	(5) Pokud vzhledem k povaze práce není nezbytná po jejím ukončení celková očista těla, musí být pro zaměstnance zajištěna umývárna nebo dostačující počet umyvadel s tekoucí teplou vodou. Obklady stěn sprchy a umývárny musí být provedeny do výšky 2 m. Sprcha a umývárna se umisťují v samostatných místnostech, odděleně podle pohlaví, a pokud je to možné tak, aby navazovaly přímo dveřmi na šatnu. Na pracovišti do 5 zaměstnanců celkem lze používání umývárny nebo sprchy muži a ženami oddělit časově. Pro pracoviště, na němž se vykonává práce s olovem, látkami uvedenými v § 16, azbestem a vědomá činnost s biologickými činiteli skupiny 2, 3 nebo 4, se zřizuje hygienická smyčka, kterou je oddělený prostor, jehož neexponovaná část musí být oddělena dveřmi a průchozí sprchou mezi šatnou pro pracovní a civilní oděv. Hygienická smyčka se dále zřizuje pro pracoviště, na němž se vykonává práce při činnostech epidemiologicky závažných9), u níž je požadována nebo nezbytná očista celého těla před započetím nebo po ukončení práce z důvodu zamezení kontaminace pracovního prostředí nebo zaměstnance. Požadavky na počet umyvadel a sprch podle míry znečištění kůže a pracovního oděvu zaměstnance při práci jsou upraveny v příloze č. 10 k tomuto nařízení, tabulce č. 2 a odpovídají nejpočetněji zastoupené směně. 
 
	(6) Záchod musí být zajištěn pro zaměstnance tak, aby nebyl od pracoviště vzdálen více než 120 m; při ztíženém přístupu, při nerovnosti povrchu, chůzi do kopce, členitosti přístupové cesty nesmí být vzdálen více než 75 m. Zpravidla se zřizuje jako kabinový splachovací a v každém podlaží, v němž je pracoviště určené pro trvalou práci. Zřizuje se odděleně podle pohlaví; na pracovišti do 5 zaměstnanců celkem lze zřizovat jeden společný záchod. Suchý nebo chemický záchod nelze zřizovat pro pracoviště určené pro trvalou práci, s výjimkou mobilního pracoviště, a pro pracoviště určené k výkonu činnosti epidemiologicky závažné. Záchodová předsíň se zřizuje před místností se záchody a pisoáry. Pisoáry se zřizují v samostatné místnosti nebo společně se záchodovými kabinami. Pro zaměstnance vykonávajícího činnost epidemiologicky závažnou musí být v předsíni záchodu umývadlo s tekoucí teplou vodou podle zákona o ochraně veřejného zdraví9), pro ostatní pracoviště umývadlo s tekoucí vodou. U suchého nebo chemického záchodu musí být zajištěny přiměřené podmínky pro umytí rukou zaměstnance. 
 
	(7) Minimální počet záchodů se stanoví podle nejpočetněji zastoupené směny takto: 
 
a) 1 sedadlo na 10 žen, 
 
b) 2 sedadla na 11 až 30 žen, 
 
c) 3 sedadla na 31 až 50 žen, 
 
d) na každých dalších 30 žen 1 další sedadlo, 
 
e) 1 sedadlo na 10 mužů, 
 
f) 2 sedadla na 11 až 50 mužů, 
 
g) na každých dalších 50 mužů 1 sedadlo. 
 
	(8) Na pracovišti, na němž se vykonává práce ve vnuceném pracovním tempu, se snižuje počet mužů i žen připadajících na stanovený počet sedadel podle odstavce 7 o 20 %. 
 
§ 55 

Pomocná zařízení 

	(1) Pomocnými zařízeními se rozumí zařízení k umývání pracovní obuvi a na sušení pracovního oděvu a obuvi, místnost pro odpočinek od nepříznivých vlivů práce, prostor pro odpočinek těhotných a kojících zaměstnankyň a prostor pro uskladnění úklidových prostředků. 
 
	(2) Zařízení na sušení pracovního oděvu a obuvi se zřizuje pro pracoviště, na němž dochází k jejich provlhnutí při práci, a musí umožňovat usušení tohoto oděvu a obuvi nejdéle za 6 hodin. Zařízení k omývání pracovní obuvi se zřizují při východu z pracoviště. Prostor, v němž je zařízení umístěno, musí mít omyvatelnou a nekluzkou podlahu spádovanou ke vpusti. Místnost určená na sušení pracovního oděvu a obuvi nesmí sloužit pro poskytování první předlékařské pomoci. 
 
	(3) Místnost pro odpočinek se zřizuje, pokud to vyžaduje bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zejména s ohledem na vykonávanou činnost a v blízkosti pracoviště. Místnost pro odpočinek musí být dostatečně velká, větraná, osvětlena denním světlem podle § 45 odst. 8 a vytápěna nejméně na 20 °C. Vybavuje se sedacím nábytkem s opěrkami zad a stoly tak, aby jejich počet odpovídal počtu zaměstnanců nejpočetněji zastoupené směny. Pokud má sloužit i pro konzumaci jídla, musí mít v dostatečném množství zajištěnu tekoucí pitnou a teplou vodu a musí být vybavena umývadlem, kuchyňským dřezem a zařízením na ohřívání a uchovávání jídla. Na místnost pro odpočinek, která musí být z technologických důvodů umístěna pod úrovní terénu, se nevztahuje požadavek zajištění denního osvětlení a přirozeného větrání. 
 
	(4) Prostory určené pro odpočinek těhotných a kojících zaměstnankyň musí umožňovat odpočinek vleže. 
 
	(5) Bude-li pracoviště vybaveno ošetřovnou, musí být zajištěno, aby byla vytápěna, chráněna proti znečištění, vlhkosti a vysokým teplotám, vybavena umyvadlem s tekoucí pitnou vodou a snadno přístupná i s nosítky. Jde-li o práci, při níž je zvýšené riziko otrav chemickými látkami nebo směsmi, které se vstřebávají kůží, nebo o práci s chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými jako žíravé nebo chemickými látkami nebo směsmi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 se standardní větou o nebezpečnosti H314, a nejsou v bezprostředním dosahu pracoviště sprchy, vybavuje se ošetřovna také sprchou. Prostor pracoviště, ve kterém jsou uloženy prostředky pro poskytnutí první předlékařské pomoci včetně nosítek a prostředků pro přivolání zdravotnické záchranné služby, musí být viditelně označen. 
 
	(6) Prostor na ukládání úklidových prostředků se zřizuje v rozsahu upraveném podle příslušné české technické normy na šatny, umývárny a záchody20). 
 
HLAVA VIII 

POŽADAVKY NA MALOVÁNÍ A ÚKLID 

§ 55a 

Úklid

	Úklid pracoviště, sanitárních a pomocných zařízení se provádí na pracovišti s technologickým zdrojem prachu, chemických látek nebo směsí, látek uvedených v § 16 nebo jiných zdrojů znečištění jako nedílné součásti technologického procesu a na pracovišti s technologickým zdrojem prachu, chemických látek nebo směsí, látek uvedených v § 16 nebo jiných zdrojů znečištění jako sekundárních produktů z technologického procesu denně. Na pracovišti bez technologického zdroje prachu, chemických látek nebo směsí, látek uvedených v § 16 a jiných zdrojů znečištění se úklid provádí podle zpracovaného harmonogramu zaměstnavatele. 
 
§ 55b 

Malování

	(1) Obnova maleb a nátěrů povrchů vymezujících osvětlovaný prostor na pracovišti včetně spojovacích cest se provede podle plánu údržby, zpracovaného s přihlédnutím k udržovacímu činiteli, který byl pro uvedené prostory navržen při uvádění těchto prostor do trvalého užívání. 
 
	(2) Odstavec 1 se nevztahuje na pracoviště v podzemí hlubinných dolů. 
 
ČÁST ČTVRTÁ 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

§ 56 

Zrušovací ustanovení 

	Zrušuje se: 
 
1. Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
 
2. Nařízení vlády č. 523/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
 
3. Nařízení vlády č. 441/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. 
 
§ 57 

Účinnost

	Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008. 

Předseda vlády: 

Ing. Topolánek v. r. 

Ministr zdravotnictví: 

MUDr. Julínek, MBA v. r. 

Příloha 1 

Třídy práce a hodnoty související s rizikovými faktory, které jsou důsledkem nepříznivých mikroklimatických podmínek 

Část A 

Třídy práce podle celkového průměrného energetického výdeje (M) vyjádřené v brutto hodnotách a ztráta tekutin za osmihodinovou směnu 
Tabulka č. 1:  

-----------------------------------------------------------------------------------------
Třída             Druh práce                                                M (W.m-2)   
práce                                                                     
-----------------------------------------------------------------------------------------
 I      Práce vsedě s minimální celotělovou  pohybovou aktivitou,            =mensi 80    
        kancelářské administrativní práce, kontrolní činnost 
        v dozornách a velínech, psaní na stroji, práce s PC,
        laboratorní práce, sestavovaní nebo třídění drobných
        lehkých předmětů,
-----------------------------------------------------------------------------------------
IIa     Práce převážně vsedě spojená s lehkou manuální prací rukou          81 až 105
        a paží, řízení osobního vozidla, a některých drážních 
        vozidel, přesouvání lehkých břemen nebo překonávání malých 
        odporů, automatizované strojní opracovávání a montáž malých 
        lehkých dílců, kusová práce nástrojářů a mechaniků, pokladní.
-----------------------------------------------------------------------------------------
IIb     Práce spojená s řízením nákladního vozidla, traktoru,              106 až 130
        autobusu, trolejbusu, tramvaje a některých drážních vozidel 
        a práce řidičů spojená s vykládkou a nakládkou. Převažující 
        práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží a nohou - 
        dělnice v potravinářské výrobě, mechanici, strojní 
        opracování a montáž středně těžkých dílců, práce na ručním 
        lisu. Práce vstoje s trvalým zapojením obou rukou, paží 
        a nohou spojená s přenášením břemen do 10 kg prodavači, 
        lakýrníci, svařování, soustružení, strojové vrtání, dělník 
        v ocelárně, valcíř hutních materiálů, tažení nebo tlačení 
        lehkých vozíků. Práce spojená s ruční manipulací s živým 
        břemenem, práce zdravotní sestry nebo ošetřovatelky u lůžka.
-----------------------------------------------------------------------------------------
IIIa    Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin             131 až 160
        občas v předklonu nebo vkleče, chůze - údržba strojů, 
        mechanici, obsluha koksové baterie, práce ve stavebnictví - 
        ukládání panelů na stavbách pomocí mechanizace, skladníci 
        s občasným přenášením břemen do 15 kg, řezníci na jatkách, 
        zpracování masa, pekaři, malíři pokojů, operátoři 
        poloautomatických strojů, montážní práce na montážních 
        linkách v automobilovém průmyslu, výroba kabeláže pro 
        automobily, obsluha válcovacích tratí v kovoprůmyslu, 
        hutní údržba, průmyslové žehlení prádla, čištění oken, 
        ruční úklid velkých ploch, strojní výroba v dřevozpracujícím 
        průmyslu.
-----------------------------------------------------------------------------------------
IIIb    Práce vstoje s trvalým zapojením obou horních končetin,            161 až 200
        trupu, chůze, práce ve stavebnictví při tradiční výstavbě, 
        čištění menších odlitků sbíječkou a broušením, příprava 
        forem na 15 až 50 kg odlitky, foukači skla při výrobě 
        velkých kusů, obsluha gumárenských lisů, práce na lisu 
        v kovárnách, chůze po zvlněném terénu bez zátěže, 
        zahradnické práce a práce v zemědělství.
-----------------------------------------------------------------------------------------
IVa   Práce spojená s rozsáhlou činností svalstva trupu, horních         201 až 250
        i dolních končetin - práce ve stavebnictví, práce s lopatou 
        ve vzpřímené poloze, přenášení břemen o váze 25 kg, práce 
        se sbíječkou, práce v lesnictví s jednomužnou motorovou 
        pilou, svoz dřeva, práce v dole - chůze po rovině a v 
        úklonu do 15 , práce ve slévárnách, čištění a broušení 
        velkých odlitků, příprava forem pro velké odlitky, strojní 
        kování menších kusů, plnění tlakových nádob plyny. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
IVb     Práce spojené s rozsáhlou a intenzivní činností svalstva           251 až 300
        trupu, horních i dolních končetin - práce na pracovištích 
        hlubinných dolů - ražba, těžba, doprava, práce v lomech, 
        práce v zemědělství s vysokým podílem ruční práce, strojní 
        kování větších kusů. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
V       Práce spojené s rozsáhlou a velmi intenzivní činností              301 a více
        svalstva trupu, horních i dolních končetin- transport 
        těžkých břemen např. pytlů s cementem, výkopové práce, 
        práce sekerou při těžbě dřeva, chůze v úklonu 15 až 30 , 
        ruční kování velkých kusů, práce na pracovištích hlubinných 
        dolů s ruční ražbou v nízkých profilech důlních děl. 
-----------------------------------------------------------------------------------------

Vysvětlivka k tabulce č. 1
Práce neuvedené v tabulce se zařazují s ohledem na druh práce obdobného charakteru.
 
Zátěž teplem při práci na nevenkovním pracovišti s neudržovanou teplotou přirozeně větraném, na pracovišti, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání a na pracovišti s udržovanou teplotou jako technologickým požadavkem 
Tabulka č. 2:

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Třída            M             tomin nebo tg min   tomax nebo tg max         va           Rh
 práce          (W.m-2)                                                     [m.s-1]        [%] 
               (brutto)             
                                      [°C]                [°C]
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I             =mensi 80                 20                  27             0,01 až 0,2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IIa            81 až 105               18                  26        
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IIb3)         106 až 130               14                  32             0,05 až 0,3    
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IIIa          131 až 160               10                  30              
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IIIb          161 až 200               10                  26                 0,1        30 až 70
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IVa           201 až 250               10                  24              až 0,5  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IVb1)         251 až 300               10                  20        
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V2)           301 a více               10                  20        
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Vysvětlivka k tabulce č. 2:
   Hodnoty tomax nebo tgmax pro přirozeně větraná pracoviště vyžadují oblek o tepelném odporu 0,5 clo.
   Hodnoty tomin nebo tgmin pro přirozeně větraná pracoviště vyžadují oblek o tepelném odporu 1,0 clo.
   V případě, že va na pracovišti je =mensi 0,2 m.s-1 platí, že to = tg.
     1) Práce třídy IVb není pro ženy celosměnově přípustná z hlediska hygienických limitů fyzické 
        zátěže, režimová opatření je nutno aplikovat i při to =mensi 10 °C. 
     2) Práce třídy V není pro ženy z hlediska hygienických limitů fyzické zátěže přípustná; pro 
        muže není celosměnově z hlediska hygienických limitů fyzické zátěže přípustná, režimová 
        opatření je nutno aplikovat i při to =mensi 10 °C.
     3) U prací zařazených do třídy práce IIb až V musí být současně dodrženy přípustné limity 
        pro krátkodobě a dlouhodobě přípustnou zátěž z hlediska energetické náročnosti práce.
 
Přípustné hodnoty nastavení mikroklimatických podmínek pro klimatizované pracoviště třídy I a IIa 
Tabulka č. 3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Třída     M       Kategorie             Klimatizované pracoviště                     va             Rh
práce  [W.m-2]                   nastavení vytápění    nastavení chlazení          [m.s-1]          [%]                             
                                 tepelný odpor oděvu   tepelný odpor oděvu
                                       1,0 clo               0,5 clo
                                        tomin                 tomin
                                       (tgmin)               (tgmin)
                                        [°C]                  [°C]           
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I      =mensi80         A               22    +-1,0          24,5    +-1,0              0,05
                                                                                   až 0,2    30 až 70
                      B                     +-1,5                  +1,5
                                                                  -1,0            
                      C                     +2,5                  +2,5
                                            -2,0                  -2,0          
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IIa    81-105         A               20    +-1,0          23      +-1,0            
                      B                     +-1,5                  +1,5
                                                                   1,0            
                      C                     +2,5                  +2,5
                                            -2,0                  -2,0 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vysvětlivka k tabulce č. 3
Kategorie A platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou vysokou kvalitou prostředí, na nichž je vykonávaná práce náročná na pozornost a soustředění, například zpracování odborných stanovisek, zpracování dat a dále pro pracoviště určená pro tvůrčí práci, například práce grafiků, překladatelů.
Kategorie B platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou střední kvalitou prostředí při práci vyžadující průběžnou pozornost a soustředění, například úkony spojené s vyřizováním korespondence, psaní na počítači.
Kategorie C platí pro ostatní klimatizovaná pracoviště. 
 
Přípustné horizontální rozdíly mezi stereoteplotou a výslednou teplotou kulového teploměru [?(tst- tg)] na úrovni hlavy pro práci třídy I a IIa vykonávanou na klimatizovaném pracovišti, přirozeně větraném pracovišti a na pracovišti, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání pro práci třídy I až V 
Tabulka č. 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(tg)                        Přípustný horizontální rozdíl Delta(tst- tg) na úrovní hlavy [°C]
hlava              Vůči chladnému povrchu                              Vůči teplému povrchu
            Kategorie A, B            Kategorie C            Kategorie A, B            Kategorie C
        Delta(tst- tg) [°C]      Delta(tst- tg) [°C]      Delta(tst- tg) [°C]      Delta(tst- tg) [°C]    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
19          0,4                    - 0,9                      6,8                      8,1              
20          0,1                    - 1,2                      6,6                      7,9    
21        - 0,3                    - 1,6                      6,2                      7,5    
22        - 0,9                    - 2,2                      5,6                      6,9    
23        - 1,6                    - 2,9                      4,9                      6,2    
24        - 2,5                    - 3,8                      3,9                      5,3    
25        - 3,6                    - 4,9                      2,9                      4,2    
26        - 4,6                    - 6,2                      1,9                      3,2    
27        - 6,1                    - 7,4                      0,6                      1,9    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vysvětlivka k tabulce č. 4
Kategorie A platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou vysokou kvalitou prostředí, na nichž je vykonávaná práce náročná na pozornost a soustředění, například zpracování odborných stanovisek, zpracování dat a dále pro pracoviště určená pro tvůrčí práci, například práce grafiků, překladatelů.
Kategorie B platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou střední kvalitou prostředí při práci vyžadující průběžnou pozornost a soustředění, například úkony spojené s vyřizováním korespondence, psaní na počítači.
Kategorie C platí pro ostatní klimatizovaná a nuceně a přirozeně větraná pracoviště. 
 
Přípustný horizontální rozdíl mezi teplotou kulového teploměru (tg) na úrovni hlavy a na úrovni kotníků pro klimatizovaná a přirozeně větraná nevenkovní pracoviště a pro pracoviště, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání, na nichž je vykonávaná práce třídy práce I a IIa 
Tabulka č. 5

------------------------------------------------------------
tg na úrovni hlavy        (tg hlava - tg kotník)*
[°C]                               [°C]
                   Kategorie A, B        Kategorie C
------------------------------------------------------------
 19                   0,0                   0,5
 20                   0,0                   1,0
 21                   0,0                   1,5
 22                   0,5                   2,0
 23                   1,5                   3,0
 24                   2,5                   3,5
 25                   3,5                   4,5
 26                   4,5                   5,5
 27                   5,5                   6,5
------------------------------------------------------------

Vysvětlivka k tabulce č. 5
Kategorie A platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou vysokou kvalitou prostředí, na nichž je vykonávaná práce náročná na pozornost a soustředění, například zpracování odborných stanovisek, zpracování dat a dále pro pracoviště určená pro tvůrčí práci, například práce grafiků, překladatelů.
Kategorie B platí pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou střední kvalitou prostředí při práci vyžadující průběžnou pozornost a soustředění, například úkony spojené s vyřizováním korespondence, psaní na počítači.
Kategorie C platí pro ostatní klimatizovaná a přirozeně větraná pracoviště. 
*Úroveň hlavy =1100 mm nad podlahou, úroveň kotníků = 150 mm nad podlahou. 
 
Náhrada tekutin při práci v zátěži teplem v závislosti na teplotě to nebo tg na pracovišti za osmihodinovou směnu a maximální teplota, při níž je dosaženo maximální ztráty tekutin 
Tabulka č. 6:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Třída          M             Náhrada tekutin za směnu při          Teplota, při níž je dosaženo
 práce        (W.m-2)         ztrátě  tekutin potem a               maximální přípustné ztráty            
                              dýcháním 1,25 litrů a více            tekutin potem a dýcháním 3,9 l/8 h 
                         -------------------------------------------------------------------------------- 
                              to nebo tg        (litry)++)          to nebo tg        náhrada vody 
                                 (°C)           (litry/1 °C)           [°C]           [litry]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I +)            80             31 až 36          0,9 až 2,7            není
                                                 (0,36)+++)          přípustná 
-----------------------------------------------------------------------------------

IIa +)       81 až 105         27 až 34          0,9 až 3,1            není
                                                   (0,24)            přípustná    
-----------------------------------------------------------------------------------
IIb         106 až 130         24 až 32          0,9 až 2,8
                                                   (0,24)              vetsi=33    
-----------------------------------------------------------------------------------
IIIa        131 až 160         20 až 29          0,9 až 2,8
                                                   (0,21)              vetsi=30     
-----------------------------------------------------------------------------------         3,1
IIIb        161 až 200         16 až 27          0,9 až 2,8
                                                   (0,17)              vetsi=28    
-----------------------------------------------------------------------------------
IVa        201 až 250          15 až 24          1,2 až 3,0
                                                   (0,2)               vetsi=25    
-----------------------------------------------------------------------------------
IVb        251 až 300          15 až 21          1,6 až 3,0
                                                   (0,23)              vetsi= 22    
-----------------------------------------------------------------------------------
V         vetsi= 301             15 až 17          2,2 až 3,0
                                                   (0,4)               vetsi= 18    
-----------------------------------------------------------------------------------

Vysvětlivka k tabulce č. 6
Množství poskytovaných nápojů platí pro va =mensi 1 m.s-1 a Rh =mensi 70 %. 
  +)  tg  na neklimatizovaných pracovištích třídy práce I a IIa nesmí překročit to nebo tg 
      34 °C. Tato výjimka platí v případě, že venkovní teplota vzduchu je vyšší než teplota   
      přípustná uvedená v tab. č. 2 pro pracoviště kategorie I a IIa.
 ++)  Náhrada tekutin na pracovištích třídy I až IVa se stanoví interpolací v závislosti na tg,     
      t.j. na každý 1°C nad dolní hranicí rozpětí pro příslušnou třídu práce se přičte  
      k základní hodnotě náhrady vody pro danou třídu práce hodnota uvedena v závorce.
+++)  výše připočítané náhrady nad základní hodnotu náhrady tekutin.

Příklad:
Je třeba stanovit náhradu tekutin pro třídu práce IIIa a to = 27 °C 
Rozpětí ve °C pro třídu práce IIIa = 20 až 29 °C, rozdíl 9 °C 
Náhrada tekutin pro uvedené rozpětí = 0,9 až 2,8 litrů, rozdíl 1,9 litrů
1,9 : 9 = 0,21 litr/1 °C
27 - 20 = 7 °C
Náhrada tekutin za osmihodinovou směnu = 0,21 x 7 = 1,47 + 0,9 = 2,37 litrů = 2,4 litrů.
 
ČÁST B 

Dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce a výpočet režimu práce a bezpečnostních přestávek při zátěži teplem 

	Režim práce a bezpečnostních přestávek se vypočítá tak, že nejprve se stanoví počet pracovních cyklů. Počet pracovních cyklů (c) je dán podílem dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce, přičemž počet cyklů se zaokrouhluje na nejblíže vyšší celé číslo: 
                  tsm (min)
              c = ------------
                  tmax (min)      
 
	Mezi jednotlivými pracovními cykly musí být zajištěny bezpečnostní přestávky na odpočinek (tp). Délka přestávek se vypočítá podle vzorce: 
                  480 - tsm
             tp = ------------- (min).
                    c - 1
Tabulka  č.  1a: Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba  práce  -
aklimatizovaný muž

Podmínky: v = 0,1 m.s-1 , tg>=ta, rh  <70 %, 0,64 clo
------------ --------------------------------------------------
tg    Třída   Doba práce podle celkového energetického brutto
(°C)  práce                    výdeje (W.m-2)
------------ --------------------------------------------------
               I   IIa   IIb   IIIa   IIIb   IVa   IVb    V
      W.m-2   80    105   130    160   200    250   300    350
      brutto
------------ --------------------------------------------------
 20   tsm    480    480   480    480   403    323   232    188
      tmax   480    480   480    480   403    323   151     47
 22   tsm    480    480   480    480   403    323   218    179
      tmax   480    480   480    480   403    323    87     38
 24   tsm    480    480   480    480   403    282   207    171
      tmax   480    480   480    480   403    282    61     32
 26   tsm    480    480   480    480   403    245   196    163
      tmax   480    480   480    480   403    157    47     27
 28   tsm    480    480   480    480   352    230   186    156
      tmax   480    480   480    480   352     83    37     24
 30   tsm    480    480   480    468   280    217   177    150
      tmax   480    480   480    468   280     56    30     21
 32   tsm    480    480   480    348   262    205   169    144
      tmax   480    480   480    348   111     41    25     18
 34   tsm    480    480   392    308   245    195   161    138
      tmax   480    480   392    151    59     31    21     16
 36   tsm    385    433   351    287   230    185   154    132
      tmax   385    433   130     66    38     24    17     14
 38   tsm    274    395   324    268   217    176   148    127
      tmax   274    106    63     42    28     20    15     12
 40   tsm    247    362   301    251   205    168   142    123
      tmax    90     56    40     30    22     16    13     11
 42   tsm    226    335   281    236   194    160   136    118
      tmax    52     38    30     23    18     14    11     10
 44   tsm    207    311   263    223   185    153   131    114
      tmax    36     28    23     19    15     12    10      9
 46   tsm    191    290   248    211   176    147   126    110
      tmax    27     22    19     16    13     11     9      8
 48   tsm    178    272   233    200   168    140   121    106
      tmax    22     18    16     13    11      9     8      7
 50   tsm    166    256   221    190   160    135   117    103
      tmax    20     17    15     13    11      9     8      7
------------ --------------------------------------------------
 Vysvětlivka:
tsm - maximálně dlouhodobě přípustná doba práce za směnu (min)
tmax - maximální krátkodobě přípustná doba práce za směnu (min)
Tabulka  č.  1b: Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba  práce  -
aklimatizovaný muž

Podmínky: v = 0,5 m.s-1 , tg>=ta, rh  <70 %, 0,64 clo
------------ --------------------------------------------------
tg    Třída   Doba práce podle celkového energetického brutto
(°C)  práce                   výdeje (W.m-2)
------------ --------------------------------------------------
               I    IIa   IIb   IIIa  IIIb   IVa    IVb      V
      W.m-2    80   105    130  160    200   250    300    350
      brutto
------------ --------------------------------------------------
 20   tsm     480   480    480  480    403   323    260    191
      tmax    480   480    480  480    403   323    260     55
 22   tsm     480   480    480  480    403   323    221    181
      tmax    480   480    480  480    403   323    115     42
 24   tsm     480   480    480  480    403   316    209    172
      tmax    480   480    480  480    403   316     73     35
 26   tsm     480   480    480  480    403   248    197    164
      tmax    480   480    480  480    403   248     52     29
 28   tsm     480   480    480  480    382   231    187    157
      tmax    480   480    480  480    352   101     40     25
 30   tsm     480   480    480  480    290   217    177    150
      tmax    480   480    480  480    290    63     32     22
 32   tsm     480   480    480  386    261   205    169    143
      tmax    480   480    480  386    145    45     27     19
 34   tsm     480   480    443  307    244   194    161    137
      tmax    480   480    443  241     66    33     22     16
 36   tsm     423   459    347  284    228   184    153    132
      tmax    423   459    190   74     40    25     18     14
 38   tsm     267   387    319  264    215   174    147    127
      tmax    267   136     70   44     29    20     15     12
 40   tsm     240   354    296  247    203   166    140    122
      tmax    105    60     41   30     22    16     13     11
 42   tsm     218   326    275  232    192   158    135    117
      tmax     54    38     29   23     18    14     11     10
 44   tsm     199   302    257  218    182   151    129    113
      tmax     35    27     22   18     15    12     10      9
 46   tsm     184   281    241  206    173   145    124    109
      tmax     25    21     18   15     13    10      9      8
 48   tsm     170   263    227  195    165   138    119    105
      tmax     21    18     15   13     11     9      8      7
 50   tsm     159   247    214  185    157   133    115    101
      tmax     19    17     14   12     11     9      8      7
------------ --------------------------------------------------
 Vysvětlivka:
tsm - maximálně dlouhodobě přípustná doba práce za směnu (min)
tmax - maximální krátkodobě přípustná doba práce za směnu (min)
Tabulka  č.  1c: Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba  práce  -
aklimatizovaný muž

Podmínky: v = 1 m.s-1 , tg>=ta, rh  <70 %,0,64 clo
------------ --------------------------------------------------
 tg   Třída   Doba práce podle celkového energetického brutto
(°C)  práce                   výdeje (W.m-2)

               I   IIa    IIb  IIIa  IIIb   IVa   IVb    V
------------ --------------------------------------------------
      W.m-2    80   105    130  160    200   250    300  350
      brutto
------------ --------------------------------------------------
 20   tsm     480   480    480  480    403   323    269    193
      tmax    480   480    480  480    403   323    269     61
 22   tsm     480   480    480  480    403   323    224    182
      tmax    480   480    480  480    403   323    144     46
 24   tsm     480   480    480  480    403   323    210    173
      tmax    480   480    480  480    403   323     82     37
 26   tsm     480   480    480  480    403   265    198    165
      tmax    480   480    480  480    403   265     56     30
 28   tsm     480   480    480  480    395   231    187    157
      tmax    480   480    480  480    395   112     42     25
 30   tsm     480   480    480  480    301   217    177    150
      tmax    480   480    480  480    301    66     33     22
 32   tsm     480   480    480  399    259   204    168    143
      tmax    480   480    480  399    155    46     27     19
 34   tsm     480   480    457  303    244   192    160    137
      tmax    480   480    457  303     67    33     22     16
 36   tsm     426   475    342  280    226   182    152    131
      tmax    426   475    224   76     40    25     18     14
 38   tsm     267   378    313  260    212   173    146    126
      tmax    267   146     70   43     28    20     15     12
 40   tsm     232   344    289  243    200   164    139    121
      tmax    105    58     40   29     22    16     13     11
 42   tsm     210   316    268  227    189   156    133    116
      tmax     51    36     28   22     17    14     11      9
 44   tsm     191   292    250  214    179   149    128    112
      tmax     32    26     21   18     14    12     10      8
 46   tsm     176   272    234  201    170   142    123    108
      tmax     24    20     17   14     12    10      9      8
 48   tsm     163   254    220  191    162   136    118    104
      tmax     20    17     15   13     11     9      8      7
 50   tsm     151   238    208  181    154   131    113    100
      tmax     19    19     16   12     10     9      8      7
------------ --------------------------------------------------
 Vysvětlivka:
tsm - maximálně dlouhodobě přípustná doba práce za směnu (min)
tmax - maximální krátkodobě přípustná doba práce za směnu (min)
Tabulka  č.  2a: Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba  práce  -
aklimatizovaná žena

Podmínky: v = 0,1 m.s-1 , tg>=ta, rh  <70 %, 0,64 clo
------------ --------------------------------------------------
 tg   Třída           Doba práce podle celkového energetického
(°C)  práce                              brutto výdeje (W.m-2)
                    I     IIa    IIb   IIIa  IIIb   IVa    IVb

      W.m-2         80    105    130   160    200   250    300
      brutto
------------ --------------------------------------------------
 20   tsm          480    480    480   411    329   263    227
      tmax         480    480    480   411    329   263    227
 22   tsm          480    480    480   411    329   263    224
      tmax         480    480    480   411    329   263    117
 24   tsm          480    480    480   411    329   263    212
      tmax         480    480    480   411    329   263     75
 26   tsm          480    480    480   411    329   241    200
      tmax         480    480    480   411    329   157     54
 28   tsm          480    480    480   411    329   226    190
      tmax         480    480    480   411    329    83     41
 30   tsm          480    480    480   411    275   213    181
      tmax         480    480    480   411    275    56     33
 32   tsm          480    480    480   342    257   202    172
      tmax         480    480    480   342    111    41     27
 34   tsm          480    480    385   303    241   191    164
      tmax         480    480    385   151     59    31     22
 36   tsm          378    425    345   282    226   182    157
      tmax         378    425    130    66     38    24     18
 38   tsm          269    388    319   263    213   173    150
      tmax         269    106     63    42     28    20     16
 40   tsm          243    356    296   246    202   165    144
      tmax          90     56     40    30     22    16     14
 42   tsm          222    329    276   232    191   157    138
      tmax          52     38     30    23     18    14     12
 44   tsm          203    306    259   219    181   150    132
      tmax          36     28     23    19     15    12     10
 46   tsm          188    285    243   207    173   144    127
      tmax          27     22     19    16     13    11      9
 48   tsm          175    267    229   196    165   138    122
      tmax          22     18     16    13     11     9      8
 50   tsm          163    252    217   186    157   133    118
      tmax          20     17     15    13     11     9      8
------------ --------------------------------------------------
 Vysvětlivka:
tsm - maximálně dlouhodobě přípustná doba práce za směnu (min)
tmax - maximální krátkodobě přípustná doba práce za směnu (min)
Tabulka  č.  2b: Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba  práce  -
aklimatizovaná žena

Podmínky: v = 0,5 m.s-1 , tg>=ta, rh  <70 %, 0,64 clo
------------ --------------------------------------------------
 tg   Třída           Doba práce podle celkového energetického
(°C)  práce                              brutto výdeje (W.m-2)

                      I   IIa   IIb   IIIa  IIIb   IV a  IVb
                                                
      W.m-2          80   105   130    160   200    250    300
      brutto
------------ --------------------------------------------------
 20   tsm           480   480   480    411   329    263    227
      tmax          480   480   480    411   329    263    227
 22   tsm           480   480   480    411   329    263    227
      tmax          480   480   480    411   329    263    176
 24   tsm           480   480   480    411   329    263    214
      tmax          480   480   480    411   329    263     94
 26   tsm           480   480   480    411   329    243    202
      tmax          480   480   480    411   329    243     62
 28   tsm           480   480   480    411   329    227    191
      tmax          480   480   480    411   285    214     45
 30   tsm           480   480   480    411   285     63    181
      tmax          480   480   480    411   275     56     36
 32   tsm           480   480   480    329   256    201    172
      tmax          480   480   480    329   145     45     29
 34   tsm           480   480   435    301   239    190    164
      tmax          480   480   435    241    66     93     23
 36   tsm           415   451   341    279   224    180    156
      tmax          415   451   190     74    40     25     19
 38   tsm           262   380   314    260   211    171    149
      tmax          262   136    70     44    29     20     16
 40   tsm           236   348   290    243   199    163    142
      tmax          105    60    41     30    22     16     14
 42   tsm           214   320   270    228   188    156    136
      tmax           54    38    29     23    18     14     12
 44   tsm           196   297   253    214   179    149    131
      tmax           35    27    22     18    15     12     10
 46   tsm           180   276   237    202   170    142    126
      tmax           25    21    18     15    13     10      9
 48   tsm           167   258   223    192   162    136    121
      tmax           21    18    15     13    11      9      8
 50   tsm           156   243   211    182   154    131    116
      tmax           19    17    14     12    11      9      8
------------ --------------------------------------------------
 Vysvětlivka:
tsm - maximálně dlouhodobě přípustná doba práce za směnu (min)
tmax - maximální krátkodobě přípustná doba práce za směnu (min)
Tabulka  č.  2c: Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba  práce  -
aklimatizovaná žena

Podmínky: v = 1 m.s-1 , tg>=ta, rh  <70 %, 0,64 clo
------------ --------------------------------------------------
 tg   Třída           Doba práce podle celkového energetického
(°C)  práce                              brutto výdeje (W.m-2)

                      I   IIa   IIb   IIIa  IIIb    IVa  IVb
                                                
      W.m-2          80   105   130    160   200    250    300
      brutto
------------ --------------------------------------------------
 20   tsm           480   480   480    411   329    263    227
      tmax          480   480   480    411   329    263    227
 22   tsm           480   480   480    411   329    263    224
      tmax          480   480   480    411   329    263    117
 24   tsm           480   480   480    411   329    263    215
      tmax          480   480   480    411   329    263    109
 26   tsm           480   480   480    411   329    260    202
      tmax          480   480   480    411   329    260     67
 28   tsm           480   480   480    411   329    227    191
      tmax          480   480   480    411   329    112     47
 30   tsm           480   480   480    411   296    213    181
      tmax          480   480   480    411   296     66     36
 32   tsm           480   480   480    392   255    200    171
      tmax          480   480   480    392   155     46     29
 34   tsm           480   480   449    298   237    189    163
      tmax          480   480   449    298    67     33     23
 36   tsm           419   467   336    275   222    179    155
      tmax          419   467   224     76    40     25     19
 38   tsm           262   371   308    255   208    170    148
      tmax          262   146    70     43    28     20     16
 40   tsm           228   338   284    238   196    161    141
      tmax          105    58    40     29    22     16     13
 42   tsm           206   311   264    223   186    154    135
      tmax           51    36    28     22    17     14     12
 44   tsm           188   287   246    210   176    146    129
      tmax           32    26    21     18    14     12     10
 46   tsm           173   267   230    198   167    140    124
      tmax           24    20    17     14    12     10      9
 48   tsm           160   249   217    187   159    134    119
      tmax           20    17    15     13    11      9      8
 50   tsm           149   234   204    178   151    128    115
      tmax           19    16    14     12    10      9      8
------------ --------------------------------------------------
Vysvětlivka:

tsm - maximálně dlouhodobě přípustná doba práce za směnu (min)
tmax - maximální krátkodobě přípustná doba práce za směnu (min)
 
ČÁST C 

Dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce na pracovištích hlubinných dolů, způsob jejich stanovení a úprava postupu výpočtu pracovních cyklů a bezpečnostní přestávky 

	1. Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce je stanovena v tabulkách č. 1 až 45. 
 
	2. Na pracovišti, kde rozdíl mezi výslednou teplotou kulového teploměru (tg) a suchou teplotou vzduchu (ta) je menší než 1 °C, lze použít pro stanovení přípustné doby práce hodnoty naměřené suchým teploměrem. 
 
	3. Na pracovišti, kde krátkodobě přípustná doba práce (tmax) je kratší než dlouhodobě přípustná doba práce (tsm), musí být stanoven režim práce a bezpečnostní přestávky. 
 
	4. Na pracovištích, kde krátkodobě přípustná doba práce (tmax) a dlouhodobě přípustná doba práce (tsm) podle tabulek č. 1 až 45 je shodná, nemusí být stanoven režim práce a bezpečnostní přestávky, avšak směnová efektivní pracovní doba (PDef) nesmí překročit dlouhodobě přípustnou dobu práce (tsm). 
 
	5. Směnová efektivní pracovní doba (PDef) se vypočte podle vzorce: 
         PDef = 480 - td - tpnp - tsm (min), 

	kde
 
	t d - je doba sjezdu a výjezdu, dopravy na pracoviště k tomu určenými pracovními 
 
	prostředky a chůze na pracoviště v úklonu do 3 stupňů a ta = < 26 °C, 
 
	t pnp - podmínečně nutné vyloučené doby výkonu práce, např. přestávky při čekacích dobách po trhacích pracích, 
 
	t sm - normativ směnových časů, například pracovní porada, osobní potřeba, odstrojení a ustrojení, pracovní rozhovor, osobní očista, přestávka na jídlo a oddech podle zvláštního právního předpisu. 
 
	6. Pracovní cyklus (c) je dán podílem dlouhodobě přípustné doby práce (tsm) a krátkodobě přípustné doby práce (tmax), přičemž počet cyklů se zaokrouhluje na nejbližší celé vyšší číslo. Počet pracovních cyklů (tprc) se vypočte podle vzorce: 
                         c = tsm/tmax

 Délka  jednoho  pracovního cyklu  (tprc)  se  vypočte  podle vzorce:

                           tprc = tsm/c (min)
                      
 Celková doba pracovních cyklů (tprc) se vypočte podle vzorce:

                    suma  tprc = tprc . c (min)

                     
 
	7. Minimální doba trvání jedné bezpečnostní přestávky (tp) nesmí být kratší než 30 minut. 
 
	8. Celková doba trvání všech bezpečnostních přestávek za směnu (Suma tp) se vypočte podle vzorce: 
                     Suma p = tp . (c - 1) (min)
 
	9. V době bezpečnostní přestávky musí mít důlní pracovníci možnost odpočinku v prostředí, kde teplota vzduchu nepřekročí v závislosti na relativní vlhkosti níže uvedené teploty: 

          Rh(%)         Ts  °C

           do 60           31
           61 - 75         30
           76 - 90         29
           91 - 100        28

 
	Tabulky 1 - 45 

            

Obrázek 361-207a.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-207b.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-207c.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-207d.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-207e.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-207f.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-207g.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-207h.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-207i.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-207j.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-207k.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-207l.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-207m.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-207n.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-207o.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-207p.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-207q.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-207r.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-207s.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-207t.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-207u.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-207v.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-207w.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-207x.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-207y.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-207z.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-07aa.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-07ab.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-07ac.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-07ad.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-07ae.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-07af.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-07ag.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-07ah.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-07ai.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-07aj.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-07ak.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-07al.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-07am.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-07an.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-07ao.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-07ap.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-07aq.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-07ar.jpg
Plná velikost obrázku

 
 
Obrázek 361-07as.jpg
Plná velikost obrázku

 

Část D 

Teplota vzduchu ta korigovaná podle rychlosti jeho proudění 

----------------------------------------------------------------------- ----------------- 
Proudění                 Teplota vzduchu ta (°C)
vzduchu    ------------------------------------------------------------ ----------------- 
 m.s-1         +4        -1        -7        -12        -16        -23        -29
----------------------------------------------------------------------- -----------------
  1,8          +4        -1        -7        -12        -16        -23        -29
----------------------------------------------------------------------- -----------------
  2,2          +3        -3        -9        -15        -21        -26        -32
----------------------------------------------------------------------- -----------------
  4,5          -2        -9       -15        -23        -30        -36        -43
----------------------------------------------------------------------- -----------------
  6,7          -6       -13       -21        -28        -38        -43        -50
----------------------------------------------------------------------- -----------------
 
Část E 

Přípustné povrchové teploty pevných materiálů, s nimiž přichází nechráněná kůže zaměstnance do přímého styku 

-------------------------- ---------------------------------------------
Materiál                           prahy popálení při trvání dotyku

                                10     1 minuta   10 minut     8 hodin
                              sekund                           a déle
                               °C        °C         °C          °C
-------------------------- ---------------------------------------------
kov                             55        51         48          43
keramické, skleněné             66        56         48          43
a kamenné materiály
plasty                          71        60         48          43
dřevo                           89        60         48          43
-------------------------- ---------------------------------------------
 
	Vysvětlivky k tabulce: 
	Práh popálení je povrchová teplota vymezující hranici mezi kůží bez popálení a povrchovou popáleninou vyvolanou dotykem kůže s horkým povrchem při určitém trvání dotyku. Hodnota 51 °C pro dobu 1 minuty platí také pro jiné materiály s vysokou tepelnou vodivostí, které nejsou v tabulce uvedeny, pro ostatní materiály s nízkou tepelnou vodivostí platí teplota 60 °C 
 
	.

Příloha 2 

Chemické látky, jejich hygienické limity a postup při jejich stanovení 

ČÁST A 

Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace 

I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I Chemická látka                         I  Číslo CAS  I  PEL   I  NPK-P   I  Poznámky   I Přepočet I
I                                        I             I--------I----------I             I  na ppm  I
I                                        I             I      mg.m-3       I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I acetaldehyd                            I   75-07-0   I   50   I   100    I             I  0,546   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I acetanhydrid                           I  108-24-7   I   4    I    20    I      I      I  0,236   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I aceton                                 I   67-64-1   I  800   I   1500   I             I  0,414   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I acetonitril                            I   75-05-8   I   70   I   100    I      D      I  0,586   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I akrolein                               I viz 2-propenal                                           I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I akrylaldehyd                           I viz 2-propenal                                           I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I akrylamid                              I   79-06-1   I  0,1   I          I D, I, K, M, I          I
I                                        I             I        I          I    S, P     I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I akrylonitril                           I viz 2-propennitril                                       I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I allylalkohol                           I viz 2-propenol                                           I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I allylglycidylether                     I  106-92-3   I   25   I    50    I   D, I, S   I  0,211   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I allylchlorid                           I viz 3-chlor-1-propen                                     I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I 1-allyloxy-2,3-epoxypropan             I viz allylglycidylether                                   I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I aminobenzen                            I viz anilin                                               I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-aminoethanol                         I  141-43-5   I  2,5   I   7,5    I      I      I  0,394   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-aminopyridin                         I  504-29-0   I   2    I    4     I    D, I     I  0,256   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I amitrol (ISO)                          I   61-82-5   I  0,2   I   0,4    I      I      I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I amoniak bezvodý                        I  7664-41-7  I   14   I    36    I      I      I  1,412   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I amylacetát                             I viz pentylacetát                                         I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I amylalkohol                            I viz pentanol                                             I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I anhydrid kyseliny octové               I viz acetanhydrid                                         I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I anilin                                 I   62-53-3   I   5    I    10    I B, D, I, P, I  0,258   I
I                                        I             I        I          I      S      I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I antimon                                I  7440-36-0  I  0,5   I   1,5    I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I antimonu sloučeniny,                   I             I  0,5   I   1,5    I      I      I          I
I jako Sb (s výjimkou oxidu              I             I        I          I             I          I
I antimonitého)                          I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I arsan                                  I viz arsenovodík                                          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I arsen                                  I  7440-38-2  I  0,1   I   0,4    I      B      I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
 
I arsenu anorganické sloučeniny,         I             I  0,01  I   0,04   I    B, V     I          I
I kyselina arseničná a její soli (s      I             I        I          I             I          I
I výjimkou arsenovodíku) mimo odvětví    I             I        I          I             I          I
I tavby mědi                             I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I arsenu anorganické sloučeniny,         I             I  0,1   I   0,4    I    B, V     I          I
I kyselina arseničná a její soli (s      I             I        I          I             I          I
I výjimkou arsenovodíku) v odvětví tavby I             I        I          I             I          I
I mědi                                   I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I

I arsenovodík                            I  7784-42-1  I  0,1   I   0,2    I      B      I  0,309   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I azoimid                                I viz azidovodík                                           I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I azidovodík (páry)                      I  7782-79-8  I  0,2   I   0,3    I             I  0,559   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I azid sodný                             I 26628-22-8  I  0,1   I   0,3    I    D, I     I  0,370   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I aziridin                               I viz ethylenimin                                          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I barya sloučeniny rozpustné, jako Ba    I             I  0,5   I   2,5    I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I benzen                                 I   71-43-2   I   3    I    10    I B, D, I, K, I  0,308   I
I                                        I             I        I          I    M, P     I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I benzíny (technická směs uhlovodíků)    I             I  400   I   1000   I    K, M     I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I benzo(a)pyren                          I   50-32-8   I 0,005  I  0,025   I D, K, M, T, I  0,095   I
I                                        I             I        I          I    P, S     I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I p-benzochinon                          I  106-51-4   I  0,4   I   0,8    I      I      I  0,223   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 1,4-benzochinon                        I viz p-benzochinon                                        I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I benzoylperoxid                         I   94-36-0   I   5    I    10    I    I, S     I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I benzylalkohol                          I  100-51-6   I   40   I    80    I             I  0,222   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I benzylchlorid                          I viz alfa-chlortoluen                                     I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
 
I beryllium a jeho anorganické           I  7440-41-7  I 0,0006 I  0,002   I I, K, S, P, I          I
I sloučeniny                             I             I        I          I      Y      I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I

I bifenyl                                I   92-52-4   I   1    I    3     I    D, I     I  0,156   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 1,1'-biphenyl                          I viz bifenyl                                              I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I bis(2-                                 I viz di-(2-ethylhexyl)ftalát                              I
I ethylhexyl)ester                       I                                                          I
I 1,2-                                   I                                                          I
I benzendikarboxylové kyseliny           I                                                          I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I bisfenol A                             I viz 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan                        I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I bis(2-                                 I  111-44-4   I   30   I    60    I      D      I  0,168   I
I chlorethyl)ether                       I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2,2-bis(4-                             I   80-05-7   I   2    I    5     I I, S, T, V  I          I
I hydroxyfenyl)propan (prach, aerosol)   I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I brom                                   I  7726-95-6  I  0,7   I   1,4    I      I      I  0,151   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I bromethan                              I   74-96-4   I   20   I    40    I    D, I     I  0,221   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I bromethylen                            I  593-60-2   I  4,4   I   8,8    I      K      I  0,225   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-brom-2-chlor-                        I  151-67-7   I   15   I    30    I             I  0,122   I
I 1,1,1-trifluorethan                    I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I brommethan                             I   74-83-9   I   20   I    40    I    D, I,    I  0,253   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I bromovodík                             I 10035-10-6  I   1    I    6     I      I      I  0,297   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I bromtrifluormethan                     I viz trifluorbrommethan                                   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 1,3-butadien                           I  106-99-0   I  2,2   I    4     I   D, K, M   I  0,445   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I buta-1,3-dien                          I viz 1,3-butadien                                         I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I butandion                              I  431-03-8   I  0,07  I   0,36   I             I  0,279   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I butanol (všechny isomery)              I   71-36-3   I  300   I   600    I      I      I  0,325   I
I 1-butanol                              I   78-92-2   I        I          I             I          I
I 2-butanol                              I   78-83-1   I        I          I             I          I
I isobutyl-alkohol (2- methylpropanol)   I   75-65-0   I        I          I             I          I
I terc-butylalkohol(2-                   I             I        I          I             I          I
I methyl-2-propanol)                     I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-butanon                              I   78-93-3   I  600   I   900    I      I      I  0,334   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I butanthiol                             I  109-79-5   I  1,5   I    3     I             I  0,267   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-butenal                              I  4170-30-3  I   1    I    4     I    D, I     I  0,343   I
I (E)-2-butenal                          I  123-73-9   I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-butoxyethanol                        I  111-76-2   I  100   I   200    I   D, I, B   I  0,204   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-butoxyethanolacetát                  I viz 2-butoxyethylacetát                                  I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-(2-butoxyethoxy)                     I  112-34-5   I   70   I   100    I      I      I  0,148   I
I ethanol                                I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-butoxyethylacetát                    I  112-07-2   I  130   I   300    I    D, B     I  0,150   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 1-butoxy-2-propano                     I  5131-66-8  I  270   I   550    I    D, I     I  0,182   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I butylacetát (všechny isomery), s       I             I  950   I   1200   I             I  0,207   I
I výjimkou těch, které jsou uvedeny      I             I        I          I             I          I
I jinde v této příloze                   I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I n-butyl-acetát                         I  123-86-4   I  241   I   723    I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I isobutyl-acetát                        I  110-19-0   I  241   I   723    I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I terc-butyl-acetát                      I  540-88-5   I  950   I   1200   I             I  0,207   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I sek-butyl-acetát                       I  105-46-4   I  241   I   723    I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I butylakrylát                           I  141-32-2   I   10   I    20    I    I, S     I  0,188   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I butylalkohol                           I viz butanol                                              I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I butylcellosolv                         I viz 2-butoxyethanol                                      I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I butylcellosolvacetát                   I viz 2-butoxyethylacetát                                  I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I butyldiglykol                          I viz 2-(2-butoxyethoxy)ethanol                            I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I butylester 2- propenové kyseliny       I viz butylakrylát                                         I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I butylmerkaptan                         I viz butanthiol                                           I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I terc-                                  I  1634-04-4  I  100   I   200    I      I      I  0,273   I
I butylmethylether                       I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I n-butylmethylketon                     I viz 2-hexanon                                            I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I iso-                                   I viz 4-methyl-2-pentanon                                  I
I butylmethylketon                       I                                                          I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I butyl 2-propenoát                      I                                                          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I but-2-yn-1,4-diol                      I  110-65-6   I  0,5   I    1     I   D, I, S   I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I celosolvacetát                         I viz 2-ethoxyethylacetát                                  I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I cínu anorganické sloučeniny, jako Sn   I             I   2    I    4     I      I      I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I cínu organické sloučeniny, jako Sn     I             I  0,1   I   0,2    I    D, I     I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I cyklohexan                             I  110-82-7   I  700   I   2000   I      I      I  0,286   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I cyklohexanamin                         I viz cyklohexylamin                                       I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I cyklohexanol                           I  108-93-0   I  200   I   400    I    D, I     I  0,240   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I cyklohexanon                           I  108-94-1   I   40   I    80    I    D, B     I  0,245   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I cyklohexen                             I  110-83-8   I  1000  I   1300   I             I  0,293   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I cyklohexylamin                         I  108-91-8   I   20   I    40    I      I      I  0,243   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I dekahydronaftalen                      I   91-17-8   I   50   I   100    I             I  0,174   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I desfluran                              I 57041-67-5  I   15   I    30    I    I, T     I  0,143   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I diacetonalkohol                        I  123-42-2   I  200   I   300    I      I      I  0,207   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I diacetyl                               I viz butandion                                            I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 4,4'-diamino-                          I  101-77-9   I  0,1   I   0,2    I   D, K, S   I          I
I difenylmethan                          I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 1,2-diaminoethan                       I  107-15-3   I   25   I    50    I    I, S     I  0,400   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I diazomethan                            I  334-88-3   I  0,3   I   0,6    I      K      I  0,572   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I dibenzoylperoxid                       I viz benzoylperoxid                                       I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I diboran                                I 19287-45-7  I  0,1   I   0,2    I             I  0,869   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I dibromdifluormethan                    I   75-61-6   I  800   I   1300   I             I  0,115   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 1,2-dibromethan                        I  106-93-4   I   1    I    2     I   D, I, K   I  0,128   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I dibutylester 1,2- benzen-              I viz dibutylftalát                                        I
I dikarboxylové kyseliny                 I                                                          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I dibutylftalát                          I   84-74-2   I   5    I    10    I    D, T     I  0,086   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I dicyklopentadien                       I   77-73-6   I   3    I    6     I      I      I  0,182   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I diethanolamin                          I  111-42-2   I   5    I    10    I      I      I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I diethylamin                            I  109-89-7   I   15   I    30    I      I      I  0,329   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-                                     I  100-37-8   I   50   I   100    I    D, I     I  0,205   I
I (diethylamino)ethanol                  I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I diethylenglykol                        I viz 2-(2-methoxyethoxy)ethanol                           I
I monomethylether                        I                                                          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I diethylentriamin                       I  111-40-0   I   4    I    8     I    I, S     I  0,233   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I N,N-                                   I viz triethylamin                                         I
I diethylethanamin                       I                                                          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I diethylether                           I   60-29-7   I  300   I   600    I             I  0,325   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I di-(2-ethylhexyl)                      I  117-81-7   I   5    I    10    I      T      I  0,062   I
I ftalát                                 I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I difenylamin                            I  122-39-4   I   10   I    20    I      D      I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I difenylether                           I  101-84-8   I   5    I    10    I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I difenylmethan-4,4'-diisokyanát         I  101-68-8   I  0,05  I   0,1    I    I, S     I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I difenyloxid                            I viz difenylether                                         I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I difluormethan                          I   75-10-5   I  2000  I   5000   I             I  0,463   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I                                        I                                                          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 1,3-                                   I  108-46-3   I   45   I    90    I    D, I     I          I
I dihydroxybenzen                        I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 1,4-                                   I  123-31-9   I   2    I    4     I   D, I, S   I          I
I dihydroxybenzen                        I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 1,2-dichlorbenzen                      I   95-50-1   I   12   I    60    I    D, I     I  0,164   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 1,4-dichlorbenzen                      I  106-46-7   I   12   I    60    I    D, I     I  0,164   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2,2'-                                  I viz bis(2-chlorethyl)ether                               I
I dichlordiethylether                    I                                                          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I dichlordifluormethan                   I   75-71-8   I  3000  I   5000   I             I  0,199   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 1,1-dichlorethan                       I   75-34-3   I  400   I   800    I    D, I     I  0,243   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 1,2-dichlorethan                       I  107-06-2   I   8    I    16    I   D, I, K   I  0,243   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 1,1-dichlorethen                       I   75-35-4   I   8    I    16    I             I  0,248   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 1,2-dichlorethen                       I  540-59-0   I  800   I   1600   I             I  0,248   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 1,1-dichlorethylen                     I viz 1,1-dichlorethen                                     I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I 1,2-dichlorethylen                     I viz 1,2-dichlorethen                                     I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I                                        I                                                          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I dichlorfluormethan                     I   75-43-4   I   40   I    80    I             I  0,234   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I dichlormethan                          I   75-09-2   I  200   I   500    I      D      I  0,283   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 1,2-dichlor-1,1,2,2- tetrafluorethan   I   76-14-2   I  3000  I   5000   I             I  0,141   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2,2'-dichloro-4,4'-                    I  101-14-4   I  0,01  I          I    I, K     I          I
I methylenedianilin                      I             I        I          I             I          I
I (MOCA)                                 I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I diisokyanatohexan                      I hexamethylen-1,6-diisokyanát                             I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I 2,4-                                   I toluylen-2,4-diisokyanát                                 I
I diisokyanáttoluen                      I                                                          I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I 2,6-                                   I toluylen-2,6-diisokyanát                                 I
I diisokyanáttoluen                      I                                                          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I diisononylftalát                       I 28553-12-0  I   3    I    10    I             I  0,057   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I N,N-                                   I  127-19-5   I   30   I    60    I    D, T     I  0,276   I
I dimethylacetamid                       I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I dimethylamin                           I  124-40-3   I   4    I    9     I      I      I  0,534   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I N,N-dimethylanilin                     I  121-69-7   I   25   I    50    I      D      I  0,199   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I N,N-                                   I viz N,N-dimethylanilin                                   I
I dimethylbenzenamin                     I                                                          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I N,N-                                   I   98-94-2   I   5    I    10    I    D, I     I  0,189   I
I dimethylcyklohexyl                     I             I        I          I             I          I
I amin                                   I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I dimethylether                          I  115-10-6   I  1000  I   2000   I             I  0,522   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I dimethylethylamin                      I  598-56-1   I   10   I    20    I      I      I  0,329   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I N,N-                                   I   68-12-2   I   15   I    30    I B, D, I, T  I  0,329   I
I dimethylformamid                       I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 1,1-                                   I   57-14-7   I 0,025  I   0,05   I   D, I, K   I  0,400   I
I dimethylhydrazin                       I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 1,2-                                   I  540-73-8   I 0,025  I   0,05   I    D, K     I  0,400   I
I dimethylhydrazin                       I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I dimethylisopropyla                     I  996-35-0   I   10   I    20    I      I      I  0,276   I
I min                                    I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2,2-dimethylpropan                     I  463-82-1   I  3000  I 4500 (3) I             I  0,333   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I dimethylsulfát                         I   77-78-1   I  0,1   I   0,2    I D, I, K, S  I  0,191   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I N,N-dimethyl-p-toluidin                I   99-97-8   I   5    I    10    I             I  0,178   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I dinitrobenzen (směs isomerů)           I 25154-54-5  I   1    I    2     I      D      I  0,143   I
I 1,4-dinitrobenzen                      I  100-25-4   I        I          I             I          I
I 1,3-dinitrobenzen                      I   99-65-3   I        I          I             I          I
I 1,2-dinitrobenzen                      I  528-29-0   I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I dinitroglykol                          I viz ethylenglykoldinitrát                                I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I dinitrochlorbenzen                     I viz 1-chlor-2,4-dinitrobenzen                            I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 4,6-dinitro-o-kresol                   I  534-52-1   I  0,2   I   0,4    I   D, I, S   I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I dinitrotoluen (směs isomerů)           I 25321-14-6  I  0,75  I   1,5    I    D, K     I  0,132   I
I 2,3-dinitrotoluen                      I  602-01-7   I        I          I             I          I
I 2,4-dinitrotoluen                      I  121-14-2   I        I          I             I          I
I 2,5-dinitrotoluen                      I  619-15-8   I        I          I             I          I
I 2,6-dinitrotoluen                      I  606-20-2   I        I          I             I          I
I 3,4-dinitrotoluen                      I  610-39-9   I        I          I             I          I
I 3,5-dinitrotoluen                      I  618-85-9   I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 1,4-dioxan                             I  123-91-1   I   70   I   140    I    D, I     I  0,273   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I enfluran                               I 13838-16-9  I   15   I    30    I      I      I  0,130   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I epichlorhydrin                         I viz 1-chlor-2,3-epoxypropan                              I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I 1,2-epoxypropan                        I viz propylenoxid                                         I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I ethanal                                I viz acetaldehyd                                          I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I 1,2-ethandiamin                        I viz 1,2-diaminoethan                                     I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I ethanamin                              I viz ethylamin                                            I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I ethan-1,2-diol                         I viz ethylenglykol                                        I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I 1,2-ethandioldinitrát                  I viz ethylenglykoldinitrát                                I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I ethanol                                I   64-17-5   I  1000  I   3000   I             I  0,522   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I ethanolamin                            I viz 2-aminoethanol                                       I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I ethenon                                I viz keten                                                I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I ethenylbenzen                          I viz styren                                               I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I ethenylester kyseliny octové           I viz vinylacetát                                          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-ethoxyethanol                        I  110-80-5   I   8    I    16    I   D, T, B   I  0,267   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-ethoxyethylacetát                    I  111-15-9   I   11   I    22    I   D, T, B   I  0,182   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 1-ethoxy-2-propanol                    I  1569-02-4  I  270   I   550    I             I  0,231   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I ethylacetát                            I  141-78-6   I  700   I   900    I      I      I  0,273   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I ethylakrylát                           I  140-88-5   I   20   I    40    I    I, S     I  0,240   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I ethylalkohol                           I viz ethanol                                              I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I ethylamin                              I   75-04-7   I   9    I    20    I      I      I  0,534   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I ethylbenzen                            I  100-41-4   I  200   I   500    I    D, B     I  0,227   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I ethylbromid                            I viz bromethan                                            I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I ethylcelosolv                          I viz 2-ethoxyethanol                                      I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I ethylendiamin                          I viz 1,2-diaminoethan                                     I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I ethylendibromid                        I viz 1,2-dibromethan                                      I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I ethylendichlorid                       I viz 1,2-dichlorethan                                     I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I ethylendinitrát                        I viz ethylenglykoldinitrát                                I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I ethylenglykol                          I  107-21-1   I   50   I   100    I      D      I  0,388   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I ethylenglykoldinitrát                  I  628-96-6   I  0,5   I    1     I      D      I  0,158   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I ethylenglykolmono                      I viz 2-butoxyethanol                                      I
I butylether                             I                                                          I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I ethylenglykolmono                      I viz 2-butoxyethylacetát                                  I
I butyletheracetát                       I                                                          I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I ethylenglykolmonoe                     I viz 2-ethoxyethanol                                      I
I thylether                              I                                                          I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I ethylenglykolmonoe                     I viz 2-ethoxyethylacetát                                  I
I thyletheracetát                        I                                                          I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I ethylenglykolmono                      I viz 2-methoxyethanol                                     I
I methylether                            I                                                          I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I ethylenglykolmono                      I viz 2-methoxyethylacetát                                 I
I methylether                            I                                                          I
I acetát                                 I                                                          I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I ethylenchlorhydrin                     I viz 2-chlorethanol                                       I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I ethylenimin                            I  151-56-4   I   1    I    2     I D, I, K, M  I  0,559   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I ethylenoxid                            I   75-21-8   I   1    I    3     I B, D, I, K, I  0,546   I
I                                        I             I        I          I    M, T     I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I ethylester kyseliny 2-propenové        I viz ethylakrylát                                         I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I N-ethylethanamin                       I viz diethylamin                                          I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I ethylether                             I viz diethylether                                         I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I ethyl-3-                               I  763-69-9   I  150   I   500    I             I  0,165   I
I ethoxypropionát                        I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I ethylformiát                           I  109-94-4   I  300   I   450    I      I      I  0,325   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-ethylhexanol                         I  104-76-7   I  5,4   I    11    I      I      I  0,185   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I ethylchlorid                           I viz chlorethan                                           I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I ethyl-2-kyanakrylát                    I  7085-85-0  I   1    I    2     I      I      I  0,192   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I ethyl-2-kyanprop-2-enoát               I viz ethyl-2-kyanakrylát                                  I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I ethyl-2-propenoat                      I viz ethylakrylát                                         I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I fenol                                  I  108-95-2   I  7,5   I    15    I   D, I, B   I  0,256   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I N-fenylbenzenamin                      I viz difenylamin                                          I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I fenylethylen                           I viz styren                                               I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I fenylhydrazin                          I  100-63-0   I   1    I    2     I D, I, K, S, I  0,222   I
I                                        I             I        I          I      P      I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-fenylpropan                          I viz kumen                                                I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-fenylpropen                          I   98-83-9   I  250   I   500    I      I      I  0,204   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I fluor                                  I  7782-41-4  I  1,5   I    3     I      I      I  0,633   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I fluoridy                               I             I  2,5   I    5     I    I, B     I          I
I anorganické, ako F                     I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I fluorovodík                            I  7664-39-3  I  1,5   I   2,5    I      I      I  1,203   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
 
I formaldehyd mimo oblast zdravotních    I   50-00-0   I  0,37  I   0,74   I   I, K, S   I  0,801   I
I služeb, pohřebnictví a                 I             I        I          I             I          I
I balzamovacích služeb                   I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I formaldehyd pro oblast zdravotních     I   50-00-0   I  0,5   I   0,74   I   I, K, S   I  0,801   I
I služeb, pohřebnictví a balzamovacích   I             I        I          I             I          I
I služeb                                 I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I

I fosfan                                 I viz fosforovodík                                         I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I fosfin                                 I viz fosforovodík                                         I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I fosfor (bílý, žlutý)                   I 12185-10-3  I  0,1   I   0,3    I      I      I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I fosforovodík                           I  7803-51-2  I  0,1   I   0,2    I      I      I  0,708   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I fosforoxychlorid                       I viz oxychlorid fosforečný                                I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I fosforpentachlorid                     I viz chlorid fosforečný                                   I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I fosfortrichlorid                       I viz chlorid fosforitý                                    I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I fosgen                                 I viz karbonylchlorid                                      I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I freon 11                               I viz trichlorfluormethan                                  I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I freon 12                               I viz dichlordifluormethan                                 I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I freon 12B2                             I viz dibromdifluormethan                                  I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I freon 13                               I viz chlortrifluormethan                                  I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I freon 13B1                             I viz trifluorbrommethan                                   I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I freon 21                               I viz dichlorfluormethan                                   I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I freon 114                              I viz 1,2-dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan                  I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I ftalanhydrid                           I   85-44-9   I   5    I    10    I    I, S     I  0,162   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2,5-furandion                          I viz maleinanhydrid                                       I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I 2-                                     I viz furfural                                             I
I furankarboxaldehyd                     I                                                          I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I 2-furanmethanol                        I viz 2-furylmethanol                                      I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I furfural                               I   98-01-1   I   10   I    20    I   B, D, I   I  0,250   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I furfurylalkohol                        I viz 2-furylmethanol                                      I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I furylmethanal                          I viz furfural                                             I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-furylmethanol                        I   98-00-0   I   20   I    40    I    D, I     I  0,245   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I glutaraldehyd                          I viz 1,5-pentandial                                       I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I glycerol, mlha                         I   56-81-5   I   10   I    15    I             I  0,261   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I glyceroltrinitrát                      I   55-63-0   I 0,095  I   0,19   I      D      I  0,106   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I halothan                               I viz 2-brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan                   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I n-heptan                               I  142-82-5   I  1000  I   2000   I      I      I  0,240   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I heptan (směs isomerů)                  I 426260-76-6 I  1000  I   2000   I      I      I  0,240   I
I 2,4-dimethylpentan                     I  108-08-7   I        I          I             I          I
I 2,2,3-trimethylbutan                   I  464-06-2   I        I          I             I          I
I 3,3-dimethylpentan                     I  562-49-2   I        I          I             I          I
I 2,3-dimethylpentan                     I  565-59-3   I        I          I             I          I
I 3-methylhexan                          I  589-34-4   I        I          I             I          I
I 2,2-dimethylpentan                     I  590-35-2   I        I          I             I          I
I 2-methylhexan                          I  591-76-4   I        I          I             I          I
I 3-ethylpentan isoheptan                I  617-78-7   I        I          I             I          I
I                                        I 31394-54-4  I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-heptanon                             I  110-43-0   I  150   I   300    I      D      I  0,211   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 3-heptanon                             I  106-35-4   I   95   I   300    I      I      I  0,211   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I hexachlorbenzen                        I  118-74-1   I  0,02  I   0,1    I    D, K     I  0,084   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I hexachlor-1,3-                         I   87-68-3   I  0,25  I   0,5    I    D, I     I  0,092   I
I butadien                               I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I hexachlorethan                         I   67-72-1   I   10   I    20    I    D, I     I  0,102   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I hexachlornaftalen                      I  1335-87-1  I  0,2   I   0,6    I      D      I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I hexamethylen-1,6-                      I  822-06-0   I 0,035  I   0,07   I    I, S     I  0,143   I
I diisokyanát                            I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I n-hexan                                I  110-54-3   I   70   I   200    I    I, D     I  0,279   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I hexan isomery (s výjimkou n-hexanu)    I  107-83-5   I  1000  I   2000   I      I      I  0,279   I
I 2-methylpentan                         I   96-14-0   I        I          I             I          I
I 3-methylpentan                         I   75-83-2   I        I          I             I          I
I 2,2-dimethylbutan                      I   79-29-8   I        I          I             I          I
I 2,3-dimethylbutan isohexan; směs       I 73513-42-5  I        I          I             I          I
I isomerů hexanu                         I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-hexanon                              I  591-78-6   I   20   I    40    I      D      I  0,240   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I hexogen                                I  121-82-4   I  0,5   I   1,5    I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I hydrazin                               I  302-01-2   I 0,013  I  0,025   I D, I, K, S  I  0,751   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I hydrid lithný                          I  7580-67-8  I  0,01  I   0,02   I    I, V     I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I hydrochinon                            I viz 1,4-dihydroxybenzen                                  I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I hydroxid draselný                      I  1310-58-3  I   1    I    2     I      I      I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I hydroxid sodný                         I  1310-73-2  I   1    I    2     I      I      I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I hydroxid vápenatý                      I  1305-62-0  I   1    I    4     I    I, R     I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-                                     I viz 2-furylmethanol                                      I
I hydroxymethylfurfural                  I                                                          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I chlor                                  I  7782-50-5  I  0,5   I   1,5    I      I      I  0,307   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I chloracetaldehyd                       I  107-20-0   I   1    I    3     I      I      I  0,214   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I chlorbenzen                            I  108-90-7   I   25   I    70    I             I  0,272   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-chlor-1,3-                           I  126-99-8   I   10   I    20    I   D, I, K   I  0,278   I
I butadien                               I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I chlordifluormethan                     I   75-45-6   I  3600  I    -     I             I  0,119   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 1-chlor-2,4-                           I   97-00-7   I  0,5   I    1     I D, I, P, S  I  0,260   I
I dinitrobenzen                          I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 1-chlor-2,3-                           I  106-89-8   I   1    I    2     I D, I, K, S  I  0,373   I
I epoxypropan                            I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I chlorethan                             I   75-00-3   I  260   I   540    I             I  0,299   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-chlorethanol                         I  107-07-3   I   1    I    3     I      D      I  0,307   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I chlorethen                             I viz vinylchlorid                                         I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I chlorid amonný (dýmy)                  I 12125-02-9  I   5    I    10    I      I      I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I chlorid fosforečný                     I 10026-13-8  I   1    I    2     I     I,      I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I chlorid fosforitý                      I  7719-12-2  I   1    I    3     I     I,      I  0,175   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I chlorid vápenatý                       I 10043-52-4  I   2    I    4     I      I      I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I chlorid zinečnatý                      I  7646-85-7  I   1    I    2     I      I      I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I chlormethan                            I   74-87-3   I   42   I    80    I    D, P     I  0,477   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I chlormethoxymethan                     I viz chlormethylmethylether                               I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I chlormethylbenzen                      I viz alfa-chlortoluen                                     I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I chlormethylmethyle                     I  107-30-2   I 0,003  I  0,006   I    D, K     I  0,299   I
I ther                                   I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 1-chlor-4-                             I  100-00-5   I   1    I    2     I    D, P     I  0,153   I
I nitrobenzen                            I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I chloroform                             I viz trichlormethan                                       I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I chloropren                             I viz 2-chlor-1,3-butadien                                 I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I chlorované bifenyly                    I viz polychlorované bifenyly                              I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I chlorovodík                            I  7647-01-0  I   8    I    15    I      I      I  0,660   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 3-chlor-1-propen                       I  107-05-1   I   3    I    6     I      I      I  0,314   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I alfa-chlortoluen                       I  100-44-7   I   5    I    10    I    I, K     I  0,190   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I chlortrifluormethan                    I   75-72-9   I  4000  I   6000   I             I  0,230   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I chrom a nerozpustné sloučeniny chromu  I             I  0,5   I   1,5    I    I, V     I          I
I (II, III) jako Cr                      I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I chromu (VI) sloučeniny, jako Cr        I             I 0,005  I   0,01   I B, I, K, M, I          I
I                                        I             I        I          I   P, S, V   I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2,2-                                   I viz diethanolamin                                        I
I iminobis(ethanol)                      I                                                          I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I isoamylalkohol                         I viz 3-methyl-1-butanol                                   I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I 1,3-                                   I viz ftalanhydrid                                         I
I isobenzofurandion                      I                                                          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I isofluran                              I 26675-46-7  I   15   I    30    I             I  0,130   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I isopentan                              I viz pentan a isopentan                                   I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I isopentylacetát                        I viz pentylacetáty                                        I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I isophoron                              I   78-59-1   I   5    I    10    I      I      I  0,174   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I isopropanol                            I viz 2-propanol                                           I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-                                     I  109-59-1   I   50   I   100    I      I      I  0,231   I
I isopropoxyethanol                      I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-                                     I 19234-20-9  I   65   I   130    I    I, P     I  0,165   I
I isopropoxyethylacetát                  I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I isopropylacetát                        I  108-21-4   I  800   I   1000   I      I      I  0,236   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I isopropylamin                          I   75-31-0   I   10   I    20    I      I      I  0,407   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I izopropylalkohol                       I viz 2-propanol                                           I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I isopropylbenzen                        I viz kumen                                                I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I isopropylglykol                        I viz 2-isopropoxyethanol                                  I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I jod                                    I  7553-56-2  I  0,1   I    1     I      I      I  0,095   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I jodmethan                              I   74-88-4   I   2    I    8     I    D, I     I  0,170   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
 
I kadmium a jeho anorganické sloučeniny, I             I 0,004  I  0,008   I  B, D, K,   I          I
I jako Cd                                I             I 0,002  I          I    P, V     I          I
I                                        I             I   mg   I          I             I          I
I                                        I             I  Cd/g  I  0,008   I  B, D, K,   I          I
I                                        I             I  krea- I          I    P, R     I          I
I                                        I             I tininu I          I             I          I
I                                        I             I v moči I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I

I kalafuna - prach, dým                  I  8050-09-7  I   1    I          I    S, V     I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I epsilon-kaprolaktam                    I  105-60-2   I   1    I    3     I      I      I          I
I (prach)                                I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I epsilon-kaprolaktam                    I  105-60-2   I   10   I    40    I      I      I  0,213   I
I (páry)                                 I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I karbonitril                            I viz kyanamid                                             I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I karbonylchlorid                        I   75-44-5   I  0,08  I   0,4    I      I      I  0,243   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I keten                                  I  463-51-4   I   1    I    2     I      I      I  0,572   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I kobalt a jeho sloučeniny, jako Co      I      -      I  0,05  I   0,1    I S, V, K, T, I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I kresol (směs isomerů                   I  1319-77-3  I   20   I    40    I    D, I     I  0,223   I
I a isomery)                             I   95-48-7   I        I          I             I          I
I o-kresol                               I  108-39-4   I        I          I             I          I
I m-kresol                               I  106-44-5   I        I          I             I          I
I p-kresol                               I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I krotonaldehyd                          I viz 2-butenal                                            I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I kumen                                  I   98-82-8   I   50   I   250    I      D      I  0,200   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I kyanamid                               I  420-04-2   I   1    I    5     I   D, I, S   I  0,572   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I kyanidy, jako CN-                      I   57-12-5   I   1    I    5     I      D      I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I kyanovodík jako CN-                    I   74-90-8   I   1    I    5     I      D      I  0,890   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I kyselina akrylová                      I   79-10-7   I   29   I  59 (6)  I             I  0,334   I
I                                        I             I        I (1 min)  I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I kyselina dusičná                       I  7697-37-2  I   1    I   2,5    I      I      I  0,382   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I kyselina ethanová                      I viz kyselina octová                                      I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I kyselina ethandiová                    I viz kyselina šťavelová                                   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I kyselina fosforečná                    I  7664-38-2  I   1    I    2     I      I      I  0,246   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I kyselina chloristá                     I  7601-90-3  I   1    I    2     I      I      I  0,240   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I kyselina methanová                     I viz kyselina mravenčí                                    I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I kyselina mravenčí                      I   64-18-6   I   9    I    18    I      I      I  0,523   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I kyselina octová                        I   64-19-7   I   25   I    50    I      I      I  0,401   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I kyselina peroxyoctová                  I   79-21-0   I  0,6   I   1,2    I      I      I  0,316   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I kyselina pikrová                       I   88-89-1   I  0,1   I   0,5    I   D, I, S   I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I kyselina propanová                     I viz kyselina propionová                                  I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I kyselina propionová                    I   79-09-4   I   30   I    60    I      I      I  0,325   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I kyselina sírová (mlha koncentrované    I  7664-93-9  I  0,05  I          I      I      I          I
I kyseliny)(1),(2)                       I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I kyselina sírová, jako SO3(1),(2)       I  7664-93-9  I   1    I    2     I      I      I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I kyselina šťavelová                     I  144-62-7   I   1    I    5     I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I maleinanhydrid                         I  108-31-6   I   1    I    2     I    I, S     I  0,245   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I mangan a jeho anorganické sloučeniny,  I             I  0,2   I   0,4    I      V      I          I
I jako Mn                                I             I  0,05  I   0,1    I      R      I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I měď (prach)                            I  7440-50-8  I   1    I    2     I      V      I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I měď (dýmy)                             I  7440-50-8  I  0,1   I   0,2    I      R      I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I mesitylen                              I viz 1,3,5-trimethylbenzen                                I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I methanal                               I viz formaldehyd                                          I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I methanamin                             I viz methylamin                                           I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I methanol                               I   67-56-1   I  250   I   1000   I    D, B     I  0,751   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 3-methoxy-n-butylacetát                I  4435-53-4  I  100   I   200    I             I  0,165   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-methoxyethanol                       I  109-86-4   I   3    I    6     I    D, T     I  0,316   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-(2-                                  I  111-77-3   I   50   I   100    I      D      I  0,200   I
I methoxyethoxy)ethanol                  I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-                                     I  110-49-6   I   5    I    10    I    D, T     I  0,204   I
I methoxyethylacetát                     I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 3-methoxy-3-methylbutanol              I 56539-66-3  I  100   I   200    I      I      I  0,204   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-methoxy-1-methylethylacetát          I  108-65-6   I  270   I   550    I    D, I     I  0,182   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-methoxy-2-methylpropan               I viz terc-butylmethylether                                I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 1-methoxy-2-propanol                   I  107-98-2   I  270   I   550    I      D      I  0,267   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-methoxy-1-propylacetát               I 70657-70-4  I  270   I   550    I    D, T     I  0,182   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I (2-                                    I 34590-94-8  I  270   I   550    I      D      I  0,162   I
I methoxymethyletho xy)-propanol (směs   I 20324-32-7  I        I          I             I          I
I isomerů)                               I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I methylacetát                           I   79-20-9   I  600   I   800    I      I      I  0,325   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I methylakrylát                          I   96-33-3   I   18   I    36    I    I, S     I  0,279   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I methylalkohol                          I viz methanol                                             I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I methylamin                             I   74-89-5   I   10   I    20    I      I      I  0,775   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 4-methylanilin                         I viz p-toluidin                                           I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I N-methylanilin                         I  100-61-8   I   2    I    4     I     D,      I  0,225   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I methylbenzen                           I viz toluen                                               I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I N-                                     I viz N-methylanilin                                       I
I methylbenzenamin                       I                                                          I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I methylbromid                           I viz brommethan                                           I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I 2-methyl-1-butanol                     I viz pentanol                                             I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I 1-methylbutylacetát                    I viz pentylacetát                                         I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I methylcelosolv                         I viz 2-methoxyethanol                                     I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I methylcelosolvacetát                   I viz 2-methoxyethylacetát                                 I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I methylcyklohexan                       I  108-87-2   I  1500  I   2000   I      I      I  0,245   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I methylcyklohexanol, směs isomerů       I 25639-42-3  I  200   I   400    I             I  0,211   I
I 1-methylcyklohexanol                   I  590-67-0   I        I          I             I          I
I 2-methylcyklohexanol, směs isomerů     I  583-59-5   I        I          I             I          I
I 3-methylcyklohexanol, směs isomerů     I             I        I          I             I          I
I 4-methylcyklohexanol, směs isomerů     I  7443-52-9  I        I          I             I          I
I                                        I  591-23-1   I        I          I             I          I
I                                        I             I        I          I             I          I
I                                        I  589-91-3   I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-methylcyklohexanon                   I  583-60-8   I  150   I   300    I      D      I  0,215   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I methyldinitrobenzen                    I viz dinitrotoluen                                        I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I 2-methyl-4,6-                          I viz 4,6-dinitro-o-kresol                                 I
I dinitrofenol                           I                                                          I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I 1,1'-methylenbis(4-isokyanatobenzen)   I viz difenylmethan-4,4'-diisokyanát                       I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I 4,4'-methylen-bis-                     I viz 2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianilin                 I
I (2-chloranilin)                        I                                                          I
I (MOCA)                                 I                                                          I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I 4,4'-                                  I viz 4,4'-diamino-difenylmethan                           I
I methylendianilin                       I                                                          I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I methylenchlorid                        I viz dichlormethan                                        I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I methylester 2-                         I viz methylmetakrylát                                     I
I methyl-2-propenové                     I                                                          I
I kyseliny                               I                                                          I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I methylethylketon                       I viz 2-butanon                                            I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I methylformiát                          I  107-31-3   I  125   I   250    I      D      I  0,401   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 5-methyl-3-heptanon                    I  541-85-5   I   50   I   100    I      I      I  0,188   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 5-methyl-2-hexanon                     I  110-12-3   I   95   I   200    I             I  0,211   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I methylhydrazin                         I   60-34-4   I  0,02  I   0,04   I   I, K, S   I  0,522   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I methylchlorid                          I viz chlormethan                                          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I methylisokyanát                        I  624-83-9   I 0,025  I   0,05   I   D, I, S   I  0,422   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I methyljodid                            I viz jodmethan                                            I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I methylkyanid                           I viz acetonitril                                          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I methylmetakrylát                       I   80-62-6   I   50   I   150    I    I, S     I  0,240   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I N-                                     I viz dimethylamin                                         I
I methylmethanamin                       I                                                          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 4-methyl-2-                            I  108-10-1   I   80   I   200    I    D, I     I  0,240   I
I pentanon                               I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 1-methyl-2- pyrrolidinon               I  872-50-4   I   40   I    80    I   D, I, T   I  0,243   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I minerální oleje                        I viz oleje minerální                                      I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I molybden                               I  7439-98-7  I   5    I    25    I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I molybdenu sloučeniny, jako Mo          I             I   5    I    25    I      I      I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I monochlormethylm                       I viz chlormethylmethylether                               I
I ethyleter                              I                                                          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I morfolin                               I  110-91-8   I   35   I    70    I      I      I  0,276   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I nafta solventní                        I             I  200   I   1000   I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I naftalen                               I   91-20-3   I   50   I   100    I             I  0,188   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I neopentan                              I viz 2,2-dimethylpropan                                   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I nikl                                   I  7440-02-0  I  0,5   I    1     I   B, S, V   I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I niklu sloučeniny, jako Ni (s výjimkou  I             I  0,05  I   0,25   I   B, S, V   I          I
I nikltetrakarbonylu)                    I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I nikltetrakarbonyl                      I 13463-39-3  I  0,01  I   0,02   I   D, I, T   I  0,141   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I nikotin                                I   54-11-5   I  0,5   I   2,5    I      D      I  0,148   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I nitrobenzen                            I   98-95-3   I   1    I    2     I B, D, P, T  I  0,195   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I nitroethan                             I   79-24-3   I   62   I   312    I      D      I  0,321   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I nitroglycerin                          I viz glyceroltrinitrát                                    I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I nitroglykol                            I viz ethylenglykoldinitrát                                I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I p-nitrochlorbenzen                     I viz 1-chlor-4-nitrobenzen                                I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-nitropropan                          I   79-46-9   I   18   I          I      K      I  0,270   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I nitrotoluen směs isomerů a isomery     I  1321-12-6  I   10   I    20    I   D, K, M   I  0,175   I
I 2-nitrotoluen                          I   88-72-2   I        I          I             I          I
I 3-nitrotoluen                          I   99-08-1   I        I          I             I          I
I 4-nitrotoluen                          I   99-99-0   I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I oleje minerální (aerosol)              I             I   5    I    10    I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I olovo                                  I  7439-92-1  I  0,05  I   0,2    I  B, T (4)   I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I olova sloučeniny, jako Pb              I             I  0,05  I   0,2    I  B, T (4)   I          I
I (kromě alkylsloučenin)                 I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 1,1'-oxybis(benzen)                    I viz difenylether                                         I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I 1,1'-oxybis(ethan)                     I viz diethylether                                         I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I oxalonitril                            I  460-19-5   I   2    I    6     I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I oxid antimonitý, jako Sb               I  1309-64-4  I  0,1   I   0,2    I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
 
I oxid dusičitý mimo hlubinnou těžbu a   I 10102-44-0  I  0,96  I   1,91   I      I      I  0,523   I
I ražení tunelů                          I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I oxid dusičitý při hlubinné těžbě a     I 10102-44-0  I   2    I    3     I      I      I  0,523   I
I ražení tunelů                          I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I oxid dusnatý mimo hlubinnou těžbu a    I 10102-43-9  I  2,5   I    5     I      I      I  0,802   I
I ražení tunelů                          I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I oxid dusnatý při hlubinné těžbě a      I 10102-43-9  I   10   I    15    I      I      I  0,802   I
I ražení tunelů                          I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I

I oxid dusný                             I 10024-97-2  I  180   I   360    I             I  0,547   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I oxid fosforečný                        I  1314-56-3  I   1    I    2     I      I      I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I oxid hořečnatý                         I  1309-48-4  I   5    I    10    I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I oxid osmičelý, jako Os                 I 20816-12-0  I 0,002  I  0,004   I      I      I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I oxid sírový                            I  7446-11-9  I   1    I    2     I      I      I  0,301   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I oxid siřičitý                          I  7446-09-5  I  1,3   I   2,7    I      I      I  0,376   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
 
I oxid uhelnatý mimo hlubinnou těžbu a   I  630-08-0   I   23   I   117    I   B, P, T   I  0,859   I
I ražení tunelů                          I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I oxid uhelnatý                          I  630-08-0   I   30   I   150    I   B, P, T   I  0,859   I
I při hlubinné těžbě a ražení tunelů     I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I

I oxid uhličitý                          I  124-38-9   I  9000  I  45000   I             I  0,547   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I oxid vanadičný (prach, dýmy)           I  1314-62-1  I  0,05  I   0,1    I    I, P     I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I oxid vápenatý                          I  1305-78-8  I   1    I    4     I    l, R     I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I oxid zinečnatý, jako Zn                I  1314-13-2  I   2    I    5     I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I oxiran                                 I viz ethylenoxid                                          I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I 1,1'-oxybis(2-                         I viz bis(2-chlorethyl)ether                               I
I chloroethan)                           I                                                          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I oxychlorid                             I 10025-87-3  I  0,06  I   0,12   I    I, P     I  0,157   I
I fosforečný                             I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I ozon                                   I 10028-15-6  I  0,1   I   0,2    I             I  0,501   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I pentafluorethan                        I  354-33-6   I  5000  I    -     I             I  0,200   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I pentachlorfenol                        I   87-86-5   I  0,5   I   1,5    I   B, D, I   I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I pentakarbonyl železa, jako Fe          I 13463-40-6  I  0,2   I   0,5    I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I pentan a isopentan                     I  109-66-0   I  3000  I 4500 (3) I             I  0,333   I
I                                        I   78-78-4   I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 1,5-pentandial                         I  111-30-8   I  0,2   I   0,4    I    I, S     I  0,240   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I pentanol                               I 30899-19-5  I  300   I   600    I      I      I  0,273   I
I všechny isomery a směsi isomerů (s     I             I        I          I             I          I
I výjimkou 3-methyl- 1-butanolu)         I             I        I          I             I          I
I 1-pentanol                             I             I        I          I             I          I
I 2-pentanol                             I             I        I          I             I          I
I 3-pentanol                             I 94624-12-1  I        I          I             I          I
I 2-methyl-1 -butanol                    I   71-41-0   I        I          I             I          I
I 3 -methyl-2-butanol                    I  6032-29-7  I        I          I             I          I
I 2-methyl-2-butanol                     I  584-02-1   I        I          I             I          I
I 2,2-dimethyl-1-propanol                I  137-32-6   I        I          I             I          I
I                                        I  598-75-4   I        I          I             I          I
I                                        I   75-85-4   I        I          I             I          I
I                                        I   75-84-3   I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 3-methyl-1-butanol                     I  123-51-3   I   18   I    37    I      I      I  0,273   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I pentylacetát všechny isomery           I             I  270   I   540    I             I  0,185   I
I a směsi isomerů                        I             I        I          I             I          I
I 2(nebo 3)-                             I             I        I          I             I          I
I methylbutyl-acetát                     I 84145-37-9  I        I          I             I          I
I 1-pentylacetát                         I  628-63-7   I        I          I             I          I
I isopentylacetát                        I  123-92-2   I        I          I             I          I
I 2-methylbutylacetát                    I  624-41-9   I        I          I             I          I
I 3-pentylacetát                         I  620-11-1   I        I          I             I          I
I pentylacetát, terc.                    I  625-16-1   I        I          I             I          I
I 1-methylbutylacetát                    I  626-38-0   I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I pentylester kyseliny octové            I viz pentylacetát                                         I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I perchlorethylen                        I viz tetrachlorethylen                                    I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I peroxid vodíku                         I  7722-84-1  I   1    I    2     I      I      I  0,707   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I piperazin                              I  110-85-0   I  0,1   I   0,3    I    I, S     I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I platina (kov) a nerozpustné sloučeniny I  7440-06-4  I  0,5   I    1     I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I platiny rozpustné sloučeniny (jako Pt) I             I 0,001  I  0,002   I    I, S     I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I polychlorované bifenyly (technické)    I  1336-36-3  I  0,5   I    1     I    B, D     I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-propanamin                           I viz isopropylamin                                        I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I propan-butan                           I 68476-85-7  I  1800  I 4000 (3) I    K, M     I          I
I (LPG)                                  I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I n-propanol                             I   71-23-8   I  500   I   1000   I      I      I  0,400   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 1-propanol                             I viz n-propanol                                           I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-propanol                             I   67-63-0   I  500   I   1000   I      I      I  0,400   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-propanon                             I viz aceton                                               I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I 1,2,3-                                 I viz glyceroltrinitrát                                    I
I propantrioltrinitrát                   I                                                          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-propenal                             I  107-02-8   I  0,05  I   0,12   I      I      I  0,429   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-propen-1-ol                          I  107-18-6   I   4    I    10    I    D, I     I  0,414   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2-propennitril                         I  107-13-1   I   2    I    6     I D, I, K, S  I  0,453   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I (beta-propiolakton                     I   57-57-8   I   1    I    2     I    I, K     I  0,334   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I n-propylacetát                         I  109-60-4   I  800   I   1000   I      I      I  0,236   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I n-propylalkohol                        I viz n-propanol                                           I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I propylenoxid                           I   75-56-9   I  2,4   I    5     I D, I, K, M, I  0,414   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I pseudokumen                            I viz 1,2,4-trimethylbenzen                                I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I pyrethrum (vyčištěné od                I  8003-34-7  I   1    I    2     I   D, I, S   I          I
I senzibilizujících laktonů)             I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I pyridin                                I  110-86-1   I   5    I    10    I      D      I  0,304   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I resorcin                               I viz 1,3 -dihydroxybenzen                                 I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I rtuť                                   I  7439-97-6  I  0,02  I   0,15   I B, D, T (5) I  0,120   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I rtuti (dvojmocné) anorganické          I             I  0,02  I   0,15   I B, D, T (5) I          I
I sloučeniny, včetně oxidu rtuťnatého a  I             I        I          I             I          I
I chloridu rtuťnatého jako Hg            I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I rtuti alkyl- sloučeniny, jako Hg       I             I  0,01  I   0,03   I B, D, T (5) I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I selan                                  I viz selenovodík                                          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I selen                                  I  7782-49-2  I  0,1   I   0,2    I      D      I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I selenu sloučeniny, jako Se (kromě      I             I  0,1   I   0,2    I             I          I
I selenovodíku)                          I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I selenovodík                            I  7783-07-5  I  0,07  I   0,17   I    P, I     I  0,297   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I sevofluran                             I 28523-86-6  I   15   I    30    I             I  0,120   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I sirník fosforečný                      I viz sulfid fosforečný                                    I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I sirouhlík                              I   75-15-0   I   10   I    20    I   B, D, I   I  0,316   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I sirovodík                              I  7783-06-4  I   7    I    14    I             I  0,706   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I solventní nafta                        I viz nafta solventní                                      I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I stříbro                                I  7440-22-4  I  0,1   I   0,3    I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I stříbra rozpustné sloučeniny, jako Ag  I             I  0,01  I   0,03   I      V      I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I styren                                 I  100-42-5   I  100   I   400    I   B, I, P   I  0,231   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I sulfan                                 I viz sirovodík                                            I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I sulfid fosforečný                      I  1314-80-3  I   1    I    2     I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I sulfotep (ISO)                         I  3689-24-5  I  0,1   I   0,2    I      D      I  0,075   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I tellur a jeho sloučeniny, jako Te      I 13494-80-9  I  0,1   I   0,5    I      V      I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I terfenyl, hydrogenovaný                I 61788-32-7  I   19   I    48    I             I  0,101   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I terpentýn - páry                       I  8006-64-2  I  300   I   800    I    I, S     I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I tetraethylester kyseliny křemičité     I viz tetraethylsilikát                                    I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I tetraethylolovo, jako Pb               I   78-00-2   I  0,05  I   0,1    I B, D, T (4) I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I tetraethylsilikát                      I   78-10-4   I   44   I   176    I      I      I  0,115   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I tetraethoxysilan                       I viz tetraethylsilikát                                    I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I O,O,O',O'-                             I viz sulfotep (ISO)                                       I
I tetraethyl-                            I                                                          I
I dithiopyrofosfát                       I                                                          I
I----------------------------------------I                                                          I
I O,O,O',O'-                             I                                                          I
I tetraethyldifosforodithiolát           I                                                          I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I tetrafosfor                            I viz fosfor (bílý, žlutý)                                 I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I tetrahydrofuran                        I  109-99-9   I  150   I   300    I    D, I     I  0,334   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I tetrahydro-1,4-                        I viz morfolin                                             I
I oxazin                                 I                                                          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I tetrachlorethen                        I  127-18-4   I  138   I   275    I      D      I  0,145   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I tetrachlorethylen                      I viz tetrachlorethen                                      I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I tetrachlormethan                       I   56-23-5   I  6,4   I    32    I    D, P     I  0,159   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I tetrakarbonyl niklu                    I viz nikltetrakarbonyl                                    I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I tetramethylolovo, jako Pb              I   75-74-1   I  0,05  I   0,1    I   B, D, T   I          I
I                                        I             I        I          I     (4)     I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I thallium                               I  7440-28-0  I  0,1   I   0,5    I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I thallia sloučeniny rozpustné, jako TI  I             I  0,1   I   0,5    I      D      I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I toluen                                 I  108-88-3   I  192   I   384    I   B, D, I   I  0,261   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I m-toluidin                             I  108-44-1   I   5    I    10    I    D, I     I  0,225   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I o-toluidin                             I   95-53-4   I  0,1   I   0,5    I   D, I, K   I  0,225   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I p-toluidin                             I  106-49-0   I  4,46  I   8,92   I   D, I, S   I  0,225   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2,4-                                   I  584-84-9   I  0,05  I   0,1    I    I, S     I  0,138   I
I toluylendiisokyanát                    I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2,6-                                   I   91-08-7   I  0,05  I   0,1    I    I, S     I  0,138   I
I toluylendiisokyanát                    I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I triethanolamin                         I  102-71-6   I   5    I    10    I    D, I     I  0,161   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I triethylamin                           I  121-44-8   I   8    I    12    I    D, I     I  0,238   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I trifluorbrommethan                     I   75-63-8   I  4000  I   6000   I             I  0,162   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 1,2,4-                                 I  120-82-1   I   15   I    35    I    D, I     I  0,133   I
I trichlorbenzen                         I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 1,1,1-trichlorethan                    I   71-55-6   I  500   I   1000   I             I  0,180   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 1,1,2-trichlorethan                    I   79-00-5   I   50   I   100    I      D      I  0,180   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I trichlorethen                          I   79-01-6   I   55   I   164    I B, D, I, K  I  0,183   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I trichlorethylen                        I viz trichlorethen                                        I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I trichlorfluormethan                    I   75-69-4   I  3000  I   4500   I             I  0,175   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I trichlorid-oxid                        I viz oxychlorid fosforečný                                I
I fosforečný                             I                                                          I
I----------------------------------------I----------------------------------------------------------I
I trichlorid fosforylu                   I viz oxychlorid fosforečný                                I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I trichlormethan                         I   67-66-3   I   10   I    20    I    D, I     I  0,202   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I trimethylamin                          I   75-50-3   I  4,9   I   12,5   I      I      I  0,407   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 1,2,3-                                 I  526-73-8   I  100   I   250    I      I      I  0,200   I
I trimethylbenzen                        I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 1,2,4-                                 I   95-63-6   I  100   I   250    I      I      I  0,200   I
I trimethylbenzen                        I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 1,3,5-                                 I  108-67-8   I  100   I   250    I      I      I  0,200   I
I trimethylbenzen                        I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2,4,6-trinitrofenol                    I viz kyselina pikrová                                     I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2,4,6-trinitrotoluen                   I  118-96-7   I  0,3   I   0,5    I      D      I  0,106   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I uhličitany a hydrogenuhličitany sodný  I             I   5    I    10    I    I, V     I          I
I a draselný                             I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I vanad (prach) a anorganické sloučeniny I  7440-62-2  I  0,05  I   0,15   I      V      I          I
I jako V                                 I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I vinylacetát                            I  108-05-4   I   18   I    36    I             I  0,279   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I vinylbenzen                            I viz styren                                               I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I vinylchlorid                           I   75-01-4   I  2,6   I    5     I      K      I  0,385   I
I monomer                                I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I vinylidenchlorid                       I viz 1,1-dichlorethen                                     I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I xylen technická směs isomerů a všechny I  1330-20-7  I  200   I   400    I   B, D, I   I  0,227   I
I isomery                                I             I        I          I             I          I
I o-xylen                                I             I        I          I             I          I
I p-xylen                                I   95-47-6   I        I          I             I          I
I m-xylen                                I  106-42-3   I        I          I             I          I
I                                        I  108-38-3   I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I 2,4-xylidin                            I   95-68-1   I   5    I    10    I    D, P     I  0,199   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I xylidin (směs isomerů)                 I  1300-73-8  I   10   I    20    I     D,      I  0,199   I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I směsi polycyklických aromatických      I             I        I          I      D      I          I
I uhlovodíků, především ty, které        I             I        I          I             I          I
I obsahují benzo[a]pyren                 I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I minerální oleje, které byly předtím    I             I        I          I      D      I          I
I použity ve spalovacích motorech k      I             I        I          I             I          I
I lubrikaci a chlazení pohybujících se   I             I        I          I             I          I
I částí v motoru                         I             I        I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I
I emise výfukových plynů ze vznětových   I             I  0,05  I          I             I          I
I motorů                                 I             I   (7)  I          I             I          I
I----------------------------------------I-------------I--------I----------I-------------I----------I

Vysvětlivky k tabulce:
PEL - přípustný expoziční limit.
NPK-P - nejvyšší přípustná koncentrace.
Číslo CAS - registrační číslo používané v Chemical Abstracts Service.

(1) Při výběru vhodné metody kontroly expozice by se mělo přihlédnout k možným
    omezením a interferencím, k nimž může dojít za přítomnosti jiných
    sloučenin síry.
(2) Mlha je definována jako torakální frakce.
(3) Je brán zřetel na fyzikálně-chemické vlastnosti (například výbušnost).
(4) Pro hodnocení expozice u olova je rozhodující výsledek vyšetření
    plumbémie.
(5) Při kontrole expozice rtuti a anorganickým sloučeninám dvojmocné rtuti se
    přihlíží k příslušným biologickým expozičním testům, které doplňují směrné
    limitní hodnoty expozice na pracovišti.
(6) Limitní hodnota krátkodobé expozice ve vztahu k referenčnímu období.
(7) Měřeno jako elementární uhlík.

Vysvětlivky ke sloupci "Poznámky" v tabulce:
B - u látky je zaveden biologický expoziční test (BET) v moči nebo krvi.
D - při expozici se významně uplatňuje pronikání faktoru kůží.
I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži.
K - karcinogen kategorie 1A a 1B (s větou H350, H350i).
M - mutagen v zárodečných buňkách kategorie 1A a 1B (s větou H340).
P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky (s větou H372, H373).
R - respirabilní frakce aerosolu.
S - látka má senzibilizující účinek (s větou H317, H334).
T - toxický pro reprodukci kategorie 1A a 1B (s větou H360 včetně příslušných
    kódů).
V - vdechovatelná frakce aerosolu.

Vysvětlivka ke sloupci tabulky "Přepočet na ppm" v tabulce:

Přepočet z údaje o hmotnostní koncentraci v mg.m-3 na údaj o objemové
koncentraci v ppm (parts per million - počet objemových jednotek plynu
v miliónu objemových jednotek vzduchu) platí za podmínky teploty 20 °C a tlaku
101,3 kPa.

Pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity:
 1. výroba auraminu,
 2. práce spojené s expozicí polycyklickým aromatickým uhlovodíkům přítomným
    v uhelných sazích, dehtu, smole,
 3. práce spojené s expozicí prachům, dýmům a kapalným aerosolům vznikajícím
    při pražení a elektrolytické rafinaci kuproniklových rud,
 4. silně kyselé procesy při výrobě isopropanolu,
 5. práce spojená s expozicí prachu tvrdých dřev, při kterých jsou
    překračovány přípustné limity,
 6. práce zahrnující expozici respirabilnímu prachu krystalického oxidu
    křemičitého vznikajícího během pracovního procesu,
 7. zpracování nebo opracování výrobků a směsí obsahujících azbest, jestliže
    při těchto pracích expozice azbestu převyšuje hodnotu 0,1 respirabilní
    vlákno/cm3,
 8. práce zahrnující expozici minerálním olejům, které byly předtím použity ve
    spalovacích motorech k lubrikaci a chlazení pohybujících se částí
    v motoru, prostřednictvím kožní absorpce,
 9. práce zahrnující expozici emisím výfukových plynů ze vznětových motorů,
10. práce s cytostatiky, výroba a některé práce s imunosupresivy, antibiotiky,
    hormony apod. jsou-li zařazeny do kategorie třetí nebo čtvrté vyhodnocené
    jako rizikové z hlediska možných pozdních účinků na zdraví podle zákona
    o ochraně veřejného zdraví,
11. koksárenské a koksochemické zpracování černého uhlí a přímé zpracování
    černouhelného dehtu a smoly, vysokotlaké a nízkotlaké zplyňování uhlí
    včetně jeho meziproduktů, zpracování primárních meziproduktů a vedlejších
    produktů, např. chlazení a čištění surového plynu, zpracování fenolových
    vod, hnědouhelného dehtu a expedice vedlejších produktů.
 
ČÁST B 

Postup při stanovení přípustného expozičního limitu směsi chemických látek 

	Postup při stanovení přípustného expozičního limitu (PEL) směsi chemických látek se stanoví podle následujících zásad: 
 
	1. Jde-li o 2 nebo více látek, které působí na týž orgánový systém, předpokládá se, že působí aditivně (účinek se sčítá), pokud nejsou vědecky podložené informace o opaku. Součet poměrů jejich naměřených koncentrací k jejich PEL nebo NPK-P nesmí přesahovat 1. Výpočet se provádí podle vzorce: 

  k1      k2             kn
 ---- +  ----  + ... +  ----    < =  1
 PEL1    PEL2           PELn

  k1        k2               kn
 ------ +  ------  + ... +  ------    < =  1
 NPK-P1    NPK-P2           NPK-Pn

kde
 k1, k2  až  kn  -  jsou naměřené koncentrace jednotlivých látek
 PEL1, PEL2  až  PELn  -  jsou stanovené hodnoty PEL jednotlivých látek
 NPK-P1, NPK2 až  NPK-Pn - jsou stanovené hodnoty NPK-P jednotlivých látek.
 
	2. Vzorec pro výpočet hodnoty NPK-P se používá u látek s výrazným akutním účinkem, například dráždivým nebo narkotickým. 
 
	3. Pokud nelze aditivní účinek jednotlivých látek předpokládat, koncentrace žádné složky směsi nesmí překračovat její NPK-P ani PEL. 
 
Postup stanovení PEL při vyšší plicní ventilaci 
 
	1. Před úpravou PEL při vyšší plicní ventilaci se zjišťuje 
 
a) o kolik je při práci překročena hodnota plicní ventilace 20 litrů/min, 
 
b) zda jde o práci nepřetržitou nebo přerušovanou, 
 
c) zdravotní stav skupiny zaměstnanců, kteří budou těžkou fyzickou práci vykonávat, 
 
d) zda se práce provádí současně za nevyhovujících mikroklimatických podmínek. 
 
	2. Pro stanovení úprav PEL platí, že 
 
a) 20 litrům minutové ventilace a 100 % hodnotě PEL, odpovídají průměrné minutové výkony 11,7 kJ/min (195,0 W) - netto, 40 litrům minutové ventilace a 50 % hodnotě PEL, odpovídají průměrné minutové výkony 26,4 kJ/min (440,0 W) - netto, 
 
b) při hodnotě plicní ventilace 40 litrů za minutu odpovídá hodnota PEL 50 % hodnoty PEL platného pro plicní ventilaci 20 litrů za minutu; pro plicní ventilace mezi 20 a 40 litry za minutu se určí podíl PEL lineární interpolací. 
 
Postup stanovení PEL pro delší než osmihodinovou směnu 
 
	1. Před úpravou PEL pro delší než osmihodinovou směnu se zjišťuje 
 
a) o kolik hodin je pracovní doba prodloužena, 
 
b) charakter působení chemické látky na lidský organismus, 
 
c) zdravotní stav skupiny zaměstnanců, kteří mají pracovat déle než 8 hodin denně, 
 
d) zda se současně vyskytuje více škodlivin, nebo se práce provádí za nepříznivých mikroklimatických podmínek, nebo jde o těžkou fyzickou práci a další okolnosti, které mohou míru rizika ovlivňovat. 
 
	2. V případech, kdy se nevyskytují faktory, které negativně ovlivňují míru rizika, se upraví PEL takto: 
 
a) pokud jsou delší směny odděleny volnými dny nebo osmihodinovými směnami 

                    8 * PEL
            PELt =  -------
                       t
 
b) pokud je týdenní pracovní doba delší než 40 hodin při dodržení maximálně 8 hodinových expozic za směnu: 

                    PEL * 40
            PELt =  --------
                       T
 
c) pokud následují dny s delší směnou bezprostředně za sebou 

                    8 * PEL * (24-t)
            PELt =  ----------------
                         16 * t
 
	PEL t - je nová hodnota PEL pro jiné doby expozice 
 
	t - je doba expozice v hodinách za pracovní dobu 
 
	T - celkový počet hodin v expozici za týdenní pracovní dobu. 
 
Příloha 3 

Prach, jeho hygienické limity a postup jejich stanovení 

ČÁST A 

Seznamy prachů a jejich přípustné expoziční limity 

	1. Přípustný expoziční limit pro celkovou koncentraci (vdechovatelnou frakci) prachu se označuje PELc a pro respirabilní frakci prachu PELr. Vdechovatelnou frakcí prachu se rozumí soubor částic polétavého prachu, které mohou být vdechnuty nosem nebo ústy. Respirabilní frakcí se rozumí hmotnostní frakce vdechnutých částic, které pronikají do té části dýchacích cest, kde není řasinkový epitel, a do plicních sklípků podle české technické normy ČSN EN 1540 Expozice pracoviště - Terminologie. 
 
	2. Přípustný expoziční limit směsi prachů (PELs) s různými přípustnými expozičními limity se stanoví výpočtem z přípustného expozičního limitu jednotlivých prachů podle vzorce: 
 
	Obrázek 41-2020.jpg

 Plná velikost obrázku 
 
	kde
 
	PEL s je PEL směsi, 
 
	PEL 1 až PELn je přípustný expoziční limit jednotlivých látek 1 až n, 
 
	% x1 až % xn je hmotnostní podíl jednotlivých látek 1 až n v procentech. 
 
	3. Pokud nelze hmotnostní podíl jednotlivých složek v polétavém prachu spolehlivě určit, stanoví se přípustný expoziční limit podle hodnoty platné pro látku s nejnižším přípustným expozičním limitem. 
 
	V případě, že nelze hmotnostní podíl jednotlivých složek v poletavém prachu spolehlivě určit, stanoví se PELs podle hodnoty platné pro látku s nejnižším přípustným expozičním limitem. 
 
	4. Pokud je v prachu obsažena fibrogenní složka, musí se stanovit vždy jeho respirabilní frakce a koncentrace fibrogenní složky. Jestliže respirabilní frakce obsahuje více než 1 % fibrogenní složky, nesmí její PELr překračovat hodnoty uvedené v tabulce č 1. Za dodržení přípustného expozičního limitu se pokládá stav, kdy jsou dodrženy jak PELr pro fibrogenní složku, tak i PELc pro daný druh prachu. 
 
	5. Pokud prach obsahuje méně než 1 % krystalického SiO2 a neobsahuje azbest, považuje se za prach s převážně nespecifickým účinkem. 
 
	6. Pro prach s převážně nespecifickým účinkem platí PELc = 10 mg.m-3. 
 
	7. Přípustný expoziční limit nepřihlíží k možným senzibilizujícím účinkům a případnému obsahu mikroorganismů v prachu. 

Tabulka č. 1 - Prachy s převážně fibrogenním účinkem a)
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I           Látka             I PEL pro respirabilní frakci I    PEL pro     I
I                             I       (PELr, mg.m-3)        I    celkovou    I
I                             I                             I  koncentraci   I
I                             I                             I (PELc, mg.m-3) I
I                             I-----------------------------I----------------I
I                             I        Fr = 100 % b)        I                I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I křemen                      I            0,1 e)           I       -        I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I kristobalit                 I             0,1             I       -        I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I tridymit                    I             0,1             I       -        I
I-----------------------------I-----------------------------I----------------I
I gama-oxid hlinitý           I             0,1             I       -        I
I-----------------------------I--------------I--------------I----------------I
I                             I Fr <= 5 % I Fr > 5 %  I                I
I-----------------------------I--------------I--------------I----------------I
I dinas                       I     2,0      I    10: Fr    I       10       I
I-----------------------------I--------------I--------------I----------------I
I grafit                      I     2,0      I    10: Fr    I       10       I
I-----------------------------I--------------I--------------I----------------I
I prach černouhelných dolů c) I     2,0      I    10: Fr    I       10       I
I-----------------------------I--------------I--------------I----------------I
I koks                        I     2,0      I    10: Fr    I       10       I
I-----------------------------I--------------I--------------I----------------I
I slída                       I     2,0      I    10: Fr    I       10       I
I-----------------------------I--------------I--------------I----------------I
I mastek d)                   I     2,0      I    10: Fr    I       10       I
I-----------------------------I--------------I--------------I----------------I
I ostatní křemičitany         I     2,0      I    10: Fr    I       10       I
I (s výjimkou azbestu)        I              I              I                I
I-----------------------------I--------------I--------------I----------------I
I šamot                       I     2,0      I    10: Fr    I       10       I
I-----------------------------I--------------I--------------I----------------I
I horninové prachy            I     2,0      I    10: Fr    I       10       I
I-----------------------------I--------------I--------------I----------------I
I slévárenský prach           I     2,0      I    10: Fr    I       10       I
I-----------------------------I--------------I--------------I----------------I
 
Vysvětlivky k tabulce č. 1:
a) Za fibrogenní se považuje prach, který obsahuje více než 1 % fibrogenní složky.
b) Fr je obsah fibrogenní složky v respirabilní frakci v procentech. Fibrogenní složka
   je křemen, kristobalit, tridymit nebo gama-oxid hlinitý.
c) Při stanovení nižšího přípustného expozičního limitu se postupuje podle zvláštního
   právního předpisu.
d) Za přítomnosti početní koncentrace respirabilních vláken (tzv. WHO vláken o rozměrech
   délky větší než 5 µm, průměru menším než 3 µm a poměru délky k průměru větším než
   3 : 1) v pracovním ovzduší, musí být dodržen přípustný expoziční limit pro azbest.
c) U chemické látky nelze vyloučit karcinogenní účinky.

Tabulka č. 2 - Prachy s možným fibrogenním účinkem
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I     I Chemická látka                                       I PELc (mg.m-3) I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I  1  I amorfní SiO2                                         I      4,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I  2  I svářečské dýmy a)                                    I      5,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
 
I  3  I svařování nebo plazmové řezání nebo podobné pracovní I     0,025     I
I     I postupy, při kterých vzniká dým s obsahem chromu     I               I
I     I (VI)                                                 I               I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I

I  4  I bentonit                                             I      6,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
 
Vysvětlivka k tabulce č. 2:
a) Platí pro pevné částice. Složení svářečských dýmů závisí na řadě činitelů zejména
   na svařovaném materiálu, materiálu, jímž se svařuje, svařovacím proudu. Tyto
   okolnosti musí být brány v úvahu při hodnocení expozice svářečským dýmem.
 
Tabulka č. 3 - Prachy s převážně nespecifickým účinkem
I------------------------------------------------------------I---------------I
I Chemická látka                                             I PELc (mg.m-3) I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I baryt                                                      I     10,0      I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I cement                                                     I     10,0      I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I čedič tavený                                               I     10,0      I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I dolomit                                                    I     10,0      I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I železo a jeho slitiny a)                                   I     10,0      I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I hliník a jeho oxidy (s výjimkou gama Al2O3)                I     10,0      I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I hnědé uhlí a lignit                                        I     10,0      I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I magnezit                                                   I     10,0      I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I ocelárenská struska                                        I     10,0      I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I ledek amonný                                               I     10,0      I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I oxidy železa                                               I     10,0      I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I popílek                                                    I     10,0      I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I prach z umělého brusiva (karborundum, elektrit)            I     10,0      I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I půdní prachy                                               I     10,0      I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I sádra                                                      I     10,0      I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I saze komínové                                              I      2,0      I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I siderit                                                    I     10,0      I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I škvára                                                     I     10,0      I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I vápenec, mramor                                            I     10,0      I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I vysokopecní struska                                        I     10,0      I
I------------------------------------------------------------I---------------I
I amorfní uhlík (Carbon Black)                               I     10,0      I
I------------------------------------------------------------I---------------I
 
Vysvětlivka k tabulce č. 3
a) Pokud slitiny železa obsahují vyšší podíl kovů, pro které jsou stanoveny přípustným
   expozičním limitem, posuzuje se prašnost i podle přípustného expozičního limitu
   těchto kovů. Za dodržení přípustného expozičního limitu se považuje stav, kdy je
   dodržen jak PELc pro slitinu železa, tak i přípustný expoziční limit pro jednotlivé
   kovy, rozhodující je přitom limit, jehož přípustný expoziční limit je nejnižší.
   Slitiny jiných kovů, než železa se posuzují po stránce prašnosti podle přípustného
   expozičního limitu jednotlivých kovů přítomných ve slitině, rozhodující je přitom
   ta složka slitiny, jejíž přípustný expoziční limit je nejnižší.

Tabulka č. 4 - Prachy s převážně dráždivým účinkem
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I     I Chemická látka                                       I PELc (mg.m-3) I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 1   I textilní prachy                                      I               I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 2   I bavlna                                               I      2,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 3   I len                                                  I      2,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 4   I konopí                                               I      2,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 5   I hedvábí                                              I      2,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 6   I syntetická vlákna textilní                           I      4,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 7   I sisal                                                I      6,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 8   I juta                                                 I      6,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 9   I živočišné prachy                                     I               I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 10  I peří                                                 I      4,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 11  I vlna                                                 I      6,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 12  I srst                                                 I      6,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 13  I ostatní živočišné prachy                             I      6,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 14  I rostlinné prachy                                     I               I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 15  I mouka                                                I      4,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 16  I tabák                                                I      4,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 17  I čaj                                                  I      4,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 18  I káva zelená                                          I      2,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 19  I koření                                               I      2,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 20  I prach obilní                                         I      6,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 21  I prach z                                              I               I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 22  I - toxických a výrazně senzibilizujících (exotických) I      1,0      I
I     I dřevin a)                                            I               I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
 
I 23  I - tvrdých (karcinogenních a senzibilizujících)       I      3,0      I
I     I dřevin b)                                            I               I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I

I 24  I - ostatních (nesenzibilizujících a nekarcinogenních) I      5,0      I
I     I dřevin                                               I               I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 25  I ostatní rostlinné prachy                             I      6,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 26  I jiné prachy s dráždivým účinkem                      I               I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 27  I prach dusičnanu sodného                              I      6,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 28  I prach z chromu                                       I      0,5      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 29  I prach fenolformaldehydových pryskyřic                I      5,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 30  I prach PVC                                            I      5,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 31  I prach z broušení pneumatik                           I      3,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 32  I prach epoxidových pryskyřic                          I      2,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 33  I prach papíru                                         I      6,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 34  I prach polyakrylátových pryskyřic                     I      5,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 35  I prach polyesterových pryskyřic                       I      5,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 36  I prach polyethylenu                                   I      5,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 37  I prach polypropylenu                                  I      5,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 38  I prach polymerních materiálů                          I      5,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 39  I prach polystyrenu                                    I      5,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 40  I prach siřičitanu vápenatého                          I      5,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 41  I prach sklolaminátů                                   I      5,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 42  I prach škrobu                                         I      4,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 43  I kyselina citrónová                                   I      4,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 44  I prach dřevotřískových a MDF desek                    I      5,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
I 45  I prach z laminátových/laminovaných OSB desek          I      5,0      I
I-----I------------------------------------------------------I---------------I
 
Tabulka č. 5 - Minerální vláknité prachy
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I Chemická látka                       I                 PEL                 I
I                                      I-------------------------------------I
I                                      I         početní koncentrace         I
I                                      I (počet respirabilních vláken / cm3) I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I azbestová vlákna všech azbestů       I                 0,1                 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I žáruvzdorná keramická vlákna a)      I                 0,3                 I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I umělá minerální vlákna               I                 1,0                 I
I (například čedičová, skleněná,       I                                     I
I strusková)                           I                                     I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I                                      I   hmotnostní koncentrace (mg.m-3)   I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
I umělá minerální vlákna b)            I                  4                  I
I (vlákna všech rozměrů)               I                                     I
I--------------------------------------I-------------------------------------I
 
Vysvětlivka k tabulce č. 5:
a) Splňují-li kritéria pro klasifikaci podle  § 16 odst. 1 písm. a).
b) Pro umělá minerální vlákna musí být dodrženy současně přípustné hodnoty
   početní i hmotnostní koncentrace.
 
ČÁST B 

Metoda odběru vzorků prachu obsahujícího azbest a jejich zpracování 

	1. Vzorky se odebírají v dýchací zóně zaměstnance, tj. uvnitř polokoule obepínající zpředu obličej o poloměru 300 mm, měřeném ze středu spojnice uší. 
 
	2. K odběru se používají membránové filtry (smíšené estery nebo dusičnany celulosy) o průměru 25 mm a o velikosti pórů od 0,8 do 1,2 µm s vytištěnými čtverci upevněné v otevřeném držáku filtru s cylindrickým nástavcem přesahujícím 33 až 44 mm rovinu filtru a vymezujícím kruhovou plochu o průměru nejméně 20 mm. Při odběru má nástavec směřovat dolů. 
 
	3. K odběru vzorků pracovního ovzduší se používá přenosné bateriové čerpadlo umístěné na opasku nebo v kapse zaměstnance. Průtok vzduchu se nastavuje na počátku odběru na 1 litr/min +/-5 % a má být udržován v rozmezí +/-10 % počáteční hodnoty průtoku v průběhu celé doby odběru a nemá kolísat. 
 
	4. Doba odběru se měří s tolerancí 2 %. 
 
	5. Optimální počet vláken na filtru má být mezi 100 až 400 vlákny/mm2. Po odběru se celý filtr nebo jeho část umístí na podložní sklíčko, zprůhlední za použití aceton-triacetinové metody a pokryje krycím sklíčkem. 
 
	6. Pro počítání vláken se používá binokulární mikroskop vybavený: 
 
6.1. osvětlením podle Koehlera, 
 
6.2 Abbeho nebo achromatickým fázově kontrastním kondenzorem a s nezávislým centrováním fázového prstence, 
 
6.3 pozitivním fázově kontrastním achromatickým objektivem zvětšujícím čtyřicetkrát s numerickou aperturou 0,65 až 0,70 s fázovou vrstvou v optické soustavě, případně zařízením pro vytvoření fázového kontrastu mimo rovinu objektivu. Absorpční koeficient absorpční destičky má být 65 až 85 %, 
 
6.4 kompenzačními okuláry zvětšujícími 12,5 krát; alespoň jeden z nich musí dovolovat vložení okulárního měřítka a musí být vybaven zaostřováním, 
 
6.5 Walton-Becketovým kruhovým měřítkem s kruhem vymezujícím při pracovním měření kruhové pole o průměru 100 µm +/- 2 µm. 
 
	7. Mikroskop musí být seřízen podle instrukcí výrobce a detekční limit kontrolován pomocí fázově kontrastní testovací destičky. Kontrola se provádí denně před zahájením práce. 
 
	8. Vzorky se odečítají podle následujících pravidel: 
 
8.1 počitatelné vlákno je jakékoliv vlákno, jehož délka je větší než 5µm, průměr menší než 3µm, poměr délky ku průměru minimálně 3 : 1, 
 
8.2 jakékoliv počitatelné vlákno, jehož oba konce jsou uvnitř gratikulární plochy se počítá jako jedno vlákno jakékoliv vlákno, jehož jen jeden konec je uvnitř plochy se počítá polovinou, 
 
8.3 gratikulární plochy pro počítání se vyberou nahodile uvnitř exponované plochy filtru, 
 
8.4 svazek vláken, který se v průběhu své délky jeví v jednom nebo více bodech jako solidní a nerozdělený, ale v jiných bodech je rozdělen do oddělených svazků (rozdělených vláken) se počítá jako jednotlivé vlákno, jestliže jeho rozměry odpovídají počitatelnému vláknu; průměr se přitom měří na nerozdělené části, 
 
8.5 v jakémkoliv jiném svazku vláken, v němž se jednotlivá vlákna dotýkají nebo kříží, se vlákna počítají individuálně, jestliže je lze dostatečně rozlišit tak, aby bylo možno určit, zda odpovídají definici pro počitatelné vlákno; jestliže nelze jednotlivá vlákna odpovídající této definici rozlišit, je svazek pokládán za počitatelné vlákno, jestliže posuzován jako celek odpovídá definici počitatelného vlákna, 
 
8.6 jestliže je více než 1/8 gratikulární plochy pokryta částicemi nebo jejich svazkem, musí být pro počítání zvolena jiná plocha, 
 
8.7 počítá se 100 vláken, přičemž se odečítá minimálně 20 gratikulárních ploch, nebo se vyšetří 100 gratikulárních ploch, 
 
8.8 průměrný počet vláken v jednom poli se vypočítá dělením počtu počitatelných vláken počtem vyšetřených polí. Vliv počtu skvrn na filtru a kontaminace filtru se musí omezovat a musí být udrženy pod hodnotu 3 vlákna na 100 polí a posuzuje se srovnáním s čistými filtry. 
 
ČÁST C 

Způsob měření a hodnocení inhalační expozice chemických látek a prachu 

	1. Pro zjištění inhalační expozice zaměstnance na pracovišti, musí se použít tam, kde je to možné, osobní odběr vzorků ovzduší vhodným zařízením, připevněným na těle. Tam, kde skupina zaměstnanců provádí identické nebo podobné úkony na stejném místě a je obdobně exponována, považuje se za reprezentativní pro celou skupinu, je-li odběr prováděn na vybraných zaměstnancích uvnitř této skupiny. 
 
	2. Postup měření musí dávat o inhalační expozici zaměstnance škodlivinám v pracovním ovzduší reprezentativní výsledky odvozené od časově váženého průměru jejich koncentrací (kp). Výpočet časově váženého průměru koncentrací musí postihnout všechny pracovní operace i veškerou ostatní činnost v průběhu pracovní doby. Průměrnou koncentrací kp se rozumí hodnota vypočtená z naměřených koncentrací k1 kn podle vzorce: 
                             k1 t1 + k2 t2 + ...... + kn tn
                             kp = ------------------------------
                                    t1 + t2 + .......... tn

 
 
	kde

	k 1 - kn = koncentrace v ovzduší získané jednotlivými odběry (měřeními) 
 
	t 1 - tn = doba trvání jednotlivých odběrů (měření). 
 
	3. Odběry vzorků a měření na pevně stanovených místech (stacionární) se mohou používat, jestliže jejich výsledky umožňují zjistit míru inhalační expozice zaměstnance na pracovišti. Vzorky se musí odebírat ve výšce dýchací zóny a v bezprostřední blízkosti zaměstnanců. 
 
	4. Postup měření musí odpovídat látce, která má být měřena, jejím limitním hodnotám (PEL, NPK-P) a složení pracovního ovzduší. 
 
	5. Výsledek musí být dostatečně spolehlivý s ohledem na limitní hodnoty látky a udán ve stejných jednotkách. 
 
	6. Jestliže metoda měření není specifická jen pro danou látku, musí být celá naměřená hodnota vztažena na látku, která má být hodnocena. 
 
	7. Meze stanovitelnosti musí odpovídat nejméně jedné čtvrtině PEL. 
 
	8. Musí být zajištěna správnost měřicího postupu. U metody musí být zajištěna celková správnost odpovídající odhadu relativní chyby +/-25%. 
 
	9. Pro měření musí být použity postupy ověřené v podmínkách praxe. 
 
	Hodnocení inhalační expozice 
 
	1. Jestliže v pracovním ovzduší nelze s jistotou vyloučit přítomnost jedné, či více látek v plynné formě nebo jako aerosolu, musí se zhodnotit jejich koncentrace a zjistit všechny skutečnosti, které mohou být relevantní pro expozici: 
 
a) látky používané nebo vyráběné, 
 
b) technická zařízení a technologické operace a 
 
c) časové a prostorové rozdělení koncentrací látek. 
 
	2. Limitní hodnota pro chemické látky nebo prach v pracovním ovzduší je dodržena, jestliže hodnocení ukáže, že ji koncentrace ve vzduchu dýchací zóny nepřekračuje. Pokud jsou podklady nedostatečné pro kvalifikované posouzení, zda jsou limitní hodnoty dodrženy, musí být provedeno další šetření a měření. 
 
	3. Jestliže hodnocení ukáže, že: 
 
a) nejsou limitní hodnoty dodrženy, musí být zjištěny důvody, pro které byla limitní hodnota překročena a musí být zavedena co nejrychleji odpovídající opatření pro nápravu situace a hodnocení se musí zopakovat, 
 
b) jsou limitní hodnoty dodrženy, musí se podle potřeby v pravidelných intervalech provádět následná měření, aby se potvrdilo, že dosavadní situace stále trvá; čím více se zjištěná hodnota blíží hodnotě limitní, tím častěji se musí měření provádět nebo že 
 
c) nedochází současně k podstatným změnám v podmínkách pracoviště, které by mohly pravděpodobně vést ke změně expozice zaměstnance, může být snížena frekvence kontrol dodržení limitní hodnoty měřením; v takových případech musí být však pravidelně kontrolováno, zda hodnocení vedoucí k tomuto závěru je stále ještě použitelné. 
 
	4. Jestliže jsou zaměstnanci vystaveni současně nebo následně více než jedné látce, musí být tato skutečnost brána v úvahu při hodnocení zdravotního rizika, jemuž jsou vystaveni. 
 
Část D 

Měření vdechovatelné a respirabilní frakce polétavého prachu 

	Pro hodnocení expozice prachu platí zásady uvedené v části C s těmito doplňky: 
 
	Způsob a technika odběru a stanovení koncentrace frakcí polétavého prachu vdechovatelné a respirabilní frakce v pracovním ovzduší podle přijatých konvencí v ČSN EN 481 gravimetricky. Strategie měření, výběr vhodného měřicího postupu a zpracování výsledků dle ČSN EN 482 a ČSN EN 689. 
 
	Princip zkoušky 
 
	Podstatou metody je prosávání vzduchu zařízením s filtrem, na němž se určitá frakce polétavého prachu kvantitativně zachytí. Prosávání vzduchu je nejčastěji zajištěno čerpací jednotkou s elektronickou regulací průtoku, popř. jiným způsobem (Venturiho trubice napojená na zdroj stlačeného vzduchu, rotace misky s filtrem apod.). 
 
	Vstupním zařízením může být cyklon, impaktor, elutriátor, popř. jiné zařízení, které zachycuje částice odlučovaných frakcí prachu, které musí odpovídat přijatým konvencím uvedeným v ČSN EN 481. (V tomto smyslu je možno používat i zařízení splňující požadavky Johannesburgské konvence). 
 
	Rozsah použití zkoušky 
 
	Je to rozdíl mezi horní mezí stanovitelností a mezí detekce hmotnosti odebraného prachu na filtru. Rozsah použití zkoušky závisí na době odběru, citlivosti analytických vah, typu filtru a typu prachu. 
 
	Mez detekce je nejmenší statisticky významný rozdíl v hmotnosti, který lze vypočítat z hmotnosti filtru s odebraným prachem a hmotnosti čistého filtru. Je ji možno odhadnout z hmotností opakovaně vážených slepých vzorků takto: 
 
	xD = x0 + k.s0 kde x0 průměrný rozdíl hmotnosti slepých vzorků před expozicí a po expozici 
	k je konstanta, doporučuje se hodnota 3 
 
	s0 je průměrná směrodatná odchylka hmotnosti slepých vzorků před a po expozici (viz. kapitola Validace) 
 
	Horní mez stanovitelnosti polétavého prachu je největší hmotnost odebraného prachu v případě, že ještě nedochází k odpadávání prachových částic z filtru. Je závislá na maximální únosnosti filtru (u membránového filtru je asi 15-20 mg, u některých vláknitých filtrů až 80 mg, u PUF filtrů závisí na velikosti filtru a pórů). 
 
	Vzorkování, konzervace a přeprava vzorků 
 
	Vzorek prachu je získán prosáváním zkoumaného ovzduší odběrovou aparaturou. Před odběrem se doporučuje provést kontrolu těsnosti aparatury. Průtoková rychlost, která musí být dodržena po celou dobu odběru v povolených mezích (max. +/- 5% hodnoty průtokové rychlosti jmenovité) se liší podle druhu použitého odběrového zařízení. U osobních odběrových aparatur s čerpadlem se pohybuje hodnota jmenovité průtokové rychlosti v rozmezí 1-3,5 litrů/min., u osobních vzorkovačů (samplerů) u nichž je prosávání založeno na jiném principu než je tomu u sestavy čerpadlo + odběrová hlavice i více, např. 10 litrů/min. U stacionárních aparatur až 50 litrů/min. Zároveň s reálnými vzorky je nutno transportovat slepé vzorky, tj. vzorky, se kterými se manipuluje zcela obdobně jako s reálnými vzorky, vyjma prosávání vzdušin těmito filtry. Doporučuje se počet 1 až 4, popř. počet slepých vzorků přizpůsobit vyššímu počtu vzorkovaných pracovišť. 
 
	Vzorek prachu se uchovává a transportuje v odběrové hlavici popř. se exponované filtry v objímkách, miskách či jinak fixované podle typu použité aparatury přemístí do transportních obalů nebo boxů. V laboratoři se filtry umisťují v Petriho miskách v exsikátoru do dalšího zpracování. Doba archivace exponovaných filtrů je dána minimálně termínem vydání protokolu o zkoušce zkušební laboratoře pokud nebyl filtr podroben dalším destruktivním zkouškám. Obecně postup vzorkování a konzervace vzorků musí respektovat návod k použití konkrétního odběrového zařízení výrobce, není-li v rozporu s některým bodem standardní metody. 
 
	Etalony, referenční materiály 
 
	Závaží o rozsahu hmotnosti <1000mg, pokud možno odpovídající hmotnosti vážených filtrů. 
 
	Přístroje a zařízení 
 
	1. Kompletní odběrová hlavice (vybavená selektorem oddělující frakce polétavého prachu vyhovující konvencím podle ČSN EN 481), vyrobená z materiálu, který zaručuje, že nebude ovlivněno stanovení koncentrace prachu ani následné analýzy filtru (stanovení obsahu kovů, organických látek apod.). 
 
	2. Čerpací jednotka - čerpadlo zajišťující dodržení hodnoty požadovaného jmenovitého průtoku při odběru s maximální odchylkou +/-5%, tedy čerpadlo s elektronickou regulací průtoku nebo čerpadlo vybavené omezovací tryskou (kontrola průtoku je možná pouze při vybavení soustavy vakuometrem, tedy prostřednictvím hodnoty podtlaku, pod níž nesmí klesnout, má- li se průtok s postupným zanášením filtru snížit jen do povolené odchylky) nebo jiné, vybavené indikátorem chybné funkce čerpadla nebo automatickým přerušovačem chodu čerpadla se záznamem délky doby odběru (podle požadavků ČSN EN 1232 - Ovzduší na pracovišti. Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek - požadavky a zkušební metody, ČSN EN 12912 - Ovzduší na pracovišti. Čerpadla pro odběr vzorků chemických látek s objemovým průtokem nad 5 litrů/min - Požadavky a zkušební metody). 
 
	3. Časoměrné zařízení vhodného typu a rozsahu, například stopky. 
 
	4. Hadice přiměřeného průměru a materiálu, zaručujícího stálost vnitřního průřezu v podtlakovém (nebo přetlakovém) režimu při prosávání odebírané vzdušiny, s dostatečnou tepelnou odolností (pryž, PU, PVC, apod.) 
 
	5. Držáky filtrů. 
 
	6. Podpůrné destičky pro podložení filtru. 
 
	7. Průtokoměr požadovaného rozsahu průtočné rychlosti a takové přesnosti jejího měření, aby bylo možno spolehlivě kontrolovat její kolísání v rozsahu požadovaných +/-5%, průtoku, nebo suchý nebo mokrý plynoměr s týmiž vlastnostmi. 
 
	8. Stativ, či jiné zařízení pro instalaci stacionárních odběrových zařízení ve výšce odpovídající výšce dýchací zóny exponovaného zaměstnance (s ohledem na jeho pracovní polohu). 
 
	9. Příslušenství pro osobní odběr (opasek, brašna, podle typu a provedení přístrojů). 
 
	10. Exsikátor s nasyceným roztokem K2CO3 pro udržení konstantní relativní vlhkosti 44 %. 
 
	11. Analytické váhy s citlivostí 10g nebo lepší. 
 
	12. Petřino misky nebo jiné zařízení pro transport a přechovávání filtrů. 
 
	13. Pinzeta s plochými konci pro manipulaci s filtry v laboratoři. 
 
	14. Formuláře pro záznamy v terénu a psací potřeby. 
 
	15. Teploměr, vlhkoměr, tlakoměr pro měření veličin při kalibraci (justaci) odběrové sestavy v laboratoři a podmínek odběru vzorků ovzduší na pracovišti. 
 
	Filtry

	Výběr druhu filtru musí uživatel přizpůsobit podmínkám odběru vzorku (např. mikroklimatické podmínky) a potřebě eventuální následné analýzy zachyceného materiálu. Je nutno uvážit vlastnosti filtrů, jako druh materiálu, obsah nečistot, průměr a tloušťku filtru určený pro danou odběrovou hlavici, texturu povrchu filtru, pórovitost (např. průměr vláken, tloušťka a plošná hmotnost u vláknitých filtrů), velikost pórů (např. u membránových filtrů), odolnost vůči podtlaku. 
 
	Membránové filtry (pro vdechovatelné frakci velikost pórů <2,5 µm, pro respirabilní frakci velikost pórů <1,5 µm) např. směs esterů celulózy, nitrát celulózy, acetát celulózy, celulóza, polykarbonát, polyamid, polytetrafluoretylen (PTFE). Vhodné pro všechny druhy prachu vyjma prachů, jejichž částice mají malou měrnou hmotnost (např. dřevných prachů). Většina z nich není vhodná (s výjimkou PTFE) pro odběr prachu v prostředí s vyšší koncentrací organických rozpouštědel. 
 
	Vláknité filtry (pórovitost se významně liší u různých typů materiálů, pro křemenné filtry jsou požadavky přibližně - průměr vláken <1,0 µm, tloušťka filtru >400 µm a plošná hmotnost >5 mg/cm2) - skleněné, křemenné (quartz), AFPC. Vhodné pro všechny druhy prachů včetně prachů, jejichž částice mají malou měrnou hmotnost. Tyto filtry mají zpravidla vyšší únosnost zachyceného materiálu. 
 
	Polyuretanová pěna (druhy dodávané výrobcem pro odběrové zařízení). Pokud není výrobcem uveden návod na další zpracování tohoto filtru, není vhodnou volbou v případě provádění dalších analýz odebraného prachu a v prostředí s vyšší koncentrací organických rozpouštědel. 
 
	Postup zkoušky 
 
	Postup zkoušky spočívá ve stanovení hmotnostní koncentrace vdechovatelné a/nebo respirabilní frakce, popř. jiné frakce poletavého prachu v pracovním ovzduší osobní nebo stacionární odběrovou aparaturou. Stanovení sestává z přípravných prací v laboratoři, vlastního odběru, zpracování vzorku a výpočtu koncentrace prachu. 
 
	Koncentrace dané frakce se vypočte podle vzorce 

	c = m/V, 
 
	kde 
 
	c - koncentrace frakce (mg/m3) 
 
	m - celková hmotnost prachu (mg) 
 
	V - objem odebraného vzorku (m3) 
 
	Celková hmotnost prachu se vypočte z rozdílu hmotností filtru před a po odběru (expozici) podle vzorce 

	m = W2 - W1, 
 
	kde 
 
	W 1 - hmotnost filtru před odběrem (mg) 
 
	W 2- hmotnost filtru po odběru (mg) 
 
	Stejným způsobem se provede výpočet i pro slepé vzorky (viz kapitola - validace). 
 
	Objem vzorku vzduchu se stanoví měřením prošlého objemu vzduchu nebo se vypočte jako součin průměrného průtoku a doby odběru podle vzorce 

	V = Q . t, 
 
	kde 
 
	Q - minutový průtok odběrovým zařízením (m3/min) 
 
	T - doba odběru (min). 
 
	Q se stanoví podle návodu výrobce zařízení (aritmetický průměr hodnot průtokové rychlosti na začátku a na konci odběru, jmenovitý průtok čerpadla s omezovací tryskou, Venturiho trubice). 
 
	Přepočet na standardní podmínky se provádí tehdy, nebylo-li při měření použito měřidla kalibrovaného za standardních podmínek. Za standardní podmínky se považuje T=20 °C a p=101,3kPa). 
 
	V případě, kdy měřidlo průtoku je v odběrové sestavě zařazeno za odběrovou hlavicí po směru proudění prosávaných vzdušin (např. je-li k měření průtoku použit rotametr jako součást čerpadla), při výpočtu odebraného objemu je nutno provést korekci na tlakové a teplotní podmínky při justaci sestavy, například podle vzorce: 

	V = Q . t . (pkal . todb / podb . tkal)1/2 , 
 
	kde 
 
	Q - objemový průtok odběrovým zařízením (m3/min) 
 
	T - doba odběru (min) 
 
	p kal - tlak během kalibrace čerpadla (kPa), tlakoměr zařazen mezi čerpací jednotku a odběrovou hlavici 
 
	t odb - teplota během kalibrace (°C) 
 
	p odb - tlak odebraného vzduchu (kPa) 
 
	t kal - teplota odebraného vzduchu (°C) 
 
	a) Stanovení hmotnostní koncentrace vdechovatelné frakce prachu osobní odběrovou aparaturou 
 
	Použije se zařízení s odběrovou hlavicí vyhovující konvenci pro vdechovatelné frakci podle ČSN EN 481. 
 
	Přípravné práce 
 
	Vizuální kontrola stavu odběrových zařízení, kontrola akumulátorů čerpadla, hadic, 
 
	Kondicionace filtrů 
 
	před odběrem vzorku musí být filtr kondicionován při konstantní relativní vlhkosti a konstantní teplotě nejméně 24 hodiny. Doporučuje se, aby pro dosažení nejlepší přesnosti okolní teplota byla v rozsahu 15 - 30 °C a byla udržována v rozmezí +/- 3 °C, relativní vlhkost v rozmezí 20 - 45 % +/- 5 %. Po odběru vzorků musí být filtry kondicionovány za stejných podmínek jako před odběrem. Filtry musí být v exsikátoru během kondicionace uloženy v otevřených přepravních zařízeních, např. Petriho miskách. Exsikátor musí být umístěn co nejblíže analytickým váhám, aby se čas, po který je filtr vystaven jiné vlhkosti, zkrátil na minimum. Z téhož důvodu je vhodné umístit do skříně vah malou kádinku s nasyceným roztokem K2CO3. Pokud je v laboratoři k dispozici váhovna s řízenými tepelně vlhkostními podmínkami, postačí pro kondicionaci filtrů uložení v této místnosti v prázdném exikátoru nebo pod ochranným obalem. 
 
	Kontrola správné funkce analytických vah - před vážením každé série filtrů je nutno provést vážení závaží o hmotnosti <1000mg, pokud možno odpovídající hmotnosti vážených filtrů Odchylka od deklarované hodnoty musí být menší než v laboratoři vypočtená kombinovaná nejistota z nejistoty kalibrace tohoto závaží a nejistoty kalibrace vah. Pokud vznikne podezření na změnu podmínek vážení (teplota, vibrace, mechanický otřes apod.), je nutno provést novou kalibraci vah. 
 
	Vážení čistých filtrů 
 
	Filtry musí být zváženy do 1 minuty po vyjmutí z exsikátoru, aby se jejich hmotnost nezměnila vlivem odlišné okolní vlhkosti. Exsikátor se musí zavřít po každém vyjmutí filtru. Po kalibraci analytických vah se filtry bez objímky a podpůrných destiček zváží. Filtry se přechovávají v laboratoři v čisté Petriho misce. Manipulace s nimi se děje pouze pinzetou s plochými čelistmi, bez dotýkání se exponované plochy filtru, pouze za okraj. Vážení filtrů s objímkami je možné u speciálních odběrových zařízení podle specifikace výrobců. 
 
	Sestavení odběrové hlavice 
 
	Filtr a podpůrná destička se do objímky vloží ihned po zvážení, objímky se uloží v transportním obalu popř. se instalují přímo do odběrových hlavic. 
 
	Odběr vzorku v terénu 
 
a) Sestaví se odběrová aparatura - čerpadlo, hadička, odběrová hlavice s filtrem, upevní se na pracovníka exponovaného prachu pracovního ovzduší, do jeho dýchací zóny podle příslušné české technické normy ČSN EN 1540. 
 
b) Nastaví se požadovaný průtok sestavy justací čerpadla (průtokoměrem či jiným zařízením) 
 
c) Zaznamená se čas začátku odběru, průtoková rychlost na začátku měření popř. jiné parametry než průtok mající význam pro měření. 
 
d) Po odběru vzorku se zaznamená čas ukončení odběru, průtoková rychlost na konci měření popř. jiné. Filtr v objímce se vyjme z odběrové hlavice a uloží do transportního obalu. 
 
	Zpracování vzorku v laboratoři 
 
a) Před vážením se filtr po odběru vzorku kondicionuje za stejných podmínek jako před odběrem. Požadavky na vážení exponovaných filtrů jsou stejné jako u vážení čistých filtrů. 
 
b) Výpočet koncentrace prachu je uveden výše. 
 
c) Všechny práce či manipulace se zařízením musí být v souladu s postupem stanoveným výrobcem zařízení. 
 
	b) Stanovení hmotnostní koncentrace respirabilní frakce (podle přijatých konvencí) prachu osobní odběrovou aparaturou. 
 
	Respirabilní frakce se odebírá v případě výskytu prachu s převážně fibrogenním účinkem. Stanovení jiných frakcí může být opodstatněné při výzkumných a speciálních úkolech. 
 
	Použije se zařízení s odběrovou hlavicí vyhovující konvenci pro respirabilní, popř. jinou frakci podle příslušné české technické normy ČSN EN 481. 
 
	Celý postup je identický jako u vdechovatelné frakce s tím, že některá zařízení umožňují stanovení vdechovatelné, respirabilní popř. jiných frakcí současně (odběr jedinou odběrovou hlavicí). V tomto případě se provádí nejen vážení filtru ke stanovení koncentrace respirabilní frakce, ale i vážení ostatních zachycených podílů prachu. Vdechovatelné frakce je pak dána součtem všech zachycených podílů prachu. 
 
	c) Stanovení hmotnostní koncentrace vdechovatelné a respirabilní frakce prachu stacionární odběrovou aparaturou 
 
	Postup je identický jako u stanovení koncentrace uvedených frakcí poletavého prachu osobní odběrovou aparaturou. Rozdíl je pouze u odběru vzorku v terénu, kdy po sestavení odběrové aparatury se tato umístí na referenčním místě na pracovišti v úrovni dýchací zóny, neupevňuje se na zaměstnance. Referenčními místy jsou míněna místa pro statický odběr vzorků, která reprezentují výskyt a pohyb zaměstnanců. 
 
	d) Požadavky na metrologickou návaznost: 
 
	Metrologická návaznost je upravena zákony a prováděcími předpisy v platném znění. 
 
	Časové intervaly úkonů metrologické návaznosti (kalibrací) jsou upraveny zvláštními právními předpisy pro stanovená měřidla, v případě nestanovených měřidel si laboratoř příslušné intervaly stanoví sama. 
 
	Průtoková rychlost v sestavě čerpadlo-odběrová hlavice se měří vždy minimálně před a po každém odběru průtokoměrem, či nepřímo měřidlem jiné veličiny, při zapojení sestavy (viz schéma nejběžnější aplikace) podle doporučení výrobce takto: 
 
	Směr toku vzduchu 
 
Obrázek 361-07az.jpg
Plná velikost obrázku
 
	Vysvětlivka: 
	Čerpací jednotka (v zapojení nasává) --- odběrová hlavice osazená filtrem (použitým pouze ke kalibraci, stejného typu jaký je použit k odběru vzorků) --- průtokoměr. Jiné zapojení může způsobit nepřesné nastavení správné hodnoty průtokové rychlosti odběrové aparatury! (viz korekce na tlakové a teplotní podmínky při justaci soustavy). 
 
	Vyjádření výsledků 
 
	Výsledky koncentrace prachu se udávají v mg/m3. Nejistota výsledku se uvádí v % hodnoty výsledku nebo v jednotce mg/m3. 
 
	Zaokrouhlování výsledků 
 
	Výsledky se zaokrouhlují na 1 desetinné místo. 
 
	Validace metody, kontrola stability zkoušek 
 
	V následujícím textu jsou použity názvy parametrů podle příslušné české technické normy ČSN ISO 3534-1. 
 
	Pro validaci metody musí laboratoř ověřit níásledující parametry pro konkrétní podmínky a použitou laboratorní a odběrovou techniku: 
 
	Rozsah kalibrace: u průtoku je dán rozdílem nejvyšší a nejnižší hodnoty kalibrační závislosti. Pracovní rozsah měřidla průtoku musí respektovat jmenovité hodnoty průtoků hlavic odběrových aparatur. Pracovní rozsah měřidel hmotnosti musí splňovat podmínku nižší dolní meze váživosti vah než je hmotnost použitého čistého filtru. 
 
	Nejistota kalibrace: vyjadřuje výskyt chyb při kalibraci nebo použití měřícího zařízení (průtokoměrů, vah, plynoměrů atd.). Zpravidla je vyjádřena jako rozšířená kombinovaná standardní nejistota nebo konfidenční interval. U průtokoměru nesmí být horší než +/-5% hodnoty průtoku, které jsou požadovány u stability průtoku čerpacích jednotek, v praxi se pohybuje do +/-3%. Používají se váhy s citlivostí 0,01 mg nebo lepší. 
 
	Mez detekce (mez stanovitelnosti) lze odhadnout výpočtem z opakovaných měření slepých pokusů (pro daný typ filtru). Doporučuje se pro výpočet použít sady nejméně 10 naměřených rozdílů hmotnosti slepých vzorků (čistých filtrů) před a po expozici (myslí se tím vystavení filtru stejným podmínkám jako neznámé vzorky s tím rozdílem, že slepými vzorky není prosáván vzduch obsahující aerosol). 
 
	Mez stanovitelnosti se použije v případě požadavku dodržení shodnosti v celém rozsahu kalibrace a vypočte se stejným způsobem jako mez detekce při použití koeficientu k=10. 
 
	V souladu s postupem zkoušky se provádí vážení slepých filtrů při každé sérii vzorků. Z výsledků se sestrojí regulační diagram, kde v přípravné fázi se vynese nejméně 10 zjištěných rozdílů hmotnosti (před a po expozici). Pokud poté dojde u slepého vzorku k překročení regulačních mezí (+/-3s0 ) musí být výsledky u této série prohlášeny za neplatné. 
 
	Shodnost vyjadřuje přítomnost a velikost náhodných chyb, tj. variabilitu jednotlivých dílčích kroků při měření prašnosti (vážení, měření průtoku, apod.). Slouží jako výchozí parametr (vyjádřený jako směrodatná odchylka) pro odhad nejistoty výsledku. 
 
	Strannost (správnost) strannost metody lze hodnotit jen v definovaných laboratorních podmínkách při zajištění referenční koncentrace aerosolu. 
 
	Specifičnost je odhadována na základě znalosti principu metody a experimentů, kterými je možno odhalit rozsah rušivých vlivů interferujících s měřeným faktorem. Měření koncentrace prachu je metodou nespecifickou v případě výskytu kapalného aerosolu při měření závisí záchyt kapalných částic na filtru (nebo částic pevných, na které se kapalné mohou vázat) na tenzi par kapalné látky. 
 
	Nejistota výsledků je parametr přidružený k výsledku měření, charakterizující rozptyl hodnot důvodně přisuzovaný výsledkům. Nejistotu výsledků je možno odhadnout jako rozšířenou kombinovanou standardní nejistotu podle zákona o šíření nejistot. Je to souhrn nejistot všech veličin vstupujících do procesu vynásobený koeficientem rozšíření. 
 
	Při výpočtu kombinované standardní nejistoty výsledku se významně podílí na výsledku tyto složky: 
 
a) nejistota vnesená kalibrací měřidel - přebírá se z údaje o nejistotě kalibrace, 
 
b) vzorkování - v úvahu připadá vliv směru/rychlosti proudění vzduchu, vlhkost při odběru, shoda průběhu odlučování jednotlivých frakcí prachu odběrovým zařízení s konvenční funkcí, 
 
c) vliv experimentálních podmínek na zkušební postup - vlivy prostředí při vážení a justaci průtoku, 
 
d) vlastnosti a stav předmětu zkoušení, interference - distribuce částic aerosolu, vliv možného elektrostatického náboje váženého filtru na výslednou hmotnost, 
 
e) další vlivy - chyby operátora, aproximace, předpoklady, které jsou součástí zkušební metody. 
 
	Rozšířená kombinovaná standardní nejistota výsledku se vypočte podle vzorce 

	U (p, q, r, -) = k . ( up2 + uq2 + ur2 + - )1/2 
 
	kde 
 
	k - koeficient rozšíření, 
 
	u p - dílčí standardní nejistota parametru p, 
 
	u q - dílčí standardní nejistota parametru q, 
 
	u r - dílčí standardní nejistota parametru r. 
 
Příloha 4 

Příkladmý seznam činností, při kterých může docházet k expozici olovu 

	1. Manipulace s koncentráty olova. 
 
	2. Tavení a zušlechťování olova a zinku (primární a sekundární). 
 
	3. Výroba postřiku arsenátu olova a manipulace s ním. 
 
	4. Výroba oxidu olovnatého. 
 
	5. Výroba dalších sloučenin olova (včetně té části výroby sloučenin alkyl olova, kde tato výroba zahrnuje vystavení zaměstnance metalickému olovu a jeho iontovým sloučeninám). 
 
	6. Výroba barev, smaltů, nátěrových hmot a tmelů obsahujících olovo. 
 
	7. Výroba baterií a jejich regenerace (do té míry, do jaké se používá nebo je přítomno olovo). 
 
	8. Řemeslnické a umělecké práce v cínu a olovu. 
 
	9. Výroba olověné pájky. 
 
	10. Výroba olověné munice. 
 
	11. Výroba předmětů z olova nebo z olověných slitin. 
 
	12. Používání nátěrových hmot, smaltů, tmelů a barev obsahujících olovo. 
 
	13. Výroba keramiky a hrnčířského zboží (do té míry, do jaké se používá nebo je přítomno olovo). 
 
	14. Výroba a práce s křišťálovým sklem. 
 
	15. Průmysl umělých hmot používající olověných přísad. 
 
	16. Časté používání olověné pájky v uzavřeném prostoru. 
 
	17. Tiskařské práce zahrnující používání olova. 
 
	18. Odstraňování staveb nebo jejich částí zejména pokud jde o strhávání, pálení a řezání plamenem materiálů, potažených nátěrovou hmotou obsahující olovo a rozbíjení zařízení (například pecí na olovo) v té míře, v jaké se používá nebo je přítomno olovo. 
 
	19. Používání olověné munice v uzavřeném prostoru. 
 
	20. Výroba a opravy automobilů (v té míře, v jaké se používá nebo je přítomno olovo). 
 
	21. Výroba poolověné oceli. 
 
	22. Temperování oceli olovem. 
 
	23. Natírání olovem. 
 
	24. Regenerace olova a kovových zbytků obsahujících olovo. 
 
Příloha 5 

Fyzická zátěž, její hygienické limity a postup jejich stanovení 

ČÁST A 

Přípustné a průměrné hygienické limity energetického výdeje při práci s celkovou fyzickou zátěží 

Tabulka č. 1
----------------------------------------------------------
Energetický výdej       Jednotky        Muži         Ženy
----------------------------------------------------------
Směnový průměrný           MJ           6,8           4,5
Směnový přípustný          MJ            8            5,4
Roční průměrný             MJ           1600         1060
Minutový přípustný      kJ.min-1        34,5         23,7
                           W            575           395
----------------------------------------------------------

Tabulka č. 2

Chlapci
-------------------------------------------------------------
Energetický    Jednotky             Věková skupina
výdej
                          15 až 16     16 až 17     17 až 18
-------------------------------------------------------------
Směnový           MJ         5,9         6,9          7,9
průměrný
Směnový           MJ         6,2         7,3          8,5
přípustný

Roční průměrný    MJ        1390         1620         1860
Minutový       kJ.min-1     26,4          30          32,4
přípustný         W          440         500          540
-------------------------------------------------------------

Tabulka č. 3

Dívky
-------------------------------------------------------------
Energetický    Jednotky             Věková skupina
výdej
-------------------------------------------------------------
                          15 až 16     16 až 17     17 až 18
Směnový           MJ         3,7         3,8          4,8
průměrný
Směnový           MJ         4,4         4,6          5,0
přípustný

Roční průměrný    MJ         870         890          1130
Minutový       kJ.min-1     20,9         22,2         22,5
přípustný         W          350         370          375
-------------------------------------------------------------

        Přípustné hygienické limity pro hodnoty
   srdeční frekvence při práci s celkovou fyzickou zátěží
Tabulka č. 4
-------------------------------------------------------------
Průměrná a)                                   102
Nejvyšší přípustná b)                         110
Zvýšení nad výchozí hodnotu c)                 28
-------------------------------------------------------------
Vysvětlivky k tabulce č. 4:
a) hodnota  určená k posouzení nálezů při vyšetření  skupiny
   osob,  pokud  není  stanovena též  výchozí  hodnota  srdeční
   frekvence.
b) hodnota,  která  může být pro vyšetřovanou  osobu  ještě
   dlouhodobě únosná, pokud není překračována hodnota.  zvýšení
   srdeční frekvence nad výchozí (klidovou) hodnotu.
c) nejvyšší přípustná hodnota zvýšení srdeční frekvence  nad
   výchozí  hodnotu,  která  je u zdravých  jedinců  dlouhodobě
   únosná.

Přípustné hygienické limity pro průměrnou směnovou časově váženou hodnotu % FmaxTabulka č. 5
----------------------------------------------------------------------- -----------------
     Přípustné hodnoty v % Fmax pro muže a ženy při práci s převahou:
----------------------------------------------------------------------- -----------------
   Převážně dynamické složky                     Převážně statické složky
----------------------------------------------------------------------- -----------------
   Celosměnově průměrné                          Celosměnově průměrné
----------------------------------------------------------------------- -----------------
             30                                            10
----------------------------------------------------------------------- -----------------

Vysvětlivka k tabulce č. 5:
F  max  (maximální svalová síla) je síla, kterou je schopen zaměstnanec  osoba dosáhnout 
při maximálním volním úsilí vynakládaném konkrétními svalovými skupinami v definované
pracovní poloze.
Statickou  složkou se rozumí zátěž bez pohybu při svalovém stahu v délce trvání 3 sekund 
a více nebo jako zátěž spojená s pohybem svalových struktur bez odpočinkových časů.
Převaha statické  práce znamená, že statické úkony jsou prováděny v průměrné osmihodinové 
směně po dobu delší než 4 hodiny.
Průměrné hygienické limity pro směnové a minutové počty
pohybů  ruky a předloktí za průměrnou osmihodinovou směnuTabulka č. 6

-----------------------------------------------------------------------
      % Fmax        Průměrný počet           Průměrný minutový počet
                    pohybů za průměrnou      pohybů za průměrnou
                    osmihodinovou směnu      osmihodinovou směnu
----------------------------------------------------------------------- 
         7                27 600                      58
         8                24 300                      51
         9                21 800                      44
        10                19 800                      41
        11                18 100                      37
        12                16 700                      34
        13                15 500                      32
        14                14 400                      29
        15                13 500                      29
        16                12 700                      26
        17                12 000                      25
        18                11 400                      24
        19                10 900                      23
        20                10 400                      22
        21                10 000                      21
        22                 9 600                      20
        23                 9 300                      19
        24                 9 000                      19
        25                 8 700                      18
        26                 8 400                      18
        27                 8 100                      17
        28                 7 800                      17
        29                 7 500                      16
        30                 7 200                      15
        31                 6 900                      15
        32                 6 600                      14
        33                 6 300                      14
        34                 6 000                      13
        35                 5 800                      12
        36                 5 600                      12
        37                 5 400                      11
        38                 5 200                      11
        39                 5 000                      10
        40                 4 800                      10
        41                 4 600                      10
        42                 4 400                      9
        43                 4 200                      9
        44                 4 000                      9
        45                 3 800                      8
        46                 3 600                      8
        47                 3 400                      7
        48                 3 200                      7
        49                 3 000                      7
        50                 2 700                      7
        51                 2 400                      7
        52                 2 100                      7
        53                 1 800                      7.
----------------------------------------------------------------------- 

 
 
ČÁST B 

Měření a hodnocení lokální svalové zátěže 

	Měření lokální svalové zátěže 
 
	1. Měření tahů, tlaků pák, rukojetí a jiných ovladačů a hmotnosti břemen, pracovních pomůcek, držených nástrojů pomocí jednoduchých měřidel jako jsou mincíře, momentové klíče, dynamometry, váhy, jednoduché tenzometry bez kontinuálního časového záznamu. Metoda je použitelná pro jednoduché pracovní činnosti. 
 
	2. Měření pomocí tenzometrické aparatury s kontinuálním časovým záznamem. Metoda je pro přesnější měření svalových sil. 
 
	3. Metody pod body 1 a 2 vycházejí z měření absolutních hodnot vynakládané svalové síly a z následného přepočtu, při kterém jsou porovnávány hodnoty vynakládaných svalových sil s odečtenou (tabulkovou) nebo naměřenou maximální hodnotou svalové síly, korigovanou na věk a pohlaví (%Fmax). 
 
	4. Metoda integrované elektromyografie, nejpřesnější, při které je u zaměstnance monitorována odezva funkce neurosvalového systému, resp. snímány elektrofyziologické potenciály vyšetřených svalových skupin . 
 
	5. Pro posouzení lokální svalové zátěže je nutné posouzení více kritérií ve vzájemné souvislosti, a to zejména nadměrnosti, jednostrannosti a dlouhodobosti. Za dlouhodobost lze považovat dobu poškozování, která vylučuje úrazový mechanismus. Kritéria jednostrannosti a nadměrnosti jsou posuzována vždy ve vzájemné souvislosti a vypovídají o poměru vynakládaných sil k jejich časovému průběhu z hlediska zátěže stejných anatomických struktur. 
 
	6. Nadměrnost a jednostrannost se posuzuje zejména podle 
 
	a) velikosti svalové síly, 
 
	b) doby, po kterou daná síla působí v průběhu pracovního pohybu, úkonu, operace, 
 
	c) pracovní polohy těla, polohy končetin a rozsahu pohybů při vynakládání svalové síly v určitém směru, 
 
	d) střídání pracovních pohybů při pracovních úkonech, operací z hlediska zátěže stejných či různých svalových skupin, 
 
	e) střídání pracovních operací v průběhu pracovní doby event.v jednotlivých měsících během roku. 
 
	f) četnost opakování pracovních pohybů se zapojením stejných svalových skupin v průběhu časové jednotky, pracovní doby. 
	Hodnocení lokální svalové zátěže 
 
	1. Analýza pracovních podmínek zahrnuje zejména: 

	a) popis práce se sledováním časových faktorů práce, 
 
	b) režim práce a odpočinku v průběhu konání práce (zvláště u sezónních prací), 
 
	c) rozbor režimu práce uvnitř pracovních operací, délku trvání úkonů, doby odpočinku, 
 
	d) plnění výkonových norem, nárazové práce s velkou silovou zátěží, 
 
	e) vyhodnocení podílu zátěže svalstva malých svalových skupin na celkové zátěži, 
 
	f) vytipování nárazových prací s velkou silovou zátěží, 
 
	g) zaujímání nefyziologických pracovních poloh, 
 
	h) manipulační rovinu a pohybový prostor, 
 
	i) umístění ovládacích prvků stroje nebo technického zařízení, 
 
	j) používané pracovní nástroje a nářadí, 
 
	k) manipulovaný materiál. 
 
	2. Hodnocení lokální svalové zátěže musí vždy zahrnovat údaje, zda 

	a) v průběhu doby výkonu práce nepřesahují svalové síly krátkodobé limitní hodnoty (v % maximální svalové síly, % Fmax), 
 
	b) hodnota celosměnového časově váženého průměru vynakládaných svalových sil nepřesahuje limitní hodnoty, 
 
	c) celosměnová četnost pohybů v průměrné osmihodinové směně v závislosti na průměrné směnové časově vážené hodnotě vynakládaných svalových sil nepřekračuje dané limitní hodnoty. 
 
ČÁST C 

Hodnocení pracovních poloh 

	1. Při hodnocení polohy trupu se vychází z polohy páteřního výrůstku sedmého krčního obratle a horní hrany velkého chocholíku, které definují neutrální polohu. Úhly pro hodnocení polohy trupu jsou pak vztaženy k vertikální rovině. Úhel mezi rovinou procházející trupem v neutrální poloze a vertikální rovinou je 4 st. 
 
	2. Při hodnocení polohy krku a hlavy se vychází buď z úhlu pohledu (při poloze trupu v neutrální poloze), tj. z velikosti úhlu pod horizontální rovinou oka, nebo z velikosti úhlu sklonu hlavy a krku k vertikální rovině. 
 
	3. Při hodnocení horních končetin se vychází ze dvou bodů na horní končetině, tj. vnější části klíční kosti a loketního kloubu. Vzpažení horní končetiny je definována jako úhel, který svírá končetina v pracovní poloze vzhledem k neutrální poloze paže. Neutrální poloha je poloha končetiny volně visící podél těla. 
 
	Obrázek č. 1 
 
	TRUP

            

Obrázek 361-07ba.jpg
Plná velikost obrázku

 

 
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
KROK 1:     
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
                            NEPŘIJATELNÁ POLOHA
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
Statická                    Předklon trupu větší než 60 st.
poloha trupu                Záklon trupu při frekvenci větší nebo rovné 2/min.
                            Záklon bez opory celého těla.
                            Výrazný úklon či pootočení trupu větší než 20 st.
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
Dynamická                   Předklon trupu větší než 60 st při frekvenci pohybů větší
poloha                      nebo rovné 2/min.
Trupu                       Výrazný úklon trupu či pootočení větší než 20 st při frekvenci
                            pohybů větší nebo rovné 2/min.
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
                            PODMÍNĚNĚ PŘIJATELNÁ POLOHA
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
                            Předklon trupu 40 až 60 st bez  opory  trupu (KROK  2 A).
Statická                    Zákon trupu s oporou těla  (KROK 2 B).
poloha                      Výrazný úklon či rotace větší 10 st a menší než 20 st.
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
Dynamická                   Předklon trupu větší než 60 st při frekvenci pohybů menší
poloha                      než 2/min (KROK 2 C).
                            Výrazný úklon trupu do stran větší než 20 st při frekvenci
                            pohybů menší než 2/min. (KROK 2 A).
                            Záklon trupu při frekvenci pohybů menší než 2/min (KROK 2 C).
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
KROK 2 :                    A) Přijatelná, jestliže doba držení v této poloze je kratší
                               než maximálně přijatelný čas držení (v minutách).
                            B) Přijatelná, jestliže je opora trupu (zádová opěra).
                            C) Nepřijatelná, jestliže stroj je používán po dobu delší
                               než polovinu pracovní směny.
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
 
	Obrázek č. 2 

            

Obrázek 361-07bb.jpg
Plná velikost obrázku

 

	HLAVA - KRK 
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
KROK 1:
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
                            NEPŘIJATELNÁ POLOHA
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
Statická                    Předklon hlavy větší než 25 st bez podpory trupu.
poloha                      Záklon hlavy bez podpory celé hlavy.
                            Úklon a rotace hlavy větší než 15 st.
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
Dynamická                   Úklon a rotace hlavy větší než 15 st s frekvencí pohybů větší
poloha                      nebo rovné 2/min.
                            Předklon hlavy  větší než 25 st při frekvenci pohybů větší
                            nebo rovné 2/min.
                            Záklon hlavy s frekvencí pohybů větší nebo rovné 2/min.
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
                            PODMÍNĚNĚ PŘIJATELNÁ POLOHA
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
Statická                    Předklon hlavy 25 až 40 st s podporou celého trupu (KROK 2 A).
poloha                     
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
                            Předklon hlavy  25 až 40 st při frekvenci pohybů menší než
Dynamická                   2/min (KROK 2 B).
poloha                      Záklon hlavy do 15 st při frekvenci pohybů menší než 2/min (KROK 2 B).
                            Úklony a rotace hlavy do 15 st s frekvencí menší než 2/min (KROK 2 B).
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
KROK 2 :                    A) Musí být dodržen maximálně přijatelný čas držení.
                            B) Nepřijatelná, je-li stroj používán  po dobu delší než polovinu
                               pracovní směny.
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
 
	Obrázek č. 3 

            

Obrázek 361-07bc.jpg
Plná velikost obrázku

 

	HORNÍ KONČETINY 
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
KROK 1:
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
                            NEPŘIJATELNÁ POLOHA
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
Statická                    Nevhodná poloha paže (zpětné ohnutí paže, krajní zevní rotace
poloha                      paže, zvednuté rameno).
                            Vzpažení paže větší než 60 st.
                            Extrémní polohy kloubů horních končetin, jejichž rozsah se blíží
                            maximálnímu rozpětí.
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
                            Vzpažení paže větší než 60 st při frekvenci pohybu větší nebo 
Dynamická                   rovné 2/min.
poloha                      Zapažení při frekvenci pohybu větší nebo rovné 2/min.
                            Polohy kloubů v rozsahu, který se blíží maximálním rozpětím
                            s frekvencí pohybů větší nebo rovné 2/min.
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
                            PODMÍNĚNĚ PŘIJATELNÁ POLOHA
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
Statická                    Vzpažení paže 40 až 60 st, jestliže paže není podepřena (KROK 2 A).
poloha                     
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
                            Vzpažení paže 40 až 60 st při frekvenci pohybů větší nebo rovné
Dynamická                   2/min (KROK 2 A).
poloha                      Zapažení při frekvenci pohybů menší než 2/min (KROK 2 B).
                            Polohy kloubů v rozsahu, který se blíží maximálním rozpětím
                            s frekvencí pohybů menší než 2/min.
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
KROK 2 :                    A) Musí být dodržen maximálně přijatelný čas držení.
                            B) Nepřijatelná, je-li stroj používán po dobu delší než
                               polovinu pracovní směny.
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
 
	Obrázek č. 4 
 
	DOLNÍ KONČETINY 

            

Obrázek 361-07bd.jpg
Plná velikost obrázku

 
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
KROK 1:
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
                            NEPŘIJATELNÉ POLOHY
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
Statické                    Extrémní flexe kolena, extrémní dorzální/plantární flexe v kotníku.
polohy                      Extrémní polohy kloubů dolních končetin, jejichž rozsah se blíží
                            maximálnímu rozpětí (např. extrémní flexe kolene, extrémní dorzální
                            a palmární flexe v kotníku, vnitřní nebo zevní rotace kloubů dolních končetin).
                            Extrémní polohy kloubů dolních končetin, jejichž rozsah se blíží
                            maximálnímu rozpětí.
                            Nevhodné polohy dolních končetin (extrémní flexe kolene, extrémní  
                            dorzální a palmární flexe v kotníku, vnitřní nebo zevní rotace
                            kloubů dolních končetin).
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
                            Polohy kloubů v rozsahu, který se blíží maximálním rozpětím
Dynamické                   s frekvencí pohybů větší nebo rovné 2/min.
polohy                      Vnitřní a zevní a rotace kloubů dolních končetin spojená
                            s frekvencí pohybů větší nebo rovné 2/min.
                            Vnitřní a zevní a rotace kloubů dolních končetin spojená
                            s frekvencí pohybů větší nebo rovné 2/ min.
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
                            PODMÍNĚNĚ PŘIJATELNÉ POLOHY
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
                            Polohy kloubů v rozsahu, který se blíží maximálnímu rozpětí
Dynamické                   s frekvencí pohybů menší než 2/min (KROK 2 ).
polohy                      Vnitřní a zevní a rotace kloubů dolních končetin spojená
                            s frekvencí pohybů větší nebo rovné 2/min.
                            Vnitřní  a zevní a rotace kloubů spojená s frekvencí pohybů
                            menší než 2/ min.
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
KROK 2 :                    Nepřijatelné, je-li stroj používán  po dobu delší než 4 hodiny.
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
 
	OSTATNÍ ČÁSTI TĚLA 

----------------------------------- -------------------------------------------------------------
KROK 1:
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
                            NEPŘIJATELNÉ POLOHY
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
Statické polohy             Extrémní polohy kloubů
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
Dynamické                   Polohy kloubů v rozsahu, který se blíží maximálním rozpětím
polohy                      s frekvencí pohybů větší nebo rovné 2/min.
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
                            PODMÍNĚNĚ PŘIJATELNÉ POLOHY
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
Statické polohy             Práce vleže, v kleče, v dřepu (KROK 2 )
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
Dynamické                   Polohy kloubů v rozsahu, který se blíží maximálnímu rozpětí
polohy                      s frekvencí pohybů menší než 2/min (KROK 2 ).
----------------------------------- -------------------------------------------------------------
KROK 2 :                    Nepřijatelné, je-li stroj používán po dobu delší než 4 hodiny.
----------------------------------- -------------------------------------------------------------

Vysvětlivka:
Statickou pracovní polohou se rozumí poloha udržovaná déle než 4 sekundy podle  ČSN EN 1005-4+A1.
 
Příloha 6 

zrušena

Příloha 7 

Biologické činitele, jejich zařazení do skupin, značení a požadavky na pracoviště 

ČÁST A 

Seznam biologických činitelů a jejich zařazení do skupin 2, 3 nebo 4 

Tabulka č. 1: Biologický činitel - Bakterie

U biologických činitelů uvedených v tomto seznamu zápis celého rodu s dodatkem
"spp." znamená, že zahrnuje i ostatní druhy patřící do stejného rodu, které
nejsou v seznamu jmenovitě uvedeny, ale které jsou známými lidskými patogeny.
Biologické činitele, které nebyly zařazeny do skupin 2 až 4 seznamu, nejsou
automaticky zařazeny do skupiny 1. V případě rodů, o nichž je známo, že
patogenní účinky na člověka má více než jeden druh, jsou do seznamu zahrnuty
ty druhy, které vyvolávají tyto účinky u člověka nejčastěji, spolu s odkazem
na skutečnost, že i ostatní druhy stejného rodu mohou mít následky pro zdraví.
Pokud je v klasifikovaném seznamu biologických činitelů uveden celý rod, má se
za to, že druhy a kmeny, o nichž je známo, že patogenní nejsou, jsou vyjmuty.

I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Biologický činitel                                               I Skupina I Poznámka I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Acinetobacter baumannii                                          I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Acinetobacter nosocomialis                                       I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Acinetobacter pittii                                             I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Acinetobacter ursingii                                           I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Acinetobacter spp.                                               I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Actinomadura madurae                                             I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Actinomadura pelletieri                                          I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Actinomyces gerencseriae                                         I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Actinomyces israelii                                             I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Actinomyces spp.                                                 I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Actinobacillus            I 2       I          I
I actinomycetemcomitans)                                           I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Anaplasma spp.                                                   I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum)      I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Arcobacter butzleri (Aliarcobacter butzleri)                     I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Bacillus anthracis                                               I 3       I T        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Bacteroides fragilis                                             I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Bacteroides spp.                                                 I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Bartonella bacilliformis                                         I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)                       I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Bartonella (Rochalimaea) spp.                                    I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Bordetella bronchiseptica                                        I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Bordetella holmesii                                              I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Bordetella parapertussis                                         I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Bordetella pertussis                                             I 2       I T, V     I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Bordetella spp.                                                  I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Borrelia burgdorferi                                             I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Borrelia duttonii                                                I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Borrelia recurrentis                                             I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Borrelia spp.                                                    I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Brachyspira spp.                                                 I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Brucella abortus                                                 I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Brucella canis                                                   I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Brucella inopinata                                               I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Brucella melitensis                                              I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Brucella suis                                                    I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Burkholderia cepacia komplex                                     I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)                         I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)             I 3       I D        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Campylobacter fetus subsp .fetus                                 I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Campylobacter fetus subsp. venerealis                            I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Campylobacter jejuni subsp. doylei                               I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Campylobacter jejuni subsp. jejuni                               I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Campylobacter spp.                                               I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Cardiobacterium hominis                                          I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Cardiobacterium valvarum                                         I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Chlamydia abortus (Chlamydophila abortus)                        I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Chlamydia caviae (Chlamydophila caviae)                          I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Chlamydia felis (Chlamydophila felis)                            I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae)                  I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (aviární kmeny)      I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (ostatní kmeny)      I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Chlamydia trachomatis (Chlamydophila trachomatis)                I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Clostridium botulinum                                            I 2       I T        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Clostridium difficile (Clostridiodes difficile)                  I 2       I T        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Clostridium perfringens                                          I 2       I T        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Clostridium tetani                                               I 2       I T, V     I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Clostridium spp.                                                 I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Corynebacterium diphtheriae                                      I 2       I T, V     I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Corynebacterium minutissimum                                     I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Corynebacterium pseudotuberculosis                               I 2       I T        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Corynebacterium ulcerans                                         I 2       I T        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Corynebacterium spp.                                             I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Coxiella burnetii                                                I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Edwardsiella tarda                                               I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Ehrlichia spp.                                                   I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Eikenella corrodens                                              I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Elizabethkingia meningoseptica (Flavobacterium meningosepticum)  I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Enterobacter aerogenes (Klebsiella aerogenes)                    I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Enterobacter cloacae subsp. cloacae (Enterobacter cloacae)       I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Enterobacter spp.                                                I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Enterococcus spp.                                                I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Erysipelothrix rhusiopathiae                                     I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Escherichia coli (s výjimkou nepatogenních kmenů)                I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I E. coli, Shiga toxin-produkující (verocytotoxické) kmeny (např.  I 3 (*)   I T        I
I O157:H7)                                                         I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Fluoribacter bozemanae (Legionella bozemanae)                    I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Francisella hispaniensis                                         I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Francisella tularensis subsp. holarctica                         I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Francisella tularensis subsp. mediasiatica                       I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Francisella tularensis subsp. novicida                           I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Francisella tularensis subsp. tularensis                         I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Fusobacterium necrophorum subsp. funduliforme                    I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum                     I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Gardnerella vaginalis                                            I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Haemophilus ducreyi                                              I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Haemophilus influenzae                                           I 2       I V        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Haemophilus spp.                                                 I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Helicobacter pylori                                              I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Helicobacter spp.                                                I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Klebsiella oxytoca                                               I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae                             I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae                          I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis                    I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Klebsiella spp.                                                  I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Legionella pneumophila subsp. fraseri                            I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Legionella pneumophila subsp. pascullei                          I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Legionella pneumophila subsp. pneumophila                        I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Legionella spp.                                                  I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Leptospira interrogans (všechny sérotypy)                        I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Leptospira interrogans spp.                                      I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Listeria monocytogenes                                           I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Listeria ivanovii subsp. ivanovii                                I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Listeria invanovii subsp. londoniensis                           I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Morganella morganii subsp. morganii (Proteus morganii)           I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Morganella morganii subsp. sibonii                               I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mycobacterium abscessus subsp. abscessus                         I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mycobacterium africanum                                          I 3       I V        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mycobacterium avium subsp. avium (Mycobacterium avium)           I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Mycobacterium       I 2       I          I
I paratuberculosis)                                                I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mycobacterium avium subsp. silvaticum                            I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mycobacterium bovis                                              I 3       I V        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mycobacterium caprae (Mycobacterium tuberculosis subsp. caprae)  I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mycobacterium chelonae                                           I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mycobacterium chimaera                                           I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mycobacterium fortuitum                                          I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mycobacterium intracellulare                                     I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mycobacterium kansasii                                           I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mycobacterium leprae                                             I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mycobacterium malmoense                                          I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mycobacterium marinum                                            I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mycobacterium microti                                            I 3 (*)   I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mycobacterium pinnipedii                                         I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mycobacterium scrofulaceum                                       I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mycobacterium simiae                                             I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mycobacterium szulgai                                            I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mycobacterium tuberculosis                                       I 3       I V        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mycobacterium ulcerans                                           I 3 (*)   I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mycobacterium xenopi                                             I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mycoplasma hominis                                               I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mycoplasma pneumoniae                                            I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mycoplasma spp.                                                  I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Neisseria gonorrhoeae                                            I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Neisseria meningitidis                                           I 2       I V        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Neorickettsia sennetsu (Rickettsia sennetsu, Ehrlichia sennetsu) I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Nocardia asteroides                                              I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Nocardia brasiliensis                                            I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Nocardia farcinica                                               I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Nocardia nova                                                    I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Nocardia otitidiscaviarum                                        I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Nocardia spp.                                                    I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Orientia tsutsugamushi (Rickettsia tsutsugamushi)                I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Pasteurella multocida subsp. gallicida (Pasteurella gallicida)   I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Pasteurella multocida subsp. multocida                           I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Pasteurella multocida subsp. septica                             I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Pasteurella spp.                                                 I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Peptostreptococcus anaerobius                                    I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Plesiomonas shigelloides                                         I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Porphyromonas spp.                                               I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Prevotella spp.                                                  I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Proteus mirabilis                                                I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Proteus penneri                                                  I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Proteus vulgaris                                                 I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans)                   I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Providencia rettgeri (Proteus rettgeri)                          I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Providencia spp.                                                 I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Pseudomonas aeruginosa                                           I 2       I T        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equii)                       I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Rickettsia africae                                               I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Rickettsia akari                                                 I 3 (*)   I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Rickettsia australis                                             I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Rickettsia canadensis                                            I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Rickettsia conorii                                               I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Rickettsia heilongjiangensis                                     I 3 (*)   I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Rickettsia japonica                                              I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Rickettsia montanensis                                           I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Rickettsia typhi                                                 I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Rickettsia prowazekii                                            I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Rickettsia rickettsii                                            I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Rickettsia sibirica                                              I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Rickettsia spp.                                                  I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Salmonella enterica (choleraesuis) subsp. arizonae               I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Salmonella enteritidis                                           I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Salmonella Paratyphi A, B, C                                     I 2       I V        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Salmonella Typhi                                                 I 3 (*)   I V        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Salmonella Typhimurium                                           I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Salmonella (ostatní sérotypy)                                    I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Shigella boydii                                                  I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Shigella dysenteriae (typ 1)                                     I 3 (*)   I T        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Shigella dysenteriae, jiný než typ 1                             I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Shigella flexneri                                                I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Shigella sonnei                                                  I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Staphylococcus aureus                                            I 2       I T        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Staphylococcus spp.                                              I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Streptobacillus moniliformis                                     I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Streptococcus agalactiae                                         I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis                    I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Streptococcus pneumoniae                                         I 2       I T, V     I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Streptococcus pyogenes                                           I 2       I T        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Streptococcus suis                                               I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Streptococcus spp.                                               I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Treponema carateum                                               I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Treponema pallidum                                               I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Treponema pertenue                                               I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Treponema spp.                                                   I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Trueperella pyogenes                                             I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Ureaplasma parvum                                                I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Ureaplasma urealyticum                                           I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Vibrio cholerae (včetně El Tor)                                  I 2       I T, V     I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Vibrio parahaemolyticus (Benecka parahaemolytica)                I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Vibrio spp.                                                      I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Yersinia enterocolitica subsp. enterolitica                      I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Yersinia enterocolitica subsp. palearctica                       I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Yersinia pestis                                                  I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Yersinia pseudotuberculosis                                      I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Yersinia spp.                                                    I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I

Vysvětlivka k tabulce č. 1:
(*) Biologičtí činitelé skupiny 3 označení v seznamu biologických činitelů
jako 3 (*) mohou pro zaměstnance představovat omezené riziko nákazy, neboť
se za běžných podmínek nepřenášejí vzduchem, a proto požadavky na pracoviště
postačují jako u práce s biologickým činitelem skupiny 2.

Tabulka č. 2: Biologický činitel - Viry

Viry jsou uvedeny podle jejich řádu (Ř), čeledě (Č) a rodu (R).

I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Biologický činitel                                               I Skupina I Poznámka I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Bunyavirales (Ř)                                                 I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Hantaviridae (Č)                                                 I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Orthohantavirus (R)                                              I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Orthohantavirus Andes (hantaviry vyvolávající hantavirový plicní I 3       I          I
I syndrom [HPS])                                                   I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Orthohantavirus Bayou                                            I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Orthohantavirus Black Creek Canal                                I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Orthohantavirus Cano Delgadito                                   I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Orthohantavirus Choclo                                           I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Orthohantavirus Dobrava-Belgrade (hantaviry vyvolávající         I 3       I          I
I hemoragickou horečku s renálním syndromem [HFRS])                I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Orthohantavirus El Moro Canyon                                   I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Orthohantavirus Hantaan (hantaviry vyvolávající hemoragickou     I 3       I          I
I horečku s renálním syndromem [HFRS])                             I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Orthohantavirus Laguna Negra                                     I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Orthohantavirus Prospect Hill                                    I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Orthohantavirus Puumala (hantaviry vyvolávající epidemickou      I 2       I          I
I nefropatii [NE])                                                 I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Orthohantavirus Seoul (hantaviry vyvolávající hemoragickou       I 3       I          I
I horečku s renálním syndromem [HFRS])                             I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Orthohantavirus Sin Nombre (hantaviry vyvolávající hantavirový   I 3       I          I
I plicní syndrom [HPS])                                            I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Ostatní hantaviry známé jako patogenní                           I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Nairoviridae (Č)                                                 I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Orthonairovirus (R)                                              I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Orthonairovirus krymskokonžské hemoragické horečky               I 4       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Orthonairovirus Dugbe                                            I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Orthonairovirus Hazara                                           I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Orthonairovirus nairobské nemoci ovcí                            I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Ostatní nairoviry známé jako patogenní                           I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Peribunyaviridae (Č)                                             I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Orthobunyavirus (R)                                              I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Orthobunyavirus Bunyamwera (virus Germiston)                     I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Orthobunyavirus kalifornské encefalitidy                         I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Orthobunyavirus Oropouche                                        I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Ostatní orthobunyaviry známé jako patogenní                      I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Phenuiviridae (Č)                                                I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Phlebovirus (R)                                                  I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Phlebovirus Bhanja                                               I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Phlebovirus Punta Toro                                           I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Phlebovirus horečky údolí Rift                                   I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Phlebovirus neapolské horečky Sandfly (toskánský virus)          I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Phlebovirus SFTS (Severe Fever with Thrombocytopenia             I 3       I          I
I Syndrome-Virus)                                                  I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Ostatní phleboviry známé jako patogenní                          I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Herpesvirales (Ř)                                                I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Herpesviridae (Č)                                                I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Cytomegalovirus (R)                                              I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Lidský betaherpesvirus 5 (cytomegalovirus)                       I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Lymphocryptovirus (R)                                            I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Lidský gammaherpesvirus 4 (virus Epstein-Barrové)                I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Rhadinoovirus (R)                                                I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Lidský gammaherpesvirus 8                                        I 2       I D        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Roseolovirus (R)                                                 I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Lidský betaherpesvirus 6 A (lidský B-lymfotropní virus)          I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Lidský betaherpesvirus 6B                                        I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Lidský betaherpesvirus 7                                         I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Simplexvirus (R)                                                 I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Macacine alphaherpesvirus 1 (Herpesvirus simiae, Herpes B virus) I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Lidský alphaherpesvirus 1 (lidský herpesvirus 1, Herpes simplex  I 2       I          I
I virus typ 1)                                                     I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Lidský alphaherpesvirus 2 (lidský herpesvirus 2, Herpes simplex  I 2       I          I
I virus typ 2)                                                     I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Varicellovirus (R)                                               I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Lidský alphaherpesvirus 3 (Herpesvirus varicella-zoster)         I 2       I V        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mononegavirales (Ř)                                              I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Filoviridae (Č)                                                  I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus Ebola (R)                                                  I 4       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus Marburg (R)                                                I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Marburg marburgvirus                                             I 4       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Paramyxoviridae (Č)                                              I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Avulavirus (R)                                                   I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus newcastleské choroby                                       I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Henipavirus (R)                                                  I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Henipavirus Hendra                                               I 4       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Henipavirus Nipah                                                I 4       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Morbillivirus (R)                                                I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Morbillivirus spalniček                                          I 2       I V        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Respirovirus (R)                                                 I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Lidský respirovirus 1 (virus parainfluenzy 1)                    I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Lidský respirovirus 3 (virus parainfluenzy 3)                    I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Rubulavirus (R)                                                  I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Rubulavirus příušnic                                             I 2       I V        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Lidský rubulavirus 2 (virus parainfluenzy 2)                     I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Lidský rubulavirus 4 (virus parainfluenzy 4)                     I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Pneumoviridae (Č)                                                I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Metapneumovirus (R)                                              I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Orthopneumovirus (R)                                             I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Lidský orthopneumovirus (respirační syncytiální virus)           I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Rhabdoviridae (Č)                                                I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Lyssavirus (R)                                                   I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Australský netopýří lyssavirus                                   I 3 (**)  I V        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Lyssavirus Duvenhage                                             I 3 (**)  I V        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Evropský netopýří lyssavirus 1                                   I 3 (**)  I V        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Evropský netopýří lyssavirus 2                                   I 3 (**)  I V        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Lagoský netopýří lyssavirus                                      I 3 (**)  I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Lyssavirus Mokola                                                I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Lyssavirus vztekliny                                             I 3 (**)  I V        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Vesiculovirus (R)                                                I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus vezikulární stomatitidy, vesiculovirus Alagoas             I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus vezikulární stomatitidy, vesiculovirus Indiana             I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus vezikulární stomatitidy, vesiculovirus New Jersey          I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Vesiculovirus Piry (virus Piry)                                  I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Nidovirales (Ř)                                                  I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Coronaviridae (Č)                                                I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Betacoronavirus (R)                                              I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Koronavirus související s těžkým akutním respiračním syndromem   I 3       I          I
I (virus SARS)                                                     I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Koronavirus 2 související s těžkým akutním respiračním syndromem I 3       I          I
I (SARS-CoV-2) (***)                                               I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Koronavirus z Blízkého východu související s těžkým respiračním  I 3       I          I
I syndromem (virus MERS)                                           I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Ostatní Coronaviridae známé jako patogenní (OC43, 29, HKU1,      I 2       I          I
I NL63)                                                            I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Picornavirales (Ř)                                               I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Picornaviridae (Č)                                               I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Cardiovirus (R)                                                  I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus Saffold                                                    I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Cosavirus (R)                                                    I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Cosavirus A                                                      I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Enterovirus (R)                                                  I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Enterovirus A                                                    I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Enterovirus B                                                    I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Enterovirus C                                                    I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Enterovirus D, lidský enterovirus typ 70 (virus akutní           I 2       I          I
I hemoragické konjuktividy)                                        I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Rhinoviry                                                        I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Poliovirus, typ 1 a 3                                            I 2       I V        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Poliovirus, typ 2 (*)                                            I 3       I V        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Hepatovirus (R)                                                  I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Hepatovirus A (virus hepatitidy A, lidský enterovirus typ 72)    I 2       I V        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Kobuvirus (R)                                                    I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Aichivirus A (virus Aichi 1)                                     I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Parechovirus (R)                                                 I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Parechoviry A                                                    I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Parechoviry B (virus Ljungan)                                    I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Ostatní Picornaviridae známé jako patogenní                      I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Nezařazeno (Ř)                                                   I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Adenoviridae (Č)                                                 I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Astroviridae (Č)                                                 I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Arenaviridae (Č)                                                 I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mammarenavirus (R)                                               I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Brazilský mammarenavirus                                         I 4       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mammarenavirus Chapare                                           I 4       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mammarenavirus Flexal                                            I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mammarenavirus Guanarito                                         I 4       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mammarenavirus Junín                                             I 4       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mammarenavirus horečky Lassa                                     I 4       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mammarenavirus Lujo                                              I 4       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mammarenavirus lymfocytární choriomeningitidy, neurotropní kmeny I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mammarenavirus lymfocytární choriomeningitidy (ostatní kmeny)    I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mammarenavirus Machupo                                           I 4       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mammarenavirus Mobala                                            I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mammarenavirus Mopeia                                            I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mammarenavirus Tacaribe                                          I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mammarenavirus Whitewater Arroyo                                 I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Caliciviridae (Č)                                                I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Norovirus (R)                                                    I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Norovirus (virus Norwalk)                                        I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Ostatní Caliciviridae známé jako patogenní                       I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Hepadnaviridae (Č)                                               I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Orthohepadnavirus (R)                                            I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus hepatitidy B                                               I 3 (**)  I V, D     I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Hepeviridae (Č)                                                  I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Orthohepevirus (R)                                               I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Orthohepevirus A (virus hepatitidy E)                            I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Flaviviridae (Č)                                                 I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Flavivirus (R)                                                   I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus Dengue                                                     I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus japonské encefalitidy                                      I 3       I V        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus nemoci Kyasanurského lesa                                  I 3       I V        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus vrtivky (Louping ill)                                      I 3 (**)  I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus encefalitidy Murray Valley (virus australské encefalitidy) I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus omské hemoragické horečky                                  I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus Powassan                                                   I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus Rocio                                                      I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus encefalitidy St. Louis                                     I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus klíšťové encefalitidy                                      I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus Absettarov                                                 I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus Hanzalova                                                  I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus Hypr                                                       I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus Kumlinge                                                   I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus Negishi                                                    I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Ruská jaro-letní encefalitida                                    I 3       I V        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus klíšťové encefalitidy, evropský podtyp                     I 3 (**)  I V        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus klíšťové encefalitidy, dálněvýchodní podtyp                I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus klíšťové encefalitidy, sibiřský podtyp                     I 3       I V        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus Wesselsbron                                                I 3 (**)  I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus západonilské horečky                                       I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus žluté zimnice                                              I 3       I V        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus Zika                                                       I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus GB-C                                                       I 3 (**)  I D        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Ostatní flaviviry známé jako patogenní                           I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Hepacivirus (R)                                                  I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Hepacivirus C (virus hepatitidy C)                               I 3 (**)  I D        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Orthomyxoviridae (Č)                                             I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Gammainfluenzavirus (R)                                          I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus chřipky C                                                  I 2       I V(b)     I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Influenzavirus A (R)                                             I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Viry vysoce patogenní influenzy ptáků HPAIV (H5), např. H5N1     I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Viry vysoce patogenní influenzy ptáků HPAIV (H7), např. H7N7,    I 3       I          I
I H7N9                                                             I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus chřipky A                                                  I 2       I V(b)     I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus chřipky A/New York/1/18 (H1N1) (španělská chřipka 1918)    I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus chřipky A/Singapur/1/57 (H2N2)                             I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus nízkopatogenní influenzy ptáků (LPAI) H7N9                 I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Influenzavirus B (R)                                             I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus chřipky B                                                  I 2       I V(b)     I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus Thogoto (R)                                                I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus Dhori (orthomyxoviridae přenášené klíšťaty: Dhori)         I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus Thogoto (orthomyxoviridae přenášené klíšťaty: Thogoto)     I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Papillomaviridae (Č)                                             I 2       I D(c)     I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Parvoviridae (Č)                                                 I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Erythroparvovirus (R)                                            I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Erythroparvovirus 1 infikující primáty (lidský parvovirus, virus I 2       I          I
I B 19)                                                            I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Polyomaviridae (Č)                                               I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Betapolyomavirus (R)                                             I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Lidský polyomavirus 1 (virus BK)                                 I 2       I D(c)     I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Lidský polyomavirus 2 (virus JC)                                 I 2       I D(c)     I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Poxviridae (Č)                                                   I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Molluscipoxvirus (R)                                             I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus Molluscum contagiosum                                      I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Orthopoxvirus (R)                                                I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus kravských neštovic                                         I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus opičích neštovic                                           I 3       I V        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus Vaccinia (včetně viru buvolích neštovic (d), viru          I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I sloních neštovic (e), viru králičích neštovic (f))               I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus Variola (major a minor)                                    I 4       I V        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Parapoxvirus (R)                                                 I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus Orf                                                        I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus Pseudocowpox (virus uzlin dojnic, parapoxvirus             I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I bovis)                                                           I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Yatapoxvirus (R)                                                 I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus Tanapox                                                    I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus opičích neštovic Yaba                                      I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Reoviridae (Č)                                                   I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Seadornavirus (R)                                                I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus Banna                                                      I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Coltivirus (R)                                                   I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Rotavirus (R)                                                    I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Orbivirus (R)                                                    I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Retroviridae (Č)                                                 I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Deltaretrovirus (R)                                              I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus lymfotropních T buněk 1 infikující primáty (virus          I 3 (**)  I D        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I lidských lymfotropních T buněk, typ 1)                           I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus lymfotropních T buněk 2 infikující primáty (virus          I 3 (**)  I D        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I lidských lymfotropních T buněk, typ 2)                           I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Lentivirus (R)                                                   I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus lidského imunodeficitu 1                                   I 3 (**)  I D        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus lidského imunodeficitu 2                                   I 3 (**)  I D        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus opičího imunodeficitu (SIV) (g)                            I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Togaviridae (Č)                                                  I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Alphavirus (R)                                                   I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Cabassouvirus                                                    I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus východní koňské encefalomyelitidy                          I 3       I V        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus Bebaru                                                     I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus Chikungunya                                                I 3 (**)  I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus Everglades                                                 I 3 (**)  I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus Mayaro                                                     I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus Mucambo                                                    I 3 (**)  I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus Ndumu                                                      I 3 (**)  I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus O'nyong-nyong                                              I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus Ross River                                                 I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus Semliki Forest                                             I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus Sindbis                                                    I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus Tonate                                                     I 3 (**)  I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus venezuelské koňské encefalomyelitidy                       I 3       I V        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus západní koňské encefalomyelitidy                           I 3       I V        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Ostatní alphaviry známé jako patogenní                           I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Rubivirus (R)                                                    I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus zarděnek                                                   I 2       I V        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Nezařazené (Č)                                                   I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Deltavirus (R)                                                   I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Virus hepatitidy D (a)                                           I 2       I V, D     I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I

Vysvětlivky k tabulce č. 2:
(*) Klasifikace podle globálního akčního plánu Světové zdravotnické organizace
pro minimalizaci rizika spojeného se zařízeními uchovávajícími poliovirus po
druhově specifické eradikaci divokých poliovirů a následném ukončení používání
orální poliovakcíny.
(**) Biologičtí činitelé skupiny 3 označení v seznamu biologických činitelů
jako 3 (**) mohou pro zaměstnance představovat omezené riziko nákazy, neboť
se za běžných podmínek nepřenášejí vzduchem, a proto požadavky na pracoviště
postačují jako u práce s biologickým činitelem skupiny 2.
(***) Laboratorní činnost, při které nedochází k pomnožování materiálu
zahrnující SARS-CoV-2, se provádí v zařízení s použitím postupů odpovídajících
požadavkům alespoň podle skupiny biologického činitele 2. Laboratorní činnost,
při které dochází k pomnožování materiálu zahrnující SARS-CoV-2, se provádí
v zabezpečené laboratoři, která odpovídá požadavkům podle skupiny biologického
činitele 3, kde se vzduch v porovnání s vnější atmosférou udržuje v podtlaku.
(a) Virus hepatitidy D je patogenní pro zaměstnance pouze při současně
probíhající nebo vedlejší nákaze způsobené virem hepatitidy B. Očkování proti
viru hepatitidy B proto zaměstnance, kteří nejsou nakažení virem hepatitidy B,
chrání proti viru hepatitidy delta.
(b) Pouze pro typy A a B.
(c) Doporučeno pro práci zahrnující přímý styk s těmito činiteli.
(d) Jsou identifikovány dva viry: jedním je vir buvolích neštovic a druhým
varianta viru Vaccinia.
(e) Varianta viru kravích neštovic.
(f) Varianta viru Vaccinia.
(g) V současnosti neexistuje žádný průkaz onemocnění člověka způsobeného
ostatními retroviry opičího původu. Jako preventivní opatření pro práci
s těmito retroviry je doporučena úroveň zajištění bezpečnosti jako pro skupinu
biologických činitelů skupiny 3.

Tabulka č. 3: Biologický činitel - Původci přenosné spongiformní encefalopatie

I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Biologický činitel                                               I Skupina I Poznámka I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Původce Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci                           I 3 (*)   I D (a)    I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Původce varianty Creutzfeldtovy-Jakobovy nemoci                  I 3 (*)   I D (a)    I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Původce bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) a ostatních     I 3 (*)   I D (a)    I
I příbuzných přenosných spongiformních encefalopatií zvířat        I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Původce Gerstmannova-Strausslerova-Scheinkerova syndromu         I 3 (*)   I D (a)    I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Původce nemoci kuru                                              I 3 (*)   I D (a)    I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Původce klusavky                                                 I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I

Vysvětlivky k tabulce č. 3:
(*) Biologičtí činitelé skupiny 3 označení v seznamu biologických činitelů
jako 3 (*) mohou pro zaměstnance představovat omezené riziko nákazy, neboť se
za běžných podmínek nepřenášejí vzduchem, a proto požadavky na pracoviště
postačují jako u práce s biologickým činitelem skupiny 2.
(a) Doporučeno pro práci zahrnující přímý styk s těmito činiteli.

Tabulka č. 4: Biologický činitel - Parazité

U biologických činitelů uvedených v tomto seznamu zápis celého rodu s dodatkem
"spp." znamená, že zahrnuje i ostatní druhy patřící do stejného rodu, které
nejsou v seznamu jmenovitě uvedeny, ale které jsou známými lidskými patogeny.
Biologické činitele, které nebyly zařazeny do skupin 2 až 4 seznamu, nejsou
automaticky zařazeny do skupiny 1. V případě rodů, o nichž je známo, že
patogenní účinky na člověka má více než jeden druh, jsou do seznamu zahrnuty
ty druhy, které vyvolávají tyto účinky u člověka nejčastěji, spolu s odkazem
na skutečnost, že i ostatní druhy stejného rodu mohou mít následky pro zdraví.
Pokud je v klasifikovaném seznamu biologických činitelů uveden celý rod, má se
za to, že druhy a kmeny, o nichž je známo, že patogenní nejsou, jsou vyjmuty.

I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Biologický činitel                                               I Skupina I Poznámka I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Acanthamoeba castellani                                          I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Ancylostoma duodenale                                            I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Angiostrongylus cantonensis                                      I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Angiostrongylus costaricensis                                    I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Anisakis simplex                                                 I 2       I A        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Ascaris lumbricoides                                             I 2       I A        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Ascaris suum                                                     I 2       I A        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Babesia divergens                                                I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Babesia microti                                                  I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Balamuthia mandrillaris                                          I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Balantidium coli                                                 I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Brugia malayi                                                    I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Brugia pahangi                                                   I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Brugia timori                                                    I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Capillaria philippinensis                                        I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Capillaria spp.                                                  I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Clonorchis sinensis (Opisthorchis sinensis)                      I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Clonorchis viverrini (Opisthirchis viverrini)                    I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Cryptosporidium hominis                                          I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Cryptosporidium parvum                                           I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Cryptosporidium spp.                                             I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Cyclospora cayetanensis                                          I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Dicrocoelium dentriticum                                         I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Dipetalonema streptocerca                                        I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Diphyllobothrium latum                                           I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Dracunculus medinensis                                           I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Echinococcus granulosus                                          I 3 (*)   I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Echinococcus multilocularis                                      I 3 (*)   I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Echinococcus oligarthrus                                         I 3 (*)   I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Echinococcus vogeli                                              I 3 (*)   I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Entamoeba histolytica                                            I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Enterobius vermicularis                                          I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Enterocytozoon bieneusi                                          I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Fasciola gigantica                                               I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Fasciola hepatica                                                I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Fasciolopsis busci                                               I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Giardia lamblia (Giardia duodenalis, Giardia intestinalis)       I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Heterophyes spp.                                                 I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Hymenolepis diminuta                                             I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Hymenolepis nana                                                 I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Leishmania aethiopica                                            I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Leishmania braziliensis                                          I 3 (*)   I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Leishmania donovani                                              I 3 (*)   I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Leishmania guyanensis (Viannia guyanensis)                       I 3 (*)   I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Leishmania infantum (Leishmania chagasi)                         I 3 (*)   I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Leishmania major                                                 I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Leishmania mexicana                                              I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Leishmania panamensis (Viannia panamensis)                       I 3 (*)   I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Leishmania peruviana                                             I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Leishmania tropica                                               I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Leishmania spp.                                                  I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Loa loa                                                          I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mansonella ozzardi                                               I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mansonella perstans                                              I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Mansonella streptocerca                                          I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Metagonimus spp.                                                 I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Naegleria fowleri                                                I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Necator americanus                                               I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Onchocerca volvulus                                              I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Opisthorchis felineus                                            I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Opisthorchis spp.                                                I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Paragonimus westermani                                           I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Paragonimus spp.                                                 I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Plasmodium falciparum                                            I 3 (*)   I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Plasmodium knowlesi                                              I 3 (*)   I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Plasmodium spp. (lidské a opičí)                                 I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Sarcocystis suihominis                                           I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Sarcoptes scabiei                                                I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Schistosoma heametobium                                          I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Schistosoma intercalatum                                         I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Schistosoma japonicum                                            I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Schistosoma mansoni                                              I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Schistosoma mekongi                                              I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Strongyloides stercoralis                                        I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Strongyloides spp.                                               I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Taenia saginata                                                  I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Taenia solium                                                    I 3 (*)   I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Toxocara canis                                                   I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Toxocara cati                                                    I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Toxoplasma gondii                                                I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Trichinella nativa                                               I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Trichinella nelsoni                                              I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Trichinella pseudospiralis                                       I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Trichinella spiralis                                             I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Trichomonas vaginalis                                            I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Trichostrongylus orientalis                                      I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Trichostrongylus spp.                                            I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Trichuris trichiura                                              I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Trypanosoma brucei brucei                                        I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Trypanosoma brucei gambiense                                     I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Trypanosoma brucei rhodesiense                                   I 3 (*)   I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Trypanosoma cruzi                                                I 3 (*)   I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Wuchereria bancrofti                                             I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I

Vysvětlivky k tabulce č. 4:
(*) Biologičtí činitelé skupiny 3 označení v seznamu biologických činitelů
jako 3 (*) mohou pro zaměstnance představovat omezené riziko nákazy, neboť se
za běžných podmínek nepřenášejí vzduchem, a proto požadavky na pracoviště
postačují jako u práce s biologickým činitelem skupiny 2.

Tabulka č. 5: Biologický činitel - Houby

U biologických činitelů uvedených v tomto seznamu zápis celého rodu s dodatkem
"spp." znamená, že zahrnuje i ostatní druhy patřící do stejného rodu, které
nejsou v seznamu jmenovitě uvedeny, ale které jsou známými lidskými patogeny.
Biologické činitele, které nebyly zařazeny do skupin 2 až 4 seznamu, nejsou
automaticky zařazeny do skupiny 1. V případě rodů, o nichž je známo, že
patogenní účinky na člověka má více než jeden druh, jsou do seznamu zahrnuty
ty druhy, které vyvolávají tyto účinky u člověka nejčastěji, spolu s odkazem
na skutečnost, že i ostatní druhy stejného rodu mohou mít následky pro zdraví.
Pokud je v klasifikovaném seznamu biologických činitelů uveden celý rod, má se
za to, že druhy a kmeny, o nichž je známo, že patogenní nejsou, jsou vyjmuty.

I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Biologický činitel                                               I Skupina I Poznámka I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Aspergillus flavus                                               I 2       I A, T     I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Aspergillus fumigatus                                            I 2       I A        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Aspergillus spp.                                                 I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)              I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Blastomyces gilchristii                                          I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Candida albicans                                                 I 2       I A        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Candida dubliniensis                                             I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Candida glabrata                                                 I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Candida parapsilosis                                             I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Candida tropicalis                                               I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Candida auris                                                    I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Candida spp. (C. krusei, C. lusitaniae, C. fabianii, apod.)      I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Cladophialophora bantiana (Xylohypha bantiana, Cladosporium      I 3       I          I
I bantianum, trichoides)                                           I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Cladophialophora modesta                                         I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Cladophialophora spp.                                            I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Coccidioides immitis                                             I 3       I A        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Coccidioides posadasii                                           I 3       I A        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Cryptococcus gattii (Filobasidiella neoformans var.              I 2       I A        I
I bacillispora)                                                    I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Cryptococcus neoformans (Filobasidiella neoformans var.          I 2       I A        I
I neoformans)                                                      I         I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Emmonsia parva var. parva                                        I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Emmonsia parva var. crescens                                     I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Epidermophyton floccosum                                         I 2       I A        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Epidermophyton spp.                                              I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Fonsecaea monophora                                              I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Fonsecaea pedrosoi                                               I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Histoplasma capsulatum                                           I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Histoplasma capsulatum var. farciminosum                         I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Histoplasma duboisii                                             I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Madurella grisea                                                 I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Madurella mycetomatis                                            I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Microsporum spp.                                                 I 2       I A        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Nannizzia spp.                                                   I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Neotestudina rosatii                                             I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Paracoccidioides brasiliensis                                    I 3       I A        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Paracoccidioides lutzii                                          I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Paraphyton spp.                                                  I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Rhinocladiella mackenziei                                        I 3       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Saccharomyces cerevisiae                                         I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Scedosporium apiospermum                                         I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Scedosporium prolificans (inflatum)                              I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Sporothrix schenckii                                             I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Talaromyces marneffei (Penicillium marneffei)                    I 2       I A        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Trichophyton rubrum                                              I 2       I A        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Trichophyton tonsurans                                           I 2       I A        I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I
I Trichophyton spp.                                                I 2       I          I
I------------------------------------------------------------------I---------I----------I

Vysvětlivky ke sloupci "Poznámka" v tabulkách č. 1 až 5:

A: Možné alergické účinky.
D: Seznam zaměstnanců vystavených biologickému činiteli, který je uchováván po
dobu delší 10 let od skončení poslední známé expozice.
T: Produkce toxinů.
V: Účinná očkovací látka k dispozici a registrována v Evropské unii.
 
ČÁST B 

	Tabulka č. 1: Požadavky na pracoviště zdravotnického a veterinárního zařízení 
------------------------------------ ------------------------------------------------------
             Požadavky                                        
                                           Podle skupiny biologického činitele
                                             
                                          2                3                  4
------------------------------------ ------------------------------------------------------
 1. Oddělení pracoviště od                 ne           doporučeno              ano       
    jakýchkoliv jiných činností v                                                         
    téže budově                                                                           
------------------------------------ ------------------------------------------------------
 2. Vzduch přiváděný na pracoviště a       ne         ano - odváděný      ano - odváděný  
    odváděný z něho filtrovat HEPA                        vzduch            i přiváděný   
    filtrema) nebo podobně účinným                                            vzduch      
    zařízením                                                                             
------------------------------------ ------------------------------------------------------
 3. Omezení přístupu na pracoviště         ano             ano               ano, přes    
    jen na určené zaměstnance                                               hygienickou   
                                                                              smyčku      
------------------------------------ ------------------------------------------------------
 4. Možnost neprodyšně utěsnit             ne           doporučeno              ano       
    pracoviště při provádění                                                              
    dezinfekce, včetně fumigace                                                           
------------------------------------ ------------------------------------------------------
 5. Specifikované dezinfekční postupy      ano             ano                  ano       
------------------------------------ ------------------------------------------------------
 6. Udržovat pracoviště v podtlaku         ne              ano                  ano       
    oproti okolí                                                                          
------------------------------------ ------------------------------------------------------
 7. Účinná kontrola vektorů                ano             ano                  ano       
    (například hlodavců, hmyzu)                                                           
------------------------------------ ------------------------------------------------------
 8. Povrchy nepropouštějící vodu a      ano, pro    ano, pro pracovní        ano, pro     
    snadno omyvatelné                   pracovní    plochy, podlahy a        pracovní     
                                        plochy a       jiné povrchy           plochy,     
                                         podlahy       určené podle       podlahy, stropy 
                                                     hodnocení rizik          a stěny     
------------------------------------ ------------------------------------------------------
 9. Povrchy odolné vůči kyselinám,     doporučeno          ano                  ano       
    zásadám, rozpouštědlům,                                                             
    dezinfekčním prostředkům                                                              
------------------------------------ ------------------------------------------------------
10. Bezpečné uskladnění biologického       ano             ano            ano, uskladnění 
    činitele                                                                s chráněným   
                                                                          přístupem (pod  
                                                                              zámkem)     
------------------------------------ ------------------------------------------------------
11. Pozorovací okénko nebo jiné        doporučeno       doporučeno              ano       
    srovnatelné zařízení umožňující                                                     
    pozorovat osoby nebo zvířata                                                          
    přítomné v prostoru                                                                   
------------------------------------ ------------------------------------------------------
12. Vybavení laboratoře vlastním           ne           doporučeno              ano       
    provozním přístrojovým zařízením                                                      
------------------------------------ ------------------------------------------------------
13. Zacházení s infikovaným             kde je to     ano, jde-li o             ano       
    materiálem včetně všech zvířat v     vhodné     infekci přenosnou                     
    bezpečnostní skříňce (hazard                         vzduchem                         
    boxu), izolátoru nebo jiném                                                           
    prostoru vhodném pro tuto práci                                                       
------------------------------------ ------------------------------------------------------
14. Validovaný postup inaktivace pro   doporučeno   ano, na místě nebo     ano, na místě  
    bezpečnou likvidaci uhynulých                    mimo pracoviště        pracoviště    
    zvířat                                                                                
------------------------------------ ------------------------------------------------------
15. Zaměstnanci se před opuštěním          ne           doporučeno              ano       
    uzavřeného prostoru musí                                                              
    osprchovat                                                                            
------------------------------------ ------------------------------------------------------
 
	Vysvětlivka k tabulce č. 1: 

	a) HEPA filtr: vysoce účinný filtr pro odlučování částic ze vzduchu. 
 
	Tabulka č. 2: Požadavky na pracoviště v laboratořích a v místnostech pro laboratorní zvířata a na pracoviště průmyslových procesů 
------------------------------------ ------------------------------------------------------
 Požadavky                                 Podle skupiny biologického činitele
 
                                          2                 3                  4
------------------------------------ ------------------------------------------------------
 1.  S životaschopnými                    ano              ano                ano      
     mikroorganismy manipulovat v                                                      
     systému, který fyzicky                                                            
     odděluje tento proces od                                                          
     pracovního a ostatního                                                            
     prostředí                                                                         
------------------------------------ ------------------------------------------------------
 2.  Se vzduchem odsávaným z              byl          byl zamezen        byl zamezen  
     uzavřeného systému zacházet     minimalizován         únik               únik     
     tak, aby                            únik                                          
------------------------------------ ------------------------------------------------------
 3.  Odběr vzorků, přidávání              byl          byl zamezen        byl zamezen  
     materiálů do uzavřeného         minimalizován         únik               únik     
     systému a přenos                    únik                                          
     životaschopných mikroorganismů                                                    
     do jiného uzavřeného systému                                                      
     provádět tak, aby                                                                 
------------------------------------ ------------------------------------------------------
 4.  Tekuté kultury ve větším        inaktivovány      inaktivovány       inaktivovány 
     množství nepřemísťovat z        validovanými      validovanými       validovanými 
     uzavřeného systému, pokud        chemickými        chemickými         chemickými  
     nejsou                              nebo              nebo               nebo     
                                      fyzikálními      fyzikálními        fyzikálními  
                                      prostředky        prostředky         prostředky  
------------------------------------ ------------------------------------------------------
 5.  Těsnění a uzávěry nádob pro     minimalizován       zamezen            zamezen    
     kultury upravit tak, aby byl                                                      
     únik biologických činitelů                                                        
------------------------------------ ------------------------------------------------------
 6.  Uzavřené systémya) umístit v     doporučeno        doporučeno         ano, a to   
     kontrolovaném prostoru                                                  uvnitř    
                                                                           prostoru k  
                                                                           tomu účelu  
                                                                          vybudovanému 
 
     a) umístit značku pro            doporučeno           ano                ano      
     biologické riziko                                                                 
 
     b) přístup omezit pouze na           ano              ano             ano, přes   
     jmenovitě určené zaměstnance                                         hygienickou  
                                                                             smyčku    
 
     c) zaměstnance vybavit               ano              ano                ano,     
     pracovním oděvem                                                      kompletní   
                                                                           převlečení  
 
     d) zřídit dekontaminační             ano              ano                ano      
     zařízení a umývárny pro                                                           
     zaměstnance                                                                       
 
     e) zaměstnanci se před               ne            doporučeno            ano      
     opuštěním kontrolovaného                                                          
     prostoru musí osprchovat                                                          
 
     f) odpadní vodu z výlevek a          ne            doporučeno            ano      
     sprch shromažďovat a před                                                         
     vypuštěním desinfikovat                                                           
 
     g) kontrolovaný prostor              ano              ano                ano      
     dostatečně větrat tak, aby                                                        
     kontaminace vzduchu byla                                                          
     snížena na co nejnižší úroveň                                                     
 
     h) v kontrolovaném prostoru          ne               ano                ano      
     udržovat podtlak vůči okolí                                                       
 
     i) vzduch přiváděný do               ne            doporučeno            ano      
     kontrolovaného prostoru a                                                         
     odváděný z něho filtrovat HEPA                                                    
     filtry nebo jiným obdobně                                                         
     účinným zařízením                                                                 
 
     j) kontrolovaný prostor              ne            doporučeno            ano      
     upravit po technické stránce                                                      
     tak, aby byl při případném                                                        
     úniku zachycen celý obsah                                                         
     uzavřeného systému                                                                
 
     k) pracoviště musí být možno         ne            doporučeno            ano      
     neprodyšně uzavřít při                                                            
     provádění dezinfekce, včetně                                                      
     fumigace                                                                          
 
     l) odpadní vodu před konečným    inaktivovat      inaktivovat        inaktivovat  
     vypuštěním                      validovanými      validovanými       validovanými 
                                      chemickými        chemickými         chemickými  
                                         nebo              nebo               nebo     
                                      fyzikálními      fyzikálními        fyzikálními  
                                      prostředky        prostředky         prostředky  
 
     m)odpad dekontaminovat           doporučeno           ano                ano      
     certifikovaným zařízením29)                                                      
------------------------------------ ------------------------------------------------------
 
	V případě zaměstnavatelů, kteří jsou poskytovateli zdravotních služeb, pokud se jedná o dočasná pracoviště zřízená pro účely poskytování zdravotní péče pacientům s onemocněním COVID-19, se požadavky podle této části nepoužijí. 
 
	Vysvětlivka k tabulce č. 2: 

	a) Uzavřený systém: Systém, který fyzicky odděluje proces od okolního prostředí (například inkubátory, nádrže). 
 
Příloha 8 

Dosahy horních končetin 

	Obrázek č. 1 
 
	Dosahy horních končetin ve svislé rovině při práci vsedě 

            

Obrázek 361-07be.jpg
Plná velikost obrázku

 

	Obrázek č. 2 
 
	Dosahy horních končetin ve svislé rovině při práci vsedě i vstoje 

            

Obrázek 361-07bf.jpg
Plná velikost obrázku

 

	Vysvětlivky k obrázku č. 2 

	Oblast A - časté (20 až 40x za osmihodinovou směnu) a přesné pohyby. 
 
	Oblast B - pohyby obou předloktí a při manipulaci s předměty a nástroji bez nutnosti změny základní pracovní polohy- mírné předklánění, pohyb do stran. 
 
	Oblast C - maximální dosah - méně časté a pomalejší pohyby, nutnost otáčení trupu. 
 
	Obrázek č. 3 
 
	Dosahy horních končetin ve svislé rovině vstoje 

            

Obrázek 361-07bg.jpg
Plná velikost obrázku

 

	Vysvětlivka k obrázku č. 3 

	A - optimální dosah 
 
	B - přijatelný dosah 
 
	C - nepřijatelné pro časté pohyby 
 
Příloha 9 

Přípustné síly pro ovladače 

------------------ --------------------------------- ------------------------------------------
Typ ovladače       Polohy a frekvence ovládání         Způsob ovládání, minimální a maximální
                                                                      síly (N)
------------------ --------------------------------- ------------------------------------------
tlačítko                                               jedním prstem            min. 2,5
                                                                                max. 8
                                                       dlaní                    min. 2,5
                                                                                max. 50
------------------ --------------------------------- ------------------------------------------
přepínač páčkový   dvoupolohový min. 30 st. na strany  prsty                    min. 2,5
                   od svislé osy,                                               max. 10
                   třípolohový: min 30 st. na strany od
                   svislé osy a kolmo k základně
------------------ --------------------------------- ------------------------------------------
přepínač otočný    při zrakové kontrole nejvyšší       prsty                    min. 2,5
                   počet poloh 24, nejmenší úhel mezi                           max. 15
                   polohami 15 st.
                   při hmatové kontrole: nejvyšší
                   počet poloh 8, nejmenší úhel mezi
                   polohami 45 st.
------------------ --------------------------------- ------------------------------------------
točítko            průměr do 2,5 cm                    prsty                    min. 2,5
                                                                                max. 4
                                                                                
                   průměr větší než 2,5 cm                                      min. 2,5
                                                                                max. 15
------------------ --------------------------------- ------------------------------------------
kolo ruční         vnější průměr věnce se volí podle  jednou rukou              min. 10
                   rychlosti otáčení, při větší                                 max. 100
                   rychlosti menší průměr             oběma rukama              min. 10
                                                                                max. 200
------------------ --------------------------------- ------------------------------------------
volant             a) technická zařízení pracovně      oběma rukama             max. 115
                      nepojíždějící                     
                   b) technická zařízení pracovně      jednou nebo oběma rukama
                      pojíždějící                                               max. 80
                   c) všechna technická zařízení bez   
                      posilovače řízení                oběma rukama             max. 350
------------------ --------------------------------- ------------------------------------------
volant             zemědělská a lesnická zařízení      
                   a) tech.zařízení pracovně           oběma rukama             max. 120
                      nepojíždějící                     
                   b) tech.zařízení pracovně           jednou nebo oběma rukama
                      pojíždějící                                               max. 120
                   c) všechna zařízení bez posilovače  
                      řízení                            
                                                       oběma rukama             max. 490
------------------ --------------------------------- ------------------------------------------
páka ruční                                             horní končetinou
                                                       pohyb páky:
                       často:                          vpřed a vzad             min.  10
                                                                                max.  60
                                                       do stran                 min.  10
                                                                                max.  40
                                                                                
                       zřídka:                         vpřed a vzad             min.  10
                                                                                max. 120
                                                       do stran                 min.  10
                                                                                max.  80
                                                       nahoru a dolů:           min. 10
                                                                                max. 300 (nouzová a parkovací brzda)
                                                       u zemědělských a lesnických strojů:
                                                                                max. 250 nouzová a parkovací brzda
                                                                                max. 295
------------------ --------------------------------- ------------------------------------------
pedál              trvale:                             pohybem celé nohy
                                                                                min. 10
                                                                                max. 90
                   často:                              pedál provozní nouzové brzdy
                                                                                min. 40
                                                                                max. 400
                                                       pedál ovládaný pohybem nohy v kotníku
pedál spojky                                                                    min. 20
pedál akcelerátoru                                                              max. 60
pedál provozní                                         zemědělské a lesnické stroje:
a nouzové brzdy                                                                 max. 245
ostatní pedály                                                                  max. 60
                                                                                max. 580
                                                                                max. 150
------------------ --------------------------------- ------------------------------------------
 
	Vysvětlivky:

	Trvale používané ovladače jsou takové, které jsou používány více než 40x za osmihodinovou směnu. 
 
	Často používané ovladače - takové, které jsou používány 20 až 40x za osmihodinovou směnu. 
 
	Zřídka používané ovladače - takové, které jsou používané měně než 20x za osmihodinovou směnu. 
 
Příloha 10 

Výsledné teploty a výměna vzduchu v sanitárních zařízeních 

Tabulka č. 1
---------------------------------------------------- ---------------------------
Zařízení                Výsledná teplota °C           Výměna vzduchu m3.hod.-1
---------------------------------------------------- ---------------------------
Šatny                            20                              20
                                                          na 1 šatní místo
---------------------------------------------------- ---------------------------
Umývárny                         22                              30
                                                           na 1 umyvadlo
---------------------------------------------------- ---------------------------
Sprchy                           25                           150-200
                                                             na 1 sprchu
---------------------------------------------------- ---------------------------
Záchody                          18                        50 na 1 kabinu
                                                           25 na 1 pisoár
---------------------------------------------------- ---------------------------                               
                               
    Ukládání pracovních oděvů a požadavky na počet umyvadel
            a sprch podle míry znečištění při práci

Tabulka č. 2
--------------------------------- ------------------------------------------------------------
Druh práce                          Uložení pracovního oděvu         Počet          Počet
                                                                  zaměstnanců    zaměstnanců
                                                                   na jedno       na jednu
                                                                   umyvadlo        sprchu
--------------------------------- ------------------------------------------------------------
Znečištění kůže zaměstnance             civilní společně              10            25a)
a jeho pracovního oděvu při práci         s pracovním
nevzniká
--------------------------------- ------------------------------------------------------------
Znečištění kůže zaměstnance        zdvojené skříňky (oddělené         10             15
a jeho pracovního oděvu vzniká       ukládání pracovního a
při práci                               civilního oděvu
--------------------------------- ------------------------------------------------------------
Těžká fyzická práce, práce        zdvojené  skříňky  (oddělené        10             10
v horkých provozech -             ukládání    pracovního  a
výrazné znečištění kůže a               civilního oděvu)
pracovního oděvu prachem,
minerálními oleji a chemickými
látkami, práce při činnostech
epidemiologicky závažnýchb)
--------------------------------- ------------------------------------------------------------
Práce s alergeny, chemickými      oddělené šatny pro pracovní          5              5
karcinogeny a mutageny, zejména         a civilní oděv
pokud se vstřebávají kůží, práce            
s azbestem, práce s biologickými
činiteli, pokud jsou zařazeny do
třetí a čtvrté kategorie podle
 zákona o ochraně veřejného
zdraví10)
--------------------------------- ------------------------------------------------------------
Vysvětlivka k uložení oděvu:

a) Požadavek na počet sprch k počtu zaměstnanců, jsou-li zřízeny.
b) Požadavek na počet sprch k počtu zaměstnanců, jsou-li zřízeny při činnostech epidemiologicky 
   závažných.
Vybraná ustanovení novel 

 Čl.II nařízení vlády č. 246/2018 Sb. 

Přechodné ustanovení 

	Při hlubinné těžbě a ražení tunelů se mohou používat limitní hodnoty pro oxid dusnatý, oxid dusičitý a oxid uhelnatý stanovené nařízením vlády č. 361/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a to do 21. srpna 2023. 
 
____________________

1) Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
 
Směrnice Rady 89/654/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti. 
 
Směrnice EP a Rady 2009/148/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci. 
 
Směrnice Rady 90/269/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro ruční manipulaci s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro zaměstnance. 
 
Směrnice Rady 90/270/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci se zobrazovacími jednotkami. 
 
Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci. 
 
Směrnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. června 2000 o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti prováděním směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci. 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16. odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS). 
 
Směrnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. února 2006 o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a o změně směrnic 91/322/EHS a 2000/39/ES. 
 
Směrnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009, kterou se stanoví třetí seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES. 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci. 
 
Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků. 
 
Směrnice Komise (EU) 2017/164, ze dne 31. ledna 2017, kterou se stanoví čtvrtý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU. 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2398 ze dne 12. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci. 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/130 ze dne 16. ledna 2019, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci. 
 
Směrnice Komise (EU) 2020/739 ze dne 3. června 2020, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES, pokud jde o zařazení SARS-CoV-2 na seznam biologických činitelů, o nichž je známo, že vyvolávají u člověka nakažlivé nemoci, a kterou se mění směrnice Komise (EU) 2019/1833. 
 
Směrnice Komise (EU) 2019/1833 ze dne 24. října 2019, kterou se mění přílohy I, III, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES, pokud jde o úpravy čistě technického rázu. 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/983 ze dne 5. června 2019, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci. 
 
Směrnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES. 
 
2) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
 
3) Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. 
 
4) Například zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění vyhlášky č. 492/2006 Sb. 
 
5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin. 
 
6) Například (833615) ČSN EN 14042 Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům, (833618) ČSN P CEN/TS 15279 Expozice pracoviště - Měření expozice kůže - Principy a metody, (833631) ČSN EN 689 Ovzduší na pracovišti - Pokyny pro stanovení inhalační expozice chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami a strategie měření. 
 
7) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění nařízení vlády č. 106/2010 Sb. 
 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
7a) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. 
 
7b) ČSN EN ISO 7933 Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže. 
 
8) ČSN EN ISO 9920 Ergonomie tepelného prostředí - hodnocení tepelné izolace oděvu a odporu oděvu při odpařování. 
 
9) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
10) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
11) § 39 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 274/2003 Sb. 
 
12) Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 
 
13) Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání. 
 
14) ČSN EN Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení. 
 
15) Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
 
16) ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov, ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení a ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory. 
 
17) ČSN EN 12464-1 Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory. 
 
18) ČSN 73 0580-1 - Denní osvětlení budov. 
 
 ČSN EN 12464-1 Osvětlení pracovních prostorů Část 1: Vnitřní pracovní prostory. 
 
 ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory. 
 
19) ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení. 
 
20) ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody. 
 
21) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení komise (ES) č. 790/2009 a nařízení Komise (EU) č. 286/2011 ze dne 10. března 2011, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. 
 
23) ČSN EN 124 64 - 2 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory. ČSN EN 13201-1 až 4 Osvětlování pozemních komunikací. 
 
24) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění. 
 
25) § 44b odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. 
 
26) § 38 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
27) § 37 a 39 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů. 
 
28) § 7 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb.. 
 
29) Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.