Informace Ředitelství silnic a dálnic ČR, Karlovy Vary

V roce 2011 byla zpracována „Zpráva o posouzení stavu vozovky a návrh její opravy“, silnice I/6 Andělská Hora – Karlovy Vary, zahrnující úsek „I/6 Vřídélko – Karlovy Vary“. Zpráva byla zpracována akreditovanou zkušební laboratoří a  obsahuje popis stávajícího stavu, zdůvodnění nezbytnosti realizace akce a požadavky na technické řešení.

Byly zjištěny tyto závady:

         ztráta asfaltového tmelu, místy hloubková koroze

         podélné trhliny

         podélné rozvětvené trhliny

         příčné trhliny

         výtluky v obrusné vrstvě

         místy plošná deformace

         vysprávky

         příčné mrazové trhliny

Vzhledem k charakteru poruch obrusné vrstvy, složení směsi ložní vrstvy, jejího nespojení s podkladní vrstvou a s přihlédnutím ke stupni dopravního zatížení, nebylo doporučeno ponechat tyto stávající vrstvy ve vozovce a byla doporučena oprava vozovky.